{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["企业需求"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"企业需求","index":0,"n_rows":168,"n_cols":8,"rows_kept":168,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[14,0,14,7],[22,0,22,7],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[36,7,37,7],[59,0,59,7],[64,0,64,7],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[72,7,73,7],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[74,4,75,4],[74,5,75,5],[74,6,75,6],[74,7,75,7],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[76,3,77,3],[76,4,77,4],[76,5,77,5],[76,6,77,6],[76,7,77,7],[80,0,80,7],[98,0,99,0],[98,1,99,1],[98,2,99,2],[98,3,99,3],[98,5,99,5],[98,6,99,6],[98,7,99,7],[123,0,123,7],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[150,2,151,2],[150,3,151,3],[150,4,151,4],[150,5,151,5],[150,6,151,6],[150,7,151,7],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[154,2,156,2],[154,3,156,3],[154,4,156,4],[154,5,156,5],[154,6,156,6],[154,7,156,7],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[159,2,161,2],[159,3,161,3],[159,4,161,4],[159,5,161,5],[159,6,161,6],[159,7,161,7],[169,0,169,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-1"]
["安徽省滁州市企业技术需求"]
["技术类别（电子信息）"]
["序号","企业名称","所属县（市）区","技术需求","内容简介","技术领域","紧急程度","期望合作方式"]
[1,"安徽天康集团数据线缆有限公司","滁州天长","高端数据线缆生产研发技术","高端数据线缆生产研发技术","电子信息","一般","技术指导培训"]
[2,"安徽华宇电子科技有限公司","滁州天长","集成电路程序编写","遥控器集成电路程序编写","电子信息","一般","长期就职"]
[3,"安徽大明之光照明科技有限公司","明光市","水下11000米的产品相关技术需求","公司现已实现水下7000米照明产品的研制；急需水下11000米的产品结构设计、材料选择、光学设计、电路设计等技术支撑","电子信息--新型电子元器件、半导体发光技术","紧急","技术合作"]
[4,"安徽誉亿智能科技有限公司","明光市","高速铁路路基沉降监测智能分析系统","本系统基于B/S架构，能够自动将沉降监测传感器发送的数据存入数据库，并采用大数据分析方法实现对路段沉降量的科学合理的分析，并导出可视化的分析报告和图标信息，可以生成多种格式的报告结果。","系统软件","急","技术合作"]
[5,"安徽易滁网络科技有限公司","琅琊区","小程序电商","基于微信生态小程序框架的电商系统的架构、服务端系统优化","电子商务软件","一般","技术指导"]
[6,"南京工大开元环保科技（滁州）有限公司","滁州市南谯区高教科创城","与废气处理系统相结合的在线实时检测技术","能实时在线废气检测，检测反应速度能适应现场环境条件，做到环保与安全相结合","废气在线仪器","一般","可现场交流进行指导"]
[]
[7,"安徽省金鹏节能科技","全椒县","智慧物联技术","根据环境进行智能系统设计","物联网行业应用技术","急","技术合作"]
[8,"安徽全信精工装备有限公司","全椒县","元器件筛选技术","芯片筛选设备及技术","大规模集成电路制造相关技术","紧急","合作开发"]
[9,"滁州华海中谊工业炉有限公司","南谯区","PLC编程","设备自动化控制的PLC编程","电子信息","一般","驻厂"]
["技术类别           （生物与新医药）"]
[10,"安徽青山艾草制品有限公司","明光市","皖艾的相关研究","皖艾的特征特性及人工栽培技术、化学除草的研究","生物与新医药","紧急","校企产学研合作"]
[11,"安徽青山艾草制品有限公司","明光市","皖艾叶化学成分研究","皖艾叶化学成分的分析研究","生物与新医药","紧急","校企产学研合作"]
[12,"安徽青山艾草制品有限公司","明光市","艾叶提取艾绒和精油的相关研究","不同季节与不同部位采收的艾叶提取艾绒和精油的质量等级、含量的研究","生物与新医药","紧急","校企产学研合作"]
[13,"安徽青山艾草制品有限公司","明光市","艾烟对人体的相关研究","艾烟对人体的作用及化学成分的研究","生物与新医药","紧急","校企产学研合作"]
[14,"安徽青山艾草制品有限公司","明光市","艾叶及艾绒的药理作用及化学成分","存储不同年份的皖艾叶及不同比例艾绒的药理作用及化学成分","生物与新医药","紧急","校企产学研合作"]
[15,"金玛瑙香水（明光）有限公司","明光市","香水配方及玻璃瓶配方研究","能寻找一家香水配方及玻璃瓶配方研究能力较强的一家院校，以及和香水、玻璃瓶有关成份的检测和研发。","生物与新医药科学","急","校企联合"]
[16,"安徽美东生物材料有限公司","全椒县","如何防止腰果酚变色","腰果酚生产出来，尤其是夏天变色特别快","天然产物有效成份的全合成、化学改性及深加工技术","一般","校企产学研合作"]
["技术类别              （新材料）"]
[17,"安徽埃克森科技集团有限公司","滁州天长","航空用聚酰亚胺聚四氟乙烯复合薄膜与聚四氟乙烯生料带组合绝缘无缝绕包线的研究。","本项目对绕包后的绝缘平滑度有要求，且对耐磨性等指标提出更高的要求，目前国内厂家对航空用聚酰亚胺聚四氟乙烯复合薄膜与聚四氟乙烯生料带组合绝缘有缝绕包线技术已经掌握，但无缝技术都处于研制阶段，国外已有成熟的技术，且批量运用于国内军工等尖端技术领域。难点是绕包为52%搭盖，但成品电线外观平滑，类似于挤出电线，电性能也要合格。因此本项目需要一种能改善电线的无缝工艺技术或满足无缝绕包的异性膜。","新型功能高分子材料的制备及应用技术","急","合作开发"]
[18,"安徽徽宁电器仪表集团有限公司","滁州天长","提高橡胶材料的性能","硅橡胶材料经过辐照后部分性能下降，如何使绝缘经过辐照后电性能和机械性能不变","新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术","一般","合作开发"]
[19,"安邦电气股份有限公司","滁州天长","提高自限温伴热带的性能","自限温伴热带的功能的衰减问题和高温自限温伴热带的的研发","新型功能高分子材料的制备及应用技术","一般","合作开发"]
[20,"安徽省康利亚股份有限公司","滁州天长","电缆料的研制","塑料粒子的研制配方未能满足我司现供所有电缆的性能。","新型功能高分子材料的制备及应用技术","一般","合作开发"]
[21,"明光市飞洲新材料有限公司","明光市","凹凸棒吸附剂薄膜化","将凹凸棒吸附剂薄膜化，可用于口罩等民用产品，起到吸附雾霾等有害气体的作用。","环境及环境友好型材料技术","急","合作开发"]
[22,"明光市天骄科技发展有限公司","明光市","凹土棒石纳米材料技术需求","凹土棒石纳米材料产业化升级","节能与环保用新型无机非金属材料制造","急","产学研合作"]
[23,"安徽博硕科技有限公司","明光市","凹土棒石纳米材料技术需求","凹凸棒粘土如何去除杂质及水洗生产","节能与环保用新型无机非金属材料制造","紧急","共同开发与研究"]
[24,"德轮橡胶股份有限公司","定远县","废弃橡胶材料的循环再利用技术","为了满足不断提高的材料性能要求，橡胶朝着高强度、耐磨、稳定和耐老化的方向发展，产生了大量废弃橡胶材料，造成较严重的黑色污染。。我公司年产废弃橡胶材料约100吨，需废弃橡胶材料的循环利用技术。","高分子材料制备及循环再利用技术","急","合作开发"]
[25,"凤阳加松新型材料科技有限公司","滁州市凤阳县","高分子硅胶合成革的研发","研发高分子硅胶合成革的韧度，强度，附着力等相关技术","涂层定型分离技术","急","技术支持合作"]
[26,"滁州市新江玻璃制品有限责任公司","琅琊区","饰条共挤","饰条两种材料共同挤出","新材料、高分子材料","一般","技术引入"]
[27,"安徽瑞联节能科技","南谯区","聚氨酯边角废料的循环使用","生产聚氨酯复合板的过程中，修边余留部分的聚氨酯和复合层边角料，首先需要将边角料进行剥离分类后，对纯聚氨酯进行研磨达到一定目数后，对聚氨酯粉末进行纳米处理，使其可以达到和聚氨酯原材料同一密度后，再添加到原料中，进行再次生产，达到聚氨酯重复使用，并节省成本的作用","建筑材料学","急","合作研发"]
[28,"安徽众博新材料有限公司","滁州南谯区","产品改进完善","甲基四氢苯酐在存放过程中，会出现不同程度的黄变现象，且有刺鼻气味，客户反馈使用效果不好","新材料","急","产学研合作"]
[29,"安徽天安新材料有限公司","全椒县","适用于船级社标准的装饰材料研发","开发船用内饰材料，基比光密度DM要求小于200,现需要开发一种对烟有较好抵制作用的抑烟剂，和有害气体吸收剂","新型功能高分子材料的制备及应用技术、高分子分离膜材料制备技术","一般","产学研合作"]
[30,"滁州金桥德克新材料有限公司","全椒县","软体线路板油墨关键技术及材料研究","一、软体线路板油墨组成材料性能研究； 二、软体线路板油墨配方及制备工艺研究","新型功能高分子材料的制备及应用技术","一般","合作开发"]
[]
[31,"安徽省金鹏节能科技","全椒县","门窗建材材料","针对门窗材料中，可替代或者改良门窗常规密封材料三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、\n硅橡胶（邵氏硬度不宜大于50）；隔热材料PA66GF25（聚酰胺66+25%玻璃纤维）；\n玻璃表面处理Low-e 膜相关性能。提高门窗隔热、水密性、气密性、抗风压及隔\n声等方面同类新型节能环保材料应用及开发需求。\n","新材料","紧急","技术合作"]
[32,"滁州银兴新材料科技有限公司","经开区 ","可吸气无机粉末国产化","吸气剂吸气成分还原，无机粉末可吸收部分类型气体，如氧气、氢气、二氧化碳等；公司可提供样品供分析。","新材料","紧急","技术合作"]
[33,"滁州金诺实业有限公司","经开区","铝合金铸件的品质提升","在铝合金铸造方面，提高EPS和PU模具材料强度，改进铝合金成分，提升铸件内部质量，CAE技术在真空砂型铸造和树脂砂铸造方面的应用，3D快速成形如何形成产业化。","新材料","急","合作开发"]
[34,"安徽省爱力特家电成套装备有限公司","经开区","金属薄板CNC折弯单元","现在市场要求薄板钣金件截面形状越来越复杂，经常遇到折弯5次以上、折弯方向不同、折弯R不同的情况。传统工艺需要几个工位才能完成产品的成型，造成设备成本高、占地面积大、能耗高等情况。现德国、意大利等国家已设计制造出一套折弯单元能完成不同角度、折弯方向、不同R的设备，国内也有厂家在研发过程中。","新材料","一般","合作开发"]
[35,"云林数码","来安县","高性能UV光技术开发","高性能UV光固化压敏胶开发","高分子材料","紧急","项目合作"]
[36,"云林数码","来安县","PVC薄膜技术难题","PVC薄膜过强UV光的老化脆裂问题解决","高分子材料","紧急","项目合作"]
[37,"云林数码","来安县","抗菌透气手术服技术需求","超自洁净抗菌透气手术服布料纤维研发","化纤材料","紧急","项目合作"]
[38,"安徽联科水基材料科技有限公司","来安县","一种可替代ABS材料的HIPS材料","用HIPS材料替代ABS材料，但是要达到ABS材料的光泽度和亮度。","工程和特种工程塑料制备技术","紧急","合作开发"]
[39,"安徽联科水基材料科技有限公司","来安县","低收缩PP材料","用PP材料代替ABS材料，要求：1、性能与ABS一致；2、收缩率与ABS材料一致；3、能用ABS材料直接加工，无需单独开模。","工程和特种工程塑料制备技术","紧急","合作开发"]
[40,"滁州市永通交通设备有限公司","来安县经济开发区","防腐地板无卤研发","PVC共挤发泡板材应用于轨道交通行业，主要铺设在火车车厢中。现铁路总公司更新标准，新标准要求为无卤产品。PVC为聚氯乙烯，含大量氯元素，不符合要求。欲更改材料生产新产品，以满足客户无卤要求。同时须考虑成本问题，成本不得超过250元/m2。","高分子材料的加工应用技术","紧急","合作开发、技术入股均可"]
[41,"安徽斯迈特新材料有限公司","来安县经济开发区","硅烷改性聚醚环保双组份中空胶的技术工艺","硅烷改性聚醚环保双组份中空胶物理力学性能指标符合GB/T29755-2013标准，特别是产品适用期、挤出性、存储期、耐老化性能为特别关注点。2、产品的生产工艺设计。","高分子材料的低成本、高性能化技术高分子化合物或新的复合材料的改性技术、共混技术","紧急","产学研结合"]
[42,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","不锈钢异形面自动焊接技术或设备","不锈钢两个异型面焊接，对接部分异型，因为有公差，自动焊机无法设定焊接线路，目前只能手工焊接，工作效率低下。","金属加工","紧急","合作开发"]
[43,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","不锈钢管材（弧形）抛光热变形控制技术","不锈钢管材（弧形）在进行表面抛光时由于起热变形，脱离了金属加工的形状而发生不良","金属表面处理","紧急","合作开发"]
[44,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","铝合金型材自动拉丝设备或技术","铝合金型材由于表面平整度的原因，目前市场上的自动拉丝机拉丝不彻底，需手工拉丝，工作效率低","金属表面处理","紧急","合作开发"]
[45,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","铝合金阳极氧化染色色差控制技术","铝合金阳极氧化后染色，色差大，不良率高","铝合金阳极氧化","紧急","合作开发"]
[46,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","阳极氧化污水中染料沉淀分离方法","阳极氧化污水处理，染料部分需要二次沉淀，工作效率低","铝合金阳极氧化","紧急","合作开发"]
[47,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","铝合金型材精切设备或技术","铝合金型材锯切由于锯片震动，导致端面不垂直","金属加工","紧急","合作开发"]
[48,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","不锈钢管异形斜面锯切方法或设备","不锈钢管异形斜面锯切自制单头锯切精度不高，自制双头锯同步性不够，经常发生跑动","金属加工","紧急","合作开发"]
[49,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","不锈钢管异形管成型方法或设备","不锈钢管异型管材成型精度差，截面尺寸变异大","金属加工","紧急","合作开发"]
[50,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","不锈钢异型管弯圆技术或设备","不锈钢异型管弯圆时回弹系数难控制，弧度差异大","金属加工","紧急","合作开发"]
[51,"滁州安迈达特种铝业有限公司","来安县","铝合金型材挤压技术，避免氧化皮夹入型材","铝合金型材挤压棒材头尾部分经氧化处理出现水印斑纹","铝合金挤压","紧急","合作开发"]
["技术类别           （农业及食品深加工）"]
[52,"安徽谷优美食品科技有限公司","凤阳县","意大利面加工工艺和设备开发","以本地小麦为原料生产的意大利面","农产品深加工","急","与高校合作"]
[53,"安徽谷优美食品科技有限公司","凤阳县","杂粮主食加工工艺和设备开发","以杂粮为原料生产的主食产品","农产品深加工","急","与高校合作"]
[54,"安徽顺鑫盛源生物食品有限公司","琅琊经济开发区","农药残留的快速检测方法，和重金属快速检测方法。","大米和大米蛋白的农药残留的快速检测方法，检出限为5ppb，大米和大米蛋白的铅、砷、汞、镉、铬五种重金属元素的快速检测方法。","食品安全检测技术","急","合作开发"]
[55,"安徽九华华源药业有限公司","琅琊区","百蕊草人工种植","百蕊草属半寄生植物，由于野生资源的减少和企业需求量增加双重影响，公司对百蕊草资源的需求缺口越来越大，急需发展人工种植以解决原料的需求。","种植栽培技术和推广","紧急","合作开发"]
["技术类别               （资源与环境）"]
[56,"安徽天康（集团）股份有限公司","滁州天长","钛酸锂电池研发与石墨烯多元钛酸锂电池性能优化","钛酸锂电池研发难点主要是现急需研发技术人才和建立一条由小型制浆机、涂布机、模切机、辊压、叠片、热封机、手套箱、电性能检测等设备组成研发试验线。","新型高效能量转换与储存技术","急","合作开发"]
[57,"安徽朗越能源股份有限公司","滁州天长","提高电池材料在极端环境下的稳定性","一是如何保障电池材料在低温低工况状态下的稳定运行；二是需要研究窄带物联网电子通信方面的技术支持","太阳能","一般","合作开发"]
[58,"安徽华塑股份有限公司","定远县","有机高浓度废水处理技术","华塑公司在PVC生产过程中会产生含有机高浓度的工业废水；未完全处理的话会对环境及化工设备造成较大影响，现有的废水处理工艺还有较大的改进空间。需要采用新的废水处理工艺应保持稳定可靠，长期运行中确保排水和废水回用率。","工业废水处理与资源化技术","急","合作开发"]
[59,"安徽凤阳玻璃有限公司","凤阳县","环保除尘布袋糊袋问题","除尘布袋经常有糊袋现象，导致压差真大而无法控制，想寻找如何防止糊袋方法或推荐清理糊袋的专业公司","环保工程","急","技术服务、技术合作"]
[60,"安徽凤阳玻璃有限公司","凤阳县","环保脱硫废粉处理问题","在烟气治理过程中产生的脱硫废粉较多，主要成分为硫酸钙，目前无法有效利用或作出技术处理。","环保工程","急","技术服务、技术合作"]
[61,"安徽鑫民玻璃股份有限公司","凤阳县工业园","含油废水回收技术","废水中油质物与水分离、回收。","流域水污染治理与富营养化综合控制技术","一般","多种合作，具体"]
[62,"安徽龙胜实业有限公司","全椒县","饮用水消毒副产物去除技术","研究PP-R管消毒抗菌技术","饮用水消毒副产物检测与去除技术","急","产学研合作"]
[63,"安徽旭能电力股份有限公司","全椒县","抗PID组件制作和蜗牛斑问题分析","抗PID组件制作：没有进行相应的制作和分析，成品后无法去测试；蜗牛斑问题：1、组件在长时间使用后，表面会出现蜗牛斑问题，该斑点引起的原因需要确认；2、蜗牛斑是否影响组建整体发电及使用寿命。","太阳能利用技术","一般","技术合作"]
[]
[64,"安徽统凌科技新能源有限公司","苏滁现代产业园","新型高效能量转换与储存技术","1、高性能绿色电池（组）技术；2、新型动力电池（组）与储能电池技术","新能源与节能","急","人才引进"]
[]
[65,"安徽统凌科技新能源有限公司","苏滁现代产业园","检验检测认证与标准服务","1、检验检测认证技术；2、标准化服务技术","新能源与节能","一般","人才引进"]
[]
[66,"安徽扬子生物科技有限公司","经开区","光触媒甲醛清除剂的生产改进工艺","在原有的光触媒基础上，增加此领域内环保产品的功能性，开发替代产品。净化空气制剂新产品的开发、投资入股开发与大健康行业相关的科技产品","资源与环境","急","股权合作"]
[67,"滁州安兴环保彩纤有限公司","经开区","纤维配色基础研究","在生产过程中，通过配色，生产各种不同颜色的原液着色纤维，可去掉后道纱线染色工序，极大降低环境污染","资源与环境","急","合作开发"]
["技术类别                 （化工与轻工）"]
[68,"安徽思凯瑞环保科技有限公司","定远县","需要电厂催化剂类生产方面专家进行技术指导","参与项目研发，熟悉常规检测仪器，对产品质量出现异常及时发现处理。","化工类","一般","合作开发"]
[69,"安徽华纳化学工业有限公司","定远县","耐30度盐酸的脱酸离心机技术","本公司采用酸相悬浮法工艺生产氯化聚乙烯，具体流程是：聚乙烯投入到循环利用的盐酸中进行通氯反应制成氯化聚乙烯浆液，后序通过脱酸、水洗、中和、干燥后包装成产品。需要耐30度盐酸的脱酸离心机技术，直接把高于25度的盐酸直接离出，从而减少了用水量；且杜绝用氢氧化钙对余下的低度盐酸进行中和，也就杜绝了氢氧化钙的使用，从根本上杜绝废物的产生。","化工类","急","合作开发"]
[70,"安徽天择化工有限公司","定远县","加氢制取特种脂肪胺先进技术","1、加氢制取特种脂肪胺和甲基化制取特种脂肪胺工艺；2、胺类聚氨酯催化剂的生产和胺类表面活性剂生产。","化工类","一般","合作开发"]
[71,"定远县云森科技有限公司","定远县","高压溶剂热法生产硫化异丁烯先进技术","1、在线检测产品中微量水分含量（500PPM以下）2、在线检测溶剂电解度测定铜蚀程度；3、120号溶剂回收。","化工类","一般","合作开发"]
[72,"安徽亚克力实业有限公司","定远县","蒸馏提纯技术","采用废弃有机玻璃解聚法工艺路线，生成的甲基丙烯酸甲酯粗品经蒸馏装置进行提纯后使用。采用间歇灌注本体聚合法生产有机玻璃。目前，存在的主要问题是：公司自行蒸馏的甲基丙烯酸的纯度只有95%，公司希望做到98%以上。","化工类","一般","合作开发"]
[73,"中盐东兴盐化股份有限公司","定远县","需要解决各种难题技术","1、输卤管线结垢的去除和预防；2、淡水中藻类和富营养化生物胶体的去除；3、地下岩盐矿石的开采方法和产品的加工技术；4、岩盐水溶开采过程中对顶板保护措施；5、循环流化床锅炉水冷壁磨损难题；6、锅炉用煤的破碎筛分工艺；7、加热室结垢的去除和预防；8、卤水净化过程中产生的钙镁泥处理与利用。","化工类","急","合作开发"]
[74,"安徽泉盛化工有限公司","定远县","需要各种技术","1、合成循环水管理升级技术难题；2、原水水质改善及稳定难题；3、合成塔控制自动化升级改造；4、固定床气化存在着循环水过剩的技术难题；5、脱硫塔阻力大；6、污水站MBR膜清洗回用；7、锅炉液位计远控技术；8、生产装置无组织排放气体治理技术。","化工类","一般","合作开发"]
[75,"安徽鑫民玻璃股份有限公司","凤阳县工业园","干粉粒化技术","每天几十吨干粉通过处理成粒状或者块状后使用，减少粉尘及节省能源","化工","急","多种合作，具体"]
[76,"凯泰(滁州)流体控制有限公司","滁州市琅琊区","视频污水含油率识别技术","石油化工油品自动脱水设备需要对脱水中的水中含油率进行控制","化工","一般","技术转让"]
[77,"宜庭家纺有限公司","琅琊区","印染生产技术的改进和更新。","先进的印染技术在生产过程中的应用。","轻工","急","合作开发"]
[78,"宜庭家纺有限公司","琅琊区","水处理运行系统的改进","水处理技术的应用及处理效果的提升","轻工","急","合作开发"]
[79,"宜庭家纺有限公司","琅琊区","生产工艺流程和优化组合。","生产流程的优化，流程的缩短，效率的提高。","轻工","急","合作开发"]
[80,"宜庭家纺有限公司","琅琊区","设备电器改进及优化。","设备、电器的维护及升级","轻工","急","合作开发"]
[81,"宜庭家纺有限公司","琅琊区","节能降耗方面的提升。","生产过程中能源水、电、汽的耗量控制、工艺的改进，成本控制。","轻工","急","合作开发"]
[82,"安徽沙丰新材料有限公司","全椒县","无气味脂肪酸盐生产技术","在生产脂肪酸钙过程中把刺激性的气味脱除","化工","急","产学研对接"]
[83,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","2-吡咯烷酮精馏残夜回收处理","现工艺精馏排出的残液量为成品产出量的8%左右，而排出精馏残液含可回收2-吡咯烷酮量在10%，生产实际回收精馏残液效果不是很好，故残液量相对多，导致生产消耗高。","化工","紧急","合作开发"]
[84,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","MCP产品变色原因","MCP。经过抽样发现大部分均于变色，按照物料存放标准，成品变色原因有待于解决。","化工","紧急","合作开发"]
[85,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","季戊四醇母液中杂质情况说明","采用加活性炭然后又板框压滤机进行过滤，效果不太明显。想1、根本上解决问题，如何减少杂质生成。2、杂质如何去除","化工","紧急","合作开发"]
[{"$nulls":4},"3、相关产品质量的问题，主要是通过含量和降低色度方面"]
[86,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","双氧水工艺酸性体系工作液过滤难点","在氢化工序中，工作液中杂质含量越少，纯度越高，氢化反应的状态就越好。而当这种含有胶状的液体进入氢化塔中，它会慢慢吸附在触媒的表面，影响触媒的活性，从而造成氢化反应变差，直至难以维持正常的生产。原有的袋式过滤器已不适应现有的生产工艺，现急需一种过滤方法能解决当前的问题。","化工","紧急","合作开发"]
[87,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","双乙烯酮工艺及问题","一、双乙烯酮现有装置如何能提高产量，由现在的平均日产35吨提高到36吨；二、双乙烯酮装置运行周期短，好的情况要每一个月停系统清洗急冷器，热洗各台冷凝器等，有时一个月不到产量就负压下降，投料少转化率低产量低消耗高，如何能把生产运行周期提高到40天以上；三、消耗高，现有的冰酸酸消耗约每吨双乙烯酮用冰酸酸1.8吨，如何能降到1.7吨以下；主要考虑催化剂选择性等方面","化工","紧急","合作开发"]
[88,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","新戊二醇工艺合成液分离难点","现有工艺合成液分离，根据合成液组分新戊二醇、甲酸钠、水的沸点不同，通过供热在同一负压状态下不同温度点进行分离，分离后新戊二醇、甲酸钠物料进一步进行物理精馏提纯处理。该分离生产能耗较高，能否结合树脂床及气相色谱柱分离原理考虑分离此合成液组分。","化工","紧急","合作开发"]
[89,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","解决AK糖产品的结块问题","需要一种成本低廉且又能确保产品质量的新型替代方法，以解决AK糖产品的结块问题。","化工","紧急","合作开发"]
[90,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","AK糖成品中会出现一种叫五氯体的杂质偶尔会出现超标","所得的AK糖成品中会出现一种叫五氯体的杂质偶尔会出现超标的情况，故现在需要知道，五氯体的形成机理到底是什么，可能出现五氯体的环节，然后进一步从源头上进行管控。","化工","紧急","合作开发"]
[91,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","AK糖合成反应按现有的生产工艺第一步中间体的含量只有45-50之间","合成反应按现有的生产工艺第一步中间体的含量只有45-50之间，此步反应转化率还有无进一步提升的空间。","化工","紧急","合作开发"]
[92,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","半水煤气脱硫副盐问题处理办法","急需一种技术方法把脱硫液的副反应降低（减少副盐产生量），或者把脱硫液中副盐提取（以固态）出来，实现脱硫液在不外排的前提下维持其副盐含量稳定，将有利于减少物料损失、环境保护和设备的稳定运行。","化工","紧急","合作开发"]
[93,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","硅铝胶活性下降","硅铝胶活性下降。高铝催化剂活性下降后，使得吨三胺得率下降，尿素消耗从3.0上升到3.1，生产负荷下降明显从原来96吨/天下降到85吨/天。","化工","紧急","合作开发"]
[94,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","三氯蔗糖氯化反应机理研究及工艺技术改进","三氯蔗糖项目氯化反应是目前制约产品收率的关键步骤，国内对其反应机理的研究很少，三氯蔗糖三个氯是怎么上上去的，和反应温度的关系是怎么样的？反应过程如何控制会得到好的目标产物？","化工","紧急","合作开发"]
[95,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","三氯蔗糖废水问题","三氯蔗糖项目废水量较大，不仅氨氮高、COD高，而且盐含量也高。我们目前废水都在考虑分项处理，高盐水单独处理，高氨氮单独处理。就目前高氨氮废水而言，主要产生在DMF回收工段，为脱水塔、精馏塔顶排水，含有约1%DMF、3%二甲胺，怎么除去水中的氨氮目前的难题。","化工","紧急","合作开发"]
[96,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","酸性DMF的处理","三氯蔗糖DMF回收工段产生含有18%醋酸的DMF，这个我们是采用碱中和后降温结晶压滤再蒸馏回收DMF，回收DMF返回精馏系统，中和过程会产生醋酸钠盐，做为副产品精制达到相应国家标准后出售。这边有没有别的办法将醋酸作为另外一种产物拿出来，最好是液体的，既能生产有价值的副产品，又能避免固废的产生。","化工","紧急","合作开发"]
[97,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","副盐高（硫酸钠），对设备腐蚀性大","一次脱硫及变脱岗位溶液中的副盐高（硫酸钠），对设备腐蚀性大","化工","紧急","合作开发"]
[98,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","降低造气、脱硫岗位循环水中的COD","怎样降低造气、脱硫岗位循环水中的COD","化工","紧急","合作开发"]
[99,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","降低脱硫的碱及催化剂的消耗用量","怎样降低脱硫的碱及催化剂的消耗用量","化工","紧急","合作开发"]
[100,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","降低脱碳岗位的碳丙消耗用量","怎样降低脱碳岗位的碳丙消耗用量","化工","紧急","合作开发"]
[101,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","降低精醇残液中的COD","怎样降低精醇残液中的COD","化工","紧急","合作开发"]
[102,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","香料生产萃取回收物料辣眼刺激气味","在香料生产的氯化反应工段，水解反应结束生成了麦芽酚的粗品，其中含有大量副产物，也包括辣眼的刺激性物质，这种物质的主要成分是什么？如何改善？","化工","紧急","合作开发"]
[103,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","麦芽酚粗品新萃取剂的研究","麦芽酚氯化水解反应结束后，粗品第一步提纯是利用氯仿，最为萃取剂，反向萃取出副产物沥青，留下麦芽酚粗品进一步进行提纯分离；但是在利用氯仿萃取沥青时也带出大量的麦芽酚，同时氯仿消耗较高，现在希望寻找一种更好的萃取剂来替代氯仿，能够优先萃取出麦芽酚或者沥青，且易于回收，气味小。","化工","紧急","合作开发"]
[104,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","MCP产品变色问题","由于MCP产品变色，我方已经采用隔离和氮气保护包装，但是还是会出现不同程度的变色发黄，请分析变色的机理，采用更好的方法防止或改善变色情况，或者延缓变色","化工","紧急","合作开发"]
[105,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","碱式氯化镁分解回收","考察碱式氯化镁在水中加热什么样的条件，可以充分转化成氢氧化镁和氯化镁；另外考察氯化镁溶液加热时受温度的影响，加热到多少温度易分解，分解率分别是多少","化工","紧急","合作开发"]
[106,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","生产尾气苯四的回收","生产上尾气有苯和四氢呋喃混合气，目前是采用冷凝和活性炭吸收，但是效果不佳，现在考察寻找一种有机溶剂能够较好的吸收苯和四氢呋喃，同时要求这种溶剂沸点高，易分离出苯四，无异味","化工","紧急","合作开发"]
[107,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","水和四氢呋喃的分离","生产中产生了少量四氢呋喃和水混溶液，生产采用蒸馏法，但是四氢呋喃回收不够彻底，现在希望能寻找一种方法能将混溶在水中的少量四氢呋喃提取出来，要求经济实用。","化工","紧急","合作开发"]
[108,"安徽金禾实业股份有限公司","来安县","提取副产物沥青中的麦芽酚","在香料生产中，粗品分离升华工段都产生了大量的副产物沥青废渣，但是经过分析，废渣中含有一定量的麦芽酚，需要一种方法来提取沥青中的麦芽酚","化工","紧急","合作开发"]
["技术类别               （先进制造与自动化）"]
[109,"鑫国集团有限公司","滁州天长","提高高温情况下的测温精度","铠装铂铑在高温过程种极易被污染，造成测温误差，污染源是外套金属管，镍基金属管在高温时会产生金属游离子，渗透过绝缘层，直接污染测温铂金丝。要克服污染，需要在铠装外管与绝缘层之间加层铂金薄膜，所以我们需要研制厚度为1丝以下一种铂金薄","新型传感器","一般","合作开发"]
[110,"安徽皖控自动化仪表有限公司","滁州天长","提高车辆运行中的液面监测精度","对特种车辆的危化品液面在线监测的精度达不到要求，如何减少误差","新型传感器","一般","合作开发"]
[111,"安徽众鑫科技股份有限公司","滁州天长","新型模具材料研究","模具寿命较短，能否采用新型模具材料和优化模具设计来提高模具寿命，比如：水冷循环模具","机械基础件及制造技术","一般","合作开发"]
[112,"安徽中能电气股份有限公司","滁州天长","配电柜结构研究","配电柜通用模块化结构的研发","配电与用电技术","一般","合作开发"]
[113,"安徽长青电子机械（集团）有限公司","滁州天长","提高热锻模材料使用寿命","我司锻造工序使用的热锻模材料为H13，在使用过程中单次寿命1000-5000冲次不等，模具硬度下降或开裂，严重影响质量和成本。我司需要研究机构帮助我们研究如何提高热锻模使用寿命，希望单次寿命达到8000-10000次，经济性与H13相当。","机械基础件及制造技术","一般","合作开发"]
[114,"安徽电气集团股份有限公司","滁州天长","提高耐热铝合金绞线的性能","我公司的普通钢芯耐热铝合金绞线，运行温度为150℃左右，可提高导线输送容量1.5~2倍左右。目前一是需进一步稳定生产工艺技术，二是研发适应温度提升到210℃的超耐热铝合金线","配电与用电技术","一般","合作开发"]
[115,"安徽大天铸业有限责任公司","滁州天长","新型铸件研究","高强度，高致密性，高耐磨性液压铸件的研究","机械基础件及制造技术","一般","合作开发"]
[116,"安徽誉亿智能科技有限公司","明光市","高速铁路路基沉降监测传感器的设计","本司设计的告诉铁路路基沉降监测传感器，利用先进的高精度测量方法实现路基沉降量毫米级的测量水平，测量精度高达0.1mm，具有安装简单便捷、测量精准、实时监测、可靠性高、使用方便等特点。","面向行业的传感器技术","紧急"]
[117,"安徽亚兰密封件有限公司","定远县","机械密封研制方面的技术需求","上游泵用机构密封面磨损率小，膜压分布均匀，可以干运转。密封可靠性和稳定性好，目前需要克服技术难题：1、深、浅槽动压效应的理论计算；2、动压效应的试验测量；3、随着低压侧流体被泵泵送至高压侧，端面比压的变化以及曲线图绘制。","光机电一体化","一般","合作开发"]
[118,"凤阳金星实业有限公司","凤阳","瓶胆加工生产线自动化改造","对既有八磅玻璃保温瓶胆生产线自动化改造，提高效率，减少用人。转角输送瓶胆、自动拉底和自动镀银等。","先进制造及其自动化","紧急","公司投资"]
[119,"凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司","滁州市凤阳县","有色金属汽车零部件设计","汽车零部件结构设计，CAE分析等","汽车零部件结构件","急","全职招聘"]
[120,"滁州华冶机电科技有限公司","琅琊区","一种用于固废垃圾处理分选装置","根据固废垃圾中成分不同，分选包装物、麻绳、纸屑等可燃物杂物，分选食物残渣、金属、石块、灰土等。要求处理大，环保，可以移动。","通用机械和新型机械","急","合作开发"]
[121,"滁州银田科技有限公司","滁州市琅琊区","压铸模具设计技术","模具设计 缝隙大,出来的产品每个都要手工打磨去毛刺","铝、铜、镁、钛合金清洁生产与深加工技术","紧急","合作开发"]
[122,"信尔德科技有限公司","滁州市琅琊区","配电网自动化装备","软、硬件开发，技术研究，技术合作，技术支持，技术转让","配电与用电技术","急","合作开发"]
[123,"安徽施耐德成套电气有限公司","琅琊区","消除35KV系统谐振的设备","35KV系统为中性点不接地系统，由于35KV系统线路单相接地或短路、合闸操作于空母线等原因，在运行中往往容易激发电压互感器发生铁磁谐振。当出现铁磁谐振时将产生较大的谐振电压，会导致保护电压的不正常采样，造成保护的拒动作或误动作；同时在电网导线对地电容较大的系统中，其暂态过程往往会产生超低频振荡过电流，导致高压熔断器熔断甚至烧毁电压互感器。由于设备选型及设计方面的原因，现有的消除谐振的设备及方法已远远不能满足要求","电力","急","合作开发"]
[124,"安徽豪迈机械科技有限公司","滁州市南谯区","提高烘干机烘粮速度","现拟研发提高烘干机烘粮速度的设备。","先进制造","一般","共同研发"]
[125,"安徽全柴天和机械有限公司","全椒县","近几个月缸体铸造砂眼、气孔和硬伤废品量较多，呈明显上升趋势。","现需要从工艺、技术、管理各方面寻找造成大批量废品出现的原因,降低废品率并维持稳定。","汽车及轨道车辆相关技术","一般","校企合作"]
[126,"安徽全柴锦天机械有限公司","全椒县","柴油机体加工降本增效方案","对现有柴油机体加工工艺方案进行优化设计可有效降本增效，降低辅材消耗，提高加工效率，保证产品质量","车用发动机及其相关技术","一般","合作开发"]
[127,"安徽心连心重型封头有限公司","全椒县","模具设计","提高模具的设计精度有助于提高产品精度，降低生产成本。","先进制造技术","急","校企合作"]
[128,"安徽全信精工装备有限公司","全椒县","伺服电机控制","三轴转台实现精密控制与反馈的闭环控制","微机电系统技术","紧急","技术指导"]
[129,"安徽全信精工装备有限公司","全椒县","机械加工技术","金属零件表面超高级镜面加工，粗糙度0.012μm","特种加工技术","急","技术指导"]
[130,"滁州市精美家电设备有限公司","苏滁现代产业园","模条成型U壳槽型","由简单的模条通过数控程序分步成型出冰箱U壳的槽型","钣金和伺服控制领域","急","技术合作等"]
[131,"欧适家居（滁州）有限公司","苏滁现代产业园","自动化产业群研发","家纺行业自动化研发","人工智能","一般","人才引进"]
[132,"安徽国电京润电力科技有限公司","苏滁现代产业园","电力系统自动化中的智能技术应用","在电网设备的运行中，如何加入更多的智能设备技术进行检测和设备自我调节、维护，减少人工现场维护及售后产生的差旅成本","变电技术","一般","产学研"]
[133,"安徽康能电气有限公司","苏滁现代产业园","机器人越障算法；利用可见光摄像机、红外热成像仪、三维激光扫描仪实现综合图像识别等技术","利用人工智能技术提高巡线机器人在野外复杂环境、大幅度光照条件等环境下的视觉识别能力，能够自主越过直线塔、转角塔等不同类型的障碍，完成架空线路巡检机器人产品和后台巡检系统研制并推广应用","先进制造","紧急","高校合作"]
[134,"安徽中佳自动化科技有限公司","苏滁现代产业园","折弯模条的自动拼接","目前折弯模条的长短变化都是采用人工手动安装和拆卸的，如何能够实现折弯模条长短变化的自动拼接。","先进制造与自动化、新型机械、通用机械装备制造技术","一般","产学研"]
[135,"滁州兴扬汽车有限公司","经开区","如何提高纯铝板焊接质量和效率","纯铝罐筒体板材质为1060/12.5mm铝板，前期采用自动焊，焊接质量达不到要求，现改为手工焊，生产效率低。希望采用自动焊提高质量和效率。自动焊接使用焊丝为直径1.6，材质1110，自动焊接机（拼板焊）使用MIG/TIG均不能满足质量要求，MIG焊接气孔密集，TIG焊接对母材基本不熔，深度仅2mm.","先进制造与自动化","急","合作开发"]
[]
[136,"立讯精密工业(滁州)有限公司","经开区","智能检验","Cable产品后段检验占用大量人力，希望实现智能检验","人工智能","一般","技术许可、合作开发"]
[137,"安徽金鹏建设集团股份有限公司","经开区","装配式建筑产业化技术创新及实用和发明专利","在装配式建筑构件前期设计深化、工艺工法及安装的构件节点处理工艺上有所创新，发明创造适用安全可靠施工的先进技术及专利申请。","先进制造与自动化","急","合作开发"]
[138,"安徽康佳电子有限公司","经开区","超薄柔展显示器","1、需要超薄玻璃，线路板与之连接的信号处理单元、电源单元，线路板都是柔性的并且可弯曲耐冲击性强、超低功耗。2、主动矩阵电泳（电子纸）显示器（电泳显示技术利用至少一种颜色的带电粒子在溶剂中电场作用下移动实现图像显示技术） 。3、柔性显示器的核心是柔性基板、驱动器以及显示模式。","先进制造与自动化","急","合作开发"]
[]
[]
[139,"滁州韩上电器有限公司","经开区","采用新的耦合方式，提高洗衣机电机的有效功","洗衣机电机：高效电机90-95以上效率。冰箱性能：高能效冰箱，能效比在5以上。注：不能提高产品成本。","先进制造与自动化","一般","合作开发"]
[140,"中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司","经开区","语音控制的智能空调","许多企业在新产品上增加了远程遥控、手机联网等功能，但产品本身功能的提升非常有限。目前大部分智能家电，主要的功能就是通过手机APP实现产品的远程控制，产品同质化严重，远没有达到智能的目的。而智能语音技术通过人机对话交互，解放双手，正在成为人工智能的切入点和关键技术。","人工智能","一般","合作开发"]
[141,"安徽康佳同创电器有限公司","经开区","对食品腐败气体识别的传感器技术","建立冰箱内食品品质的智能管控系统，能够对食品的腐败气体进行精确识别，通过智能终端向客户进行预警。","生物与新医药","急","合作开发"]
[]
[]
[142,"安徽英克尔汽车零部件有限公司","经开区","等速万向节驱动轴异响、发抖","产品装车后，使用时间不长产生异响，汽车高速时产品发抖","先进制造工艺","紧急","合作开发"]
[143,"安徽扬子安防股份有限公司","来安县","防尾随联动互锁安全门防弹玻璃压框工艺","防尾随联动互锁安全门是公司主打产品，广泛在各个银行领域使用，且公司是工总行入围产品，年度市场销售量一直居同行业前列。为了便于查看两道门之间的安全状态，内门需要加装防弹玻璃（300*300），目前采用钣金模具冲压再焊接成型工艺，安全性、装配效率、美观度都不理想。公司组织技术人员一直尝试采用型材，以期望解决目前遇到问题，但一直不理想。一旦此问题解决，必将大大提升产品竞争力","先进制造工艺","紧急","合作开发"]
[144,"安徽立光电子材料股份有限公司","来安县","自动放片自动化改造","现有方式需人工将约355*406mm大小玻璃逐片摆放入平板式清洗线中，放入前需将玻璃之间间隔纸去除，现需求将此进行自动化改造，将玻璃按照指定的朝向放置在清洗机的入料端。技术要求：玻璃规格(毫米)：370*470，406*355，400*500 厚度从0.4~1.8重量(克)：200~1200节拍：单班(12小时)2万片。难点：节拍、如何去掉白纸","功能玻璃制造技术中的光电玻璃制造技术","紧急","交钥匙工程"]
[145,"经纬模具","来安县","金属件工艺编制标准化库建立","单件多品种金属件工艺编制标准化库的建立","先进制造与自动化","紧急","合作开发"]
[146,"经纬模具","来安县","编制工艺文件检索需求","智能检索快速编制工艺文件","先进制造与自动化","紧急","合作开发"]
[147,"经纬模具","来安县","生产单元标准化技术需求","组建类似件生产单元标准化制造模式","先进制造与自动化","紧急","合作开发"]