{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["企业需求"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"企业需求","index":0,"n_rows":137,"n_cols":8,"rows_kept":137,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["安徽省其他城市企业技术需求"]
["序号","企业名称","所属市区","技术需求","内容简介","技术领域","紧急程度","期望合作方式"]
[1,"黄山众拓工业泵制造有限公司","黄山经济开发区","增加材料耐磨度","油气混输泵在油田上使用寿命较短，分析认为：泵在输送介质时，由于介质含有水和砂，转子和定子磨损非常快，目前我们采用了38CrMoAl氮化加喷涂碳化钨，效果也不是很好，现这种技术瓶颈已经制约了我公司的发展。目标提高材料的耐磨性，使我们的油气混输泵输送寿命从一个月提高到半年或更长时间。","先进制造与自动化","紧急","共同研发"]
[2,"申格电子科技有限公司","黄山屯溪区","汽车用高可靠性薄膜直流支撑电容器的开发","该薄膜电容器技术将主要应用在电动汽车及大型直流逆变系统DC-LINK和滤波，参考标准：ICE61071。解决的关键问题是：1.大功率密度，单体（1500VDC\\500~3000UF最大纹波电流600A）。2.长寿命100000小时@85度。3.高安全性防爆（S2或S3等级）、高可靠性，50fit。4.耐高低温（-40~110度）,高导热比。5.高比容量，小体积，低自感。6.耐高压：500~1500VDC；以上既有行业共性又有非共性技术要求。","电子信息","紧急","技术转让、技术服务、合作开发"]
[3,"黄山市万邦电子科技有限公司","黄山歙县","电动汽车充电设备控制系统的软件升级及bag修复","电动汽车充电设备控制系统配带7寸LCD触摸彩屏，具有个性化的人机交互界面，主要负责与电动汽车动力电池BMS通信，控制充电模块完成充电过程，并具有计费、读卡、组网、数据记录、远程遥控、故障告警和查询等功能，支持新国标双枪同充和轮充。\n  支持五种充电模式（自动、定时、定量、定金额、预约）；2路独立CAN通讯总线与BMS对接；1路独立CAN与充电模块通信；支持12路光耦隔离干接点输入；支持13路继电器干接点输出； 2路独立RS232，1路隔离RS485；2路温度采样；支持绝缘检测接入；支持智能电表接入；支持双枪系统同充、轮充和功率自动分配切换功能；支持互联网。\nLCD功能个性化人机交互界面；显示电动汽车动力电池充电信息；显示充电模块工作状态；显示告警信息；系统参数设置","电子信息","急","产学研合作"]
[4,"安徽华邦古楼新材料有限公司","黄山歙县","解决热转印原纸伸缩率大及波动问题","作为公司主导产品——热转印（喷墨型）原纸，随着市场竞争的日趋激烈和客户需求的不断提高，对原纸伸缩率（指在浸水、干燥或在高湿度空气中搁置后尺寸的相对变化）要求越来越严。因为原纸在涂胶和打印过程中要吸湿和干燥，纸张出现伸缩变型。热转印纸要求纸页变型越小越好，变型较大会出现尺寸不够、卷曲等现象；打印时起皱严重很可能会纸面拱起擦喷头、打印机进纸不便、与面料对位不准、转印错位造成转印失败，影响产品质量和正常使用。如果将幅宽加大又会造成成本升高， 因此，热转印原纸在加工和使用过程中要求伸缩率越低越好。我公司产品伸缩率指标偏大和不稳定，希望通过联合攻关，解决原纸伸缩率大及波动问题。","新材料","紧急","联合攻关"]
[5,"黄山奔马集团有限公司 ","黄山徽州区","新型纸基摩擦材料的研发","随着现代机械的高速发展，用户对驾乘的舒适型有了更高的要求。目前现有的摩擦材料摩擦片在使用过程中容易出现离合器分离不彻底，换档困难的现象。新型纸基摩擦片的研发主要是解决离合器分离不彻底的难题，使车辆达到最佳使用性能。该新型纸基摩擦片既要求动力足，热衰退小，同时还要求使用时结合平稳可靠。该新型纸基摩擦材料需要达到主要的技术参数：①动摩擦系数：0.14~0.16；②静摩擦系数：0.19~0.22；③摩擦系数耐久衰退值：≤0.02；④装车试验时空档时扭矩≤4N。","新材料","较紧急","已招收博士开展研发中"]
[6,"黄山奔马集团有限公司 ","黄山徽州区","超高频电子标签印刷电路版技术研发","1.公司需求技术：超高频电子标签印刷电路版技术研发\n2.应用领域： 超高频电子标签印刷\n3.研发的核心技术：超高频电子标签印刷电路版设计研发，开发超高频电子标签印刷电路版新产品。\n相关技术：超高频电子标签印刷电路版电雕自动试雕、网穴容积自动控制技术、激光防伪、凹版耐印技术\n4.不属于本行业共性技术问题。","先进制造与自动化",null,"技术购买、合作开发"]
[7,"黄山华惠科技有限公司","黄山徽州区","剖析共聚型流平剂的成分和单体","聚丙烯酸酯类流平剂主要是由（甲基）丙烯酸酯单体通过溶液聚合而成的均聚物或共聚物，其主要原材料有单体、引发剂、溶剂。据文献报道和公司产品说明资料显示国外使用的流平剂以丙烯酸酯共聚物为主，共聚的单体有丙烯酸甲酯-丙烯酸乙酯-丙烯酸丁酯-丙烯酸异辛酯-丙烯酸月桂酯-丙烯酸十八烷基酯等，此外还可能有含有丙烯酸羟乙酯、丙烯酸、（甲）丙烯酸缩水甘油酯等功能性单体。该类流平剂有较好的表面性能和抗污染能力，适用在对流平剂要求较高的粉末涂料中。本公司需要对流平剂样品的共聚物的成分（单体）进行详细剖析。","新材料","紧急","合作研发"]
[8,"黄山华惠科技有限公司","黄山徽州区","环氧树脂的手性异构体含量分析","本公司环氧树脂产品是一种杂环多环化合物，因为该环氧树脂在合成时使用了环氧氯丙烷的外消旋混合物，每个分子都有一种固定的缩水甘油酯，所以环氧氯丙烷是2个立体立构体的混合物。因为该环氧树脂每个分子中含有3个缩水甘油酯，因此存在8种不同的非对映立体异构物。由于分子呈三级对称结构，有三对非对应异构体不能辨别，因此该环氧树脂最终只表现出α和β两种异构体，理论比例为1:3。公司现需要创建分离该环氧树脂中α和β异构体方法并确定样品中α和β异构体的准确含量。","新材料","紧急","合作研发"]
[9,"安徽省六安瓜片茶业股份有限公司","六安裕安区","六安瓜片品质提升关键技术研发及产业化","1、六安瓜片品质提升关键技术研发及产业化；2、实施农业提质行动，加快农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。推动农业由增产转向提质。推广有机肥替代化肥，全程绿色防控关键技术。研发推广茶叶速检设备，保证茶叶质量安全。3、调研六安瓜片全国市场和消费群体，为六安瓜片品牌战略提供咨询，进行精准营销。","生物与新医药","紧急","合作开发、技术咨询"]
[10,"六安市海洋羽毛有限公司","六安市经开区","1、羽绒羽毛水洗工艺研发2、羽绒羽毛褪色剂研发","1、开发出一种羽绒羽毛水洗全自动化工艺，替代现有的半自动化水洗羽绒羽毛生产线。\n2、将深色羽绒羽毛变为白色羽绒羽毛\n技术指标：保持羽绒羽毛的原有品质,使灰色羽绒羽毛变为白色羽绒羽毛\n","新材料","急","技术转让 合作开发    "]
[11,"安徽江机重型数控机床股份有限公司数控机床","六安市经开区","数控机床","计划投资1080元人民币，联合合肥工业大学，组织雄厚的技术力量重点对智能化数控车削中心的研发生产及远程运维服务项目进行技术攻关和改造，实现在关键技术上取得突破。通过项目实施，开发新产品，实现首台套装备产业化，争取填补省内空白和替代进口设备。并利用支持IPV4、IPV6等技术的工业互联网，采集并上传设备状态、作业操作、环境情况等数据，并根据远程指令灵活调整设备运行参数；建立智能装备/产品远程运维服务平台，提供在线检测、故障预警、故障诊断及修复、预测性维护运行优化、远程升级等服务","先进制造与自动化","急","合作开发 技术咨询 共建研发平台"]
[12,"九仙尊霍山石斛股份有限公司","六安市经开区","霍山石斛精深加工及产业化","拓展霍山石斛精深加工品类，优化解决霍山石斛前处理技术、提取技术、固液分离技术、提取液浓缩技术、提取物干燥技术。","生物与新医药","急","合作开发 "]
[13,"六安市微特电机有限责任公司","六安市经开区","新能源汽车电机开发研究","提升新能源汽车相关性能，加速新能源汽车产业发展，通过提升能源利用率，实现节能降耗。产品技术达到国内领先水平，质量可靠，性能稳定，具体技术参数如下：转速：200—10000rpm，电压：380v，功率：1.1kw—315kw，峰值功率密度≧3.5kw/kg，高效区：85%工作区效率≧80%。","先进制造与自动化","急","合作开发 技术咨询  "]
[14,"安徽星瑞齿轮传动有限公司","六安市经开区","AMT变速器开发-变速器换挡控制模块"," 一、AMT轻卡变速器，参数如下：\n 档位  6个前进挡，一个倒挡；额定扭矩 450N•m；中心距115mm；型式 电控电动；匹配江淮帅铃、骏铃宽体3365轴距蓝牌轻卡；匹配发动机JND3.0CTI（420N•m） 国六排放；\n 二、开发纯电动两档AMT变速器，参数如下：\n1、转速扭矩：≤12000rpm，峰值扭矩270Nm\n2、换    挡：电控自动换挡，换挡时间200～400ms（电机执行换挡模式）\n3、开发平台：iEV7S纯电动车 （前置前驱）","先进制造与自动化","紧急","合作开发 技术咨询"]
[15,"安徽天易金属新材料有限公司","六安霍山县","水性多功能铝颜料控制制备关键技术研发与产业化","目前，国内汽车水性涂料用铝颜料用量约2000吨/年，销售额约10亿元，全部为进口产品。国内铝颜料产品和生产工艺总体上还处于国外90年代技术水平，产品以中低端为主。少数能生产水性涂料用铝颜料的厂家与国外高端产品相比，也还存在诸多问题与技术瓶颈，突出的问题有铝颜料片状基料（以下简称片基）的形貌、直径和厚度难以掌握和精确控制；铝颜料工艺生产与装备没有更新，生产过程中环保、安全的球磨溶剂未解决；铝颜料片基包膜后反射性和金属光泽下降，影响涂料的装饰性和功能性；表面处理后的铝片基在汽车水性涂料中的分散性和稳定性仍较差；提供制造高端汽车水性涂料用多功能铝颜料的各种类型助剂较少，选择的余地较小等。\n预期达到目标或指标：设计制造三维变速旋转球磨设备，优化筛选研磨球的材质、大小与级配，研发制造二维微纳米尺度、形貌与尺寸可控的铝颜料高效球磨工艺与技术；通过优选原料与聚合单体，应用双层水性包覆创新技术，重点攻克原有技术表面处理后铝颜料片基的水分散性与稳定性仍较差，以及反光性和金属光泽下降的问题；通过三维溶度参数相近的原理优选出环保、安全的球磨用有机溶剂。","新材料","急","合作开发共建研发平台      "]
[16,"安徽世林照明股份有限公司","六安霍山县","LED光源用智能控制系统、IC芯片及应用产品开发设计","研究开发性价比高的、符合国内外市场需求和国际及区域认证的LED光源智能控制系统、IC芯片及应用产品，达到将本提质增效的目标，提升产品市场竞争优势。","电子信息","急"," 合作开发  共建研发平台   "]
[17,"安徽安力肽生物科技有限公司","六安霍山县","植物活性成分提取关键共性技术研发项目","一、技术需求：\n应用固定化酶水解技术、超微粉碎、微波提取、超临界萃取等技术提\n取植物活性成分单体或有效部位群。开发出一类、二类或三类中药新药和功能性保健食品。　\n二、预期达到的目标和技术指标：1. 主要成分的含量≥60％、提取得率≥15％；2. 工艺正交试验符合产品产业化要求；3. 质量标准体系有定性、定量（含HPLC）；4. 提供完整的原始记录及技术研究报告；5.生产工艺高效节能环保。","生物与新医药","急","技术转让 合作开发共建研发平台  "]
[18,"安徽应流集团霍山铸造有限公司","六安霍山县","GH3044镍基耐高温合金铸件冶金及凝固技术和应用","1、 GH3044镍基高温合金铸件的研制；2、 GH3044镍基高温合金铸件冶金技术；3、 GH3044镍基高温合金铸件冶金质量控制与防氧化技术；4、 GH3044镍基高温合金铸件机械性能改善与提高技术；5、 GH3044镍基高温合金铸件表面质量改善与优化技术。","先进制造与自动化","紧急","合作开发 技术咨询 "]
[19,"安徽米科智能科技有限公司","六安金安区","机器人激光与光学控制系统的研发与产业化","1、光控在不同环境中受到的重复精度影响；2、机器人与光控技术协同算法软浮动控制程序稳定性检测；3、微米级技术测量产品参数累计误差补偿技术研发；4、光控技术测量应用成果转化的技术认定","先进制造与自动化","急","技术咨询、合作开发"]
[20,"安徽科达铂锐能源科技有限公司","马鞍山当涂县","一种纳米结构容量型钛酸锂负极材料的开发","合作开展纳米结构容量型钛酸锂负极材料的开发，加快技术难点的攻克，实现纳米结构容量型钛酸锂负极材料产业化。","新材料","一般"]
[21,"中钢集团安徽天源科技股份有限    公司","马鞍山雨山区","高镍NCM三元材料及其前驱体关键技术研发及产业化","由于高镍材料对水份和气氛较为敏感，所以高镍NCM三元材料及其前驱体的制备过程控制、气氛选择较为关键，并且如何生产性能稳定、一致性较好的产品也是技术和生产地关键所在。\n在常规生产条件下，如何实现对水份和气氛较为敏感的高镍三元材料批量生产和产品稳定性，是本项目的技术难题。","新能源与节能","急","技术转让      技术服务    技术入股"]
[22,"中钢集团安徽天源科技股份有限    公司","马鞍山雨山区","NCA三元材料及其前驱体关键技术研发及产业化","由于NCA三元材料对水份要求较为严格，所以NCA三元材料及其前驱体的制备过程控制、气氛选择较为关键，并且如何生产性能稳定、一致性较好的产品也是技术和生产地关键所在。\n在常规生产条件下，如何实现对水份要求苛刻的NCA三元材料批量生产和产品稳定性，是本项目的技术难题。","新能源与节能","急","技术转让      技术服务    技术入股"]
[23,"马鞍山瑞辉实业有限公司","马鞍山雨山区","380km/h高速列车轮装制动盘研制","  通过对380km/h制动盘的结构、材料化学成分及力学性能进行分析，并对制动盘材料进行性能研究，采用计算机技术设计轮装制动盘，使其具有循环对称结构，使制动盘剩余不平衡量达到最小，最大限度地减少对车轴等相关部件的损伤，以实现进口设备国产化。","先进制造与自动化","一般","联合开发"]
[24,"安徽科达洁能股份有限公司","马鞍山经开区","循环流化床煤气冷凝水处理","循环流化床气化产生的冷凝水特点：1、焦油酚氰含量为微量。2、内部悬浮物粒径为68μm；含量约200mg/L。3、氨氮含量～5000mg/L；4、含有少量重金属离子以及煤中高温（9501000℃）下易挥发离子。难点：1、去除煤经过高温气化产生的氨氮所有有毒有害易挥发物质。2、生化细菌在这种冷凝水中容易死亡，且由于项目的特殊性，在北方地区无法保证细菌在冬季存活。","资源与环境","急","合作开发、技术转让、技术服务"]
[25,"安徽科达洁能股份有限公司","马鞍山经开区","煤灰锅炉研发项目","煤灰作为流化床煤气发生炉的副产物，其具有固定碳含量高、挥发分低、含水量低、堆密度小、粒径小等特点。现拟采用飞灰锅炉对其残碳进行二次燃烧,以便达到回收余热的目的,该方案难点在于：1、该路线中，煤灰作为锅炉的主要燃料，煤灰输送量的连续性直接决定锅炉的稳定性，故需保证煤灰输送的连续稳定；2、煤灰几乎不含挥发份，其燃点较高，不易燃烧，存在火焰不稳定、易熄火问题，故而燃烧器的设计成为飞灰锅炉的另一个难点；3、煤灰除了含有较多的固定碳，还含有大量的灰份，不同于传统的原煤锅炉，其排渣、防积灰也是煤灰锅炉需要考虑的一个重点问题。","资源与环境","急","合作开发、技术转让、技术服务"]
[26,"安徽欣创技能环保科技股份有限    公司","马鞍山经开区","低温烟气脱硝技术","由于产线自身工艺的烟气温度差异，传统的高温领域锅炉烟气脱硝工艺及催化剂（V2O5WO3/TiO2）对烧结领域的烟气脱硝并不适用。此外当反应温度低于250℃时，烟气中的SO2和水蒸汽往往对催化剂的脱硝活性具有明显的抑制作用。目前几种处理手段，如烧结烟气在进入SCR反应器之前加装燃油或燃烧天然气的燃烧器，或蒸汽加热的换热器加热烟气，把烟气再加热至350摄氏度左右的方法耗相当大，在实际运用中成功率低。随着国家愈来愈严格的环保标准的颁布，烧结低温领域脱硝技术开发十分迫切。","资源与环境","急","合作开发"]
[27,"芜湖钻石航空发动机有限公司","芜湖芜湖县","航空活塞发动机控制系统设计","1、通用航空活塞发动机控制系统的失效概率计算；2、通用航空活塞发动机控制系统冗余的硬件电路设计；3、通用航空活塞发动机控制系统冗余的软件策略设计；4、通用航空活塞发动机控制系统安全保护策略设计。","航空航天","紧急","合作开发"]
[28,"芜湖华亨汽车部件有限公司","芜湖经开区","汽车制动系统真空助力器带主缸总成研发","　芜湖华亨汽车部件有限公司成立于1993年8月，投资总额600万美元，注册资金300万美元。引进国外先进的产品设计制造技术、三条加工装配线和一条全性能检测线，专门开发生产轿车、微型车、轻型车及引进车型国产化配套的真空助力器带主缸总成，具备年产30万台套的能力。目前主要产品品种有6寸—11寸真空助力器带主缸总成及不同缸径、型号制动总泵近30种，广泛应用于依维柯、众泰、奇瑞、上汽大通、江淮、宇通等主机厂配套。依维柯真空助力器带主缸总成荣获1998年度中国汽车工业科技进步四等奖，自主开发研制的HH-ZD-1型真空助力器带主缸总成评为2004年度省优新产品。企业重视产品研发创新，近年来共获得国家14项实用新型专利，提高了产品技术水平。","先进制造与自动化","长期合作","合作开发"]
[29,"芜湖华瑞光电有限公司","芜湖经开区","高效节能LED背光产品的研制及其性能参数的研究","华瑞光电有限公司位于风景秀丽的长江之滨―芜湖经济技术开发区。公司于2015年12月份注册成立。占地面积8000平方米，总投资1.2亿元人民币，建设高亮高色域超薄背光源产品生产基地。投建包括偏光片、注塑(含胶框、导光板)、膜切(自供膜材、辅料)、SMT 、自动贴膜机、自动装配机等一系列先进设备和百级、千级净化产线。项目分两期建设，其中一期固定资产投资不少于3000万元人民币，投建8条生产线，满足初期日产能100K(以4寸背光计)，月产能3KK；二期投建16条生产线，达到月产能12KK , 并实现从原材料加工，模具加工，智能装配等一系列目标。未来5年将打造成为年产值50亿元光电产品集成的高新技术企业。","电子信息","一般（长期合作）","合作开发"]
[30,"安徽旭升新此材料有限公司","芜湖三山区","碳纤维复合材料回收利用","1：低成本的浸渍制备技术和成型加工方法，特别是大型和复杂构件成型方法的开发；2：开发新的纤维表面处理技术，提高纤维和基体界面的结合强度。","新材料","紧急","合作开发"]
[31,"芜湖新宝超声波设备有限公司","芜湖三山区","汽车饰件智能、柔性焊接生产线关键技术。","智能化研究包括：（1）本项目旨在完美组合机器人与高性能自动超声波焊接机，完成多角度、全方位的焊接工作、并实现自动装配、检测、取件、自动移模换模、等一系列工作。实现快速节拍工作循环，≤35秒加工一个产品；（2）胎膜设计产需焊接产品传感器，要求能够检测门板本体、上装、扶手总成、中嵌饰板总成、地图袋、水切挂接件、防撞块是否全部安装到位，如有漏装情况，设备将报警；（3）系统配置视觉传感系统：用来检测焊点是否符合产品的要求，依据视觉传感器系统的判断，机器人在取件之后可将工件放入对应的料车（合格品料车、废品料车）。柔性化研究包括：（1）每个工位之间实现相互快速连接（包括：框架/电/气之间），且工位之间可互换（2）胎膜自动识别系统、产品部件在位识别系统的研究，条码扫描仪安装在压框上。在压紧到位后自动扫描。设备能根据不同配置选择相应的焊接程序进行焊接作业，实现屏显选择及条码识别两种功能。满足不同门板和不同产品的焊接作业流程；（3）设计研究自动换模与手动换模、整体胎膜换模与局部核心组件换模的结构形式，更好的适应生产与满足经济性要求。","先进制造与自动化",null,"合作开发"]
[32,"艾达索高新材料芜湖有限公司","芜湖三山区","有机合成工艺优化、规模化生产、新方法和新工艺的研制","1、解决如何实现低成本生产可降解有机胺类固化的问题；2、解决采用何种新方法和新工艺、采用何种可规模生产工艺等实现低成本制备可降解有机胺类固化剂的问题","新材料","急","技术服务、合作开发"]
[33,"芜湖中集瑞江汽车有限公司","芜湖弋江区","铝合金焊影的消除方法研究","铝合金液罐车，罐体内部布置有多块防浪板，防浪板与筒体之前采用焊接的方式进行连接，现焊接导致筒体局部变形，形成焊影，严重影响美观，希望与对铝合金焊接有专业研究的高校一起合作，共同解决防浪板与筒体焊接处出现明显焊影的现象。","先进制造与自动化","紧急","合作开发"]
[34,"颍上昌盛电器有限公司","阜阳颍上县","LED球泡灯散热难题","在LED球泡灯的使用过程中，灯的散热问题一直是困扰技术突破的难题，因为散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。目前最为经济的做法是塑料加铝材，但对于结构紧凑密封的LED球泡灯来说，LED灯珠及其它发热元器件工作时所产生的热量不能够良好的散发出去，严重影响了整灯的使用寿命，加之目前各生产商为了能够获得更多客户的订单，纷纷使用低质的原材料使原本使用寿命号称几十万小时的LED产品最终寿命不足两万小时","电子信息","急","合作开发"]
[35,"安徽鸿润装饰材料有限公司","阜阳颍上县","汽车PET吸音棉在生产过程中纤维混合后密度不均匀、蓬松度差、回弹性不好。","我公司研发生产的环保吸音棉具备轻量化、环保、吸音性能好的特点。但同时在生产过程中PET纤维也存在密度不均匀、蓬松度差、回弹性不好等问题。因此本公司寻求合作单位，共同合作研发存在的问题，PET纤维在混合成型时，质量要稳定、密度要均匀，成型后材料回弹性好，并达到批量生产。","资源与环境","一般","合作开发"]
[36,"安徽祥能电力科技有限公司","阜阳颍上县","固体环网柜制造装备","1、绝缘体屏蔽技术及绝缘表面喷涂技术减小产品局放指标；2、设计时要对假断b进行电场分析和人优化，采用有效的技术手段使产品的电场更均匀，降低产品工作时的电场强度；3、运行维护经验不足，如何提高产品安全性和稳定性，预期的目标，1、新的高性能绝缘材料的开发，2、高效率浇注技术的开发，3、内置文件间界面连接方式的开发。","先进制造与自动化","急","合作开发"]
[37,"太和县美欣药业有限公司","阜阳太和县","中药饮片生产现代化炮制工艺需求","需要相关的新的技术方法用于产品的加工炮制，技术改进后能进一步提高生产效率，提高产品质量，优化产品工艺生产流程。","生物与新医药","一般","股权投资\\技术转让"]
[38,"阜阳加西亚航空科技有限公司","阜阳颍泉区","无人机平台、地面控制系统和功能载荷应用技术","无人机高清远程实时图传系统采用远距离无线视频传输实现视频的传输，通过模块位置优化设计、电磁屏蔽等方法进行了防干扰设计；空中移动平台动力系统设计，根据实际的产品需求，设计适合的桨叶、电机(高效无刷电机)、电机控制模块和电池，实现最优化动力性能；地面指挥控制系统包含了各种无人机应用载荷如喊话器、探照灯、抛投器、红外热成像相机、30倍变焦相机等，满足各类救援、交通管理和综合治理应用的指挥需求。","航空航天","紧急","合作开发"]
[39,"安徽科杰粮保仓储设备有限公司","阜阳界首市","智慧粮库综合管理系统大数据平台的研究与开发","①实现测气、测虫等智能检测系统及与测温、测湿系统的融合；②输送、烘干、通风、冷却、熏蒸等设备的智能控制；③称重、检化验、考勤、安全防范、视频采集、远程控制等信息采集；④管理信息、仓房粮食保管信息等公示。","电子信息","一般","合作开发"]
[40,"界首迅立达电梯有限公司","阜阳界首市","AI（人工智能）电梯控制系统技术","1. 接入AI技术，自主深入学习用户使用习惯后期达到为用户自动呼梯，自动选层功能2. 增加人梯语言交互系统，基于互联网大数据实现用户与电梯之间的交流，比如询问天气，日期，百科知识，播放音乐等功能，比如通过智能摄像头天气寒冷提醒用户添衣加被！晚间归来提醒早点休息","电子信息","急","合作开发"]
[41,"安徽永生堂药业有限责任公司","阜阳临泉县","新型给药制剂技术研发","硝苯地平、微晶纤维素、乳糖、羟丙甲纤维素K4M、十二烷基硫酸钠、95%乙醇制软材，20目制粒，高效沸腾干燥机干燥，硬脂酸镁总混后压片，欧巴代Ⅱ包衣。硝苯地平缓释片执行标准为WS1-（X-056）-2004Z。本品每片在2、4和8小时的释放量应分别为标示量的30%-55%、50%-70%和70%以上。存在问题为释放度不稳定。","生物与新医药","紧急","合作开发"]
[42,"安徽永生堂药业有限责任公司","阜阳临泉县","　提高铁皮石斛的收率，利于铁皮石斛的产业化开发","　铁皮石斛，富含多糖、氨基酸和石斛碱、石斛胺碱等十多种生物碱，能有效提高机体免疫功能，对人体眼、咽、肺。胃、肠、肾等器官和血液、心血管等疾病有特殊疗效。目前我公司对铁皮石斛浸膏收率较低。","生物与新医药","急","合作开发"]
[43,"安徽金泉生物科技股份有限公司","安庆望江县","化工品生产杂分析确认及含量控制","公司目前以医药中间体生产为主，以质量为核心，目前重点优化工艺以控制杂质含量，确保产品质量在行业内达到领先水平","生物与新医药","急","合作开发\\技术入股\\共建创新平台"]
[44,"安庆市芊芊纸业有限公司","安庆怀宁县","全生物降解纸质食品容器及饮料包装的研发","本项目产品采用全纸质材料生产，改善了以泡沫和塑料为主要原料而造成的环境污染，废旧纸杯和包装盒可回收利用，是绿色包装，即保护了环境又节约了资源","新能源与节能","急","合作开发"]
[45,"安徽羊羊得意生态农业科技有限公司","安庆宿松县","生态养殖全程电子追溯体系研发与建设项目","1、利用互联网+技术，建立产品全程追溯体系；2、研究可以植入家禽家畜的电子芯片，全程采集动物的各项生命体征、营养数据、摄入数据，自动导入电子数据系统，通过互联网全程对外公示，真正实现产品质量全程实时追溯；3、研究对牧草种植、饲料调配、饲养过程、日常管理、屠宰加工、包装运输……等全部生产环节及技术实施全程监控和公开体系，利用互联网实行对外无缝公开。4、打造农产品的电子商务平台，推动当地农业物联网发展；5、搭建农产品大数据平台。","生物与新医药","紧急","技术入股"]
[46,"安徽九洲方圆制药有限公司","亳州谯城","中药饮片智能化制造；天然产物活性筛选及新药开发","1.研究制定中药饮片的标准化、自动化生产技术；2.研究中间产品的在线快速检验技术；3.采用工业4.0的设计理念实现饮片的智能化造。4.基于企业现有的300种中药提取物及相关天然产物资源，开展活性筛选，以期发现新的高活性先导化合物；5.共同开发建立中药资源及天然产物产品库及数据库。","生物与新医药","紧急","合作开发"]
[47,"安徽养生天下生物科技有限公司","亳州谯城","中药材发酵工艺","企业采用独特的微生物菌种和发酵工艺对水果和蔬菜进行长时间的静置发酵酿造酵素。目前对中药发酵比较关注，特别是药食同源系列，但是需要探索针对中药材发酵的菌种和工艺，以实现原料的最大利用价值。目前对中药材发酵的技术需求比较迫切。","生物与新医药","紧急","合作开发"]
[48,"安徽申源彩印有限公司","亳州涡阳","颜色自动配色系统","1、颜色调配与标准有正负偏差，且单量大的时候同批次、不同班次间生产的颜色有偏差；2、调配对员工的经验依赖比较大；3、效率低；4、生产结束剩余的专色油墨消耗困难。","先进制造与自动化","  紧急","委托开发"]
[49,"安徽创业机电设备有限公司","蚌埠禹会区","新型传感器生产技术","本企业属于机电设备生产企业,目前企业需要进行传统产业的产品和技术升级。企业目的是想通过和相关高校或研究所机构合作，研发或引进、购买相关技术，最终使本企业掌握这种嵌入式芯片的各种高性能控制与传感器系统关键技术，并帮助企业实现新型传感器生产技术的科技成果转化，指导企业建设生产基地和生产线，最后形成产能，生产出传感器产品，实现产品的更新换代。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、人才培养"]
[50,"安徽创业机电设备有限公司","蚌埠禹会区","新能源汽车直流电机生产技术","本企业属于机电设备生产企业,目前企业需要进行传统产业的产品和技术升级。企业目的是想通过和相关高校或研究所机构合作，通过共同研发或引进、购买相关技术，最终使本企业掌握这种节能与新能源汽车的新型直流电动机生产制造技术，并帮助企业实现新型直流电动机生产技术的科技成果转化，指导企业建设生产基地和生产线，最后形成产能，生产出直流电机产品。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、人才培养"]
[51,"安徽德源环境科技有限公司","蚌埠淮上区","生产线进行自动化、智能化升级改造","安徽德源环境科技有限公司是一家针对燃煤电厂锅炉尾气、冶金行业生产废气、建材行业炉窑尾气等污染气体净化的环境保护服务商。公司主导产品为电除尘器、布袋除尘器、电袋复合除尘器、脱硫、脱硝、除二噁英等。\n公司产品目前主要是人工打造，生产效率低，急需对生产线进行自动化、智能化升级改造。改造后的生产线，希望从上料到包装实现自动化、智能化。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、销售提成、合作研发均可"]
[52,"安徽凤凰滤清器股份有限公司","蚌埠高新区","柴油滤清器水分离效率、空调滤活性炭气体吸附效率技术","1，柴油滤清器的滤材性能，水分离效率：≥99%,2，空调滤活性炭气体吸附效率：T0 ：≥99%。T1 ：≥98%。T5 ：≥98%","新能源与节能","急","合作研发"]
[53,"安徽宏业药业有限公司","蚌埠龙子湖区","猪小脑为原料的垂体后叶素原料药提取技术","目前我公司存在以猪小脑为原料的垂体后叶素原料药提取工艺技术的困难：主要是提取工艺过程相对落后，产品中高分子蛋白质（分子量大于10000Da）含量超出《中国药典2015版》要求，在去除高分子蛋白质的同时生物活性效价大幅度降低，预期达到的技术指标为高分子蛋白质含量不超过10.0%。我公司有在保证垂体后叶素生物活性效价的同时降低高分子蛋白含量，使之符合药典要求的技术需求。","生物与新医药","急","直接购买、技术入股、销售提成、人才培养等方式均可"]
[54,"安徽宏业药业有限公司","蚌埠龙子湖区","猪胰脏为原料的高纯胰岛素原料药提取技术","目前我公司存在猪胰脏为原料的胰岛素原料药提取工艺技术的困难：主要是提取工艺过程相对落后，产品中高分子蛋白质（分子量大于10000Da）含量超出《中国药典2015版》要求，在去除高分子蛋白质的同时生物活性效价大幅度降低，预期达到的技术指标为高分子蛋白质含量不超过1.0%。我公司有在保证胰岛素生物活性效价的同时降低高分子蛋白含量，使之符合药典要求的技术需求。","生物与新医药","急","直接购买、技术入股、销售提成、人才培养等方式均可"]
[55,"安徽徽普生物科技有限责任公司","蚌埠固镇县","优膜特控速效长效肥料包膜生产技术","作物在生长过程中，对氮、磷、钾养分的吸收是两头少中间多。苗期由于作物需要快速提苗，需要速效的氮肥来提供营养。开花期，或者灌浆期对养分需求多，对氮、磷、钾的吸收量达到最大，占吸收总量的一半。要保证高产稳产就需要在苗期，和作物生长周期给予作物进行追肥。而目前农村青壮年大量外出务工，劳动力相对短缺，无法在作物生长周期给予追肥，进而影响作物产量。传统的肥料释放速度过快，肥料流失严重，缓释肥料前期释放速度过于缓慢，不利于作物苗期生长。\n现期望将传统的生产工艺进行改进、配方进行改良制造出，具备平稳释放、速缓结合的肥料品种。","生物与新医药","一般","技术入股、销售提成、人才培养"]
[56,"安徽今上显示玻璃有限公司","蚌埠淮上区","TFT-LCD、AMOLED等玻璃材质蚀刻过程中表面质量改善及废弃液回收利用","背景：本公司采用氢氟酸对TFT-LCD、AMOLED等玻璃材质显示屏幕进行薄化，在薄化过程中，大量的反应生成物堆积在产品表面和酸液中，使产品表面形成点状、不规则状凸起的蚀刻不均匀，同时，大量的反应生成物溶解在酸液中，造成酸液浪费。\n需求：1、在玻璃与氢氟酸反应时，快速有效的溶解或去除反应生成物；2、废弃酸液回收利用。\n关键问题点或技术：1）反应过程中固体生成物的快速溶解；2）可溶性生成物（氟硅酸盐等）的快速沉降；3）附着在产品、设备、管道等上面的反应生产物快速去除。 ","新材料","急","直接购买、技术入股、人才培养"]
[57,"安徽晶菱机床制造有限公司","蚌埠高新区","五轴联动无模精密成型机粉尘防护装置","五轴联动无模精密成型机是以加工石墨及砂型为主的设备，加工时，产生较多的石墨粉尘，刀库换刀、钣金护罩间隙、安全门开关都会造成粉尘溢出，污染环境同时对设备机械及电器造成严重损坏，因此想寻求解决护罩的密封问题。","先进制造与自动化","一般","技术入股"]
[58,"安徽科达自动化集团股份有限公司","蚌埠高新区","微量型模拟、数字混合集成电路芯片柔性化生产技术","目前专业化、定制化、微小型设备的生产制造需求，而通用芯片使得机器和设备无法微型化和专业技术保护。而使用专业硬件使可以使以上问题迎刃而解。因此催生出微量(10-100片以下)模拟、数字混合集成电路芯片的需求。现需模拟、数字混合集成电路芯片的柔性化生产、制造、测试设备。预期目标芯片成品率80%。","电子信息","一般","直接购买、技术入股"]
[59,"安徽柳工起重机有限公司","蚌埠高新区","回转缓冲阀技术","回转缓冲阀技术要求：1、比例换向阀功能，中位锁死；这是基本功能，通过换向功能实现左右回转，同时流量连续可调整；2、缓冲功能；起重机惯性载荷大，启停瞬间压力较高，通过缓冲阀卸荷；3、补油功能；当回转马达A/B口缺油时给回转马达A/B口补油；4、压力20MPa，流量60L/min。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、销售提成"]
[60,"安徽柳工起重机有限公司","蚌埠高新区","单缸插销控制技术","目前需要单缸插销控制技术，单缸插销伸缩方式与传统绳排方式相比，缺点主要是由于使用单个缸来回伸缩，故效率较低，同时由于需要配套PLC控制器进行控制，需要多个传感器，整体成本较高。\n整个单缸插销控制技术包括插销式伸缩油缸及其缸上各种检测装置、包括带有臂位识别、爬缸和退缸器、臂销等装置的吊臂以及相应的液压和电气控制系统等部件。整个吊臂系统中，各臂节之间仅依靠臂销来实现相互挂接，进行力的传递。在臂长需要发生变化时，臂节在伸缩过程中臂节之间会暂时脱开挂接，由油缸带动内臂节进行运动。如何保证整个吊臂系统在伸缩过程中快速准确识别臂位、准确安全插拔销、紧急情况下如何确保安全等方面是控制的主要关键内容。如果发生识别错误，插拔销不正确等严重故障时，可能会造成臂节之间失去相互挂接，酿成严重安全事故。\n单缸插销控制技术要求：   1、高效快捷、快速响应、切换平顺的伸缩液压系统实现方案；   2、安全可靠的臂位识别、位置识别、插拔缸臂销控制方案；   3、具有应急设计系统方案。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、销售提成、人才培养"]
[61,"安徽兴宇轨道装备有限公司","蚌埠禹会区","轨道交通施工装备智能控制技术与精确调整设计","板式道床代替整体道床是轨道交通发展方向。但是，作为板式道床施工技术关键环节的道床板调整技术与装备，目前还比较落后。急需设计具有智能控制与精确调整技术的道床板施工设备。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、销售提成"]
[62,"安徽迅启电源科技有限公司","蚌埠淮上区","全自动牵引蓄电池装配生产线开发技术","安徽迅启电源科技有限公司是专业生产铅酸蓄电池的制造公司，有如下技术需求：\n全自动牵引蓄电池装配生产线的开发，生产线有如下流程：\n完成正负极板的整理 、板耳的清理、包封配组、铸焊、 入槽、极性检查、上盖、热封、密封圈压置、气密性检查无人操作。  ","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股"]
[63,"安徽中草香料股份有限公司","蚌埠怀远县","低含量凉味剂ws-3高效分离工艺 ","公司采用天然薄荷脑为原料制备凉味剂ws-3，采用精馏技术分离出一定含量的ws-3成品。在分馏过程中，会产生中间品 ，中间品含有30%以下ws-3产品，中间品中其余是副产物，如果再通过精馏技术分离，会产生大量的能耗，使得产品成本升高，想寻找一种高效的分离工艺或者采用其他工艺，继续分离中间品中的ws-3，要求能够单独分离出含量超过60%含量ws-3产品。","新材料","急","直接购买、人才培养。"]
[64,"蚌埠丰原涂山制药有限公司","蚌埠高新区","异烟肼片仿制药一致性评价及产品再研发","开展仿制药一致性评价，是《国家药品安全“十二五”规划》提出的重要任务，是保证群众用药安全有效的重大举措，将对医药产业健康发展产生深远影响。异烟肼片是需要开展仿制药一致性评价的品种之一，为尽早通过一致性评价，寻找研究单位，联合准备该品种的一致性评价工作。","生物与新医药","急","技术入股"]
[65,"蚌埠丰原医药科技发展有限公司","蚌埠禹会区","西尼地平溶解度提高","西尼地平片处方工艺研究：西尼地平是一类亲脂性的二氢吡啶类钙拮抗剂，主要用于治疗高血压。西尼地平的生物药剂学分类为Ⅳ类，即低溶解性、低渗透性，属于典型的难溶性药物。\n如何提高西尼地平溶解度，进而提高片剂溶出度是难点。\n据日本原研文献报道，通过固体分散体技术可以解决西尼地平溶解度低的问题，但是对关键辅料如分散载体型号和用量、肠溶分散颗粒和胃溶分散颗粒的比例、溶剂挥发途径及工艺设备等都有较高的要求。因此本项目的技术需求为：如何通过固体分散技术，解决西尼地平片溶出问题，并达到与日本原研体内外一致，实现产业化生产 。","生物与新医药","急","直接购买、技术入股、销售提成、人才培养。"]
[66,"蚌埠华特科技有限公司","蚌埠蚌山区","指纹模组算法需求","目前我司由于没有自己的指纹IC算法，从成本和技术上都受到很大的限制，希望中科院可以帮我司研发出指纹的算法，做成指纹芯片。电容式指纹原理：在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上，手指贴在其上与其构成了电容（电感）的另一面，由于手指平面凸凹不平，凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样，形成的电容/电感数值也就不一样，设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总，也就完成了指纹的采集。","电子信息","急","直接购买"]
[67,"蚌埠骏杰电子科技有限公司","蚌埠高新区","基于高清图像处理的智能交通信号控制系统","目前公司正在研发“基于大数据的城市交通综合研判平台”项目。该项目的核心模块是“基于高清图像处理的智能交通信号控制系统”。公司在研发过程中，感到研发团队的技术力量相对薄弱，研发人员的知识面有待进一步提高，为尽快将项目研发成功，迫切需要通过技术输入的方式解决目前存在的困难。","电子信息","急","直接购买。"]
[68,"蚌埠市安华工贸有限公司","蚌埠淮上区","尾气处理用去除二噁英技术","目前低碳环保是全球大趋势，殡葬行业尾气的污染问题重视程度日益增强，2015年国家出台《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），各项排放限值都有了新的标准。而现有技术对尸体焚烧过程中产生的有害物质二噁英去除效果还是不够理想，需要相关技术，最终实现以最低的成本达到更好的去除效果，且不产生二次污染。处理达标后再排放，保证环境安全性。","资源与环境","急","直接购买、销售提成"]
[69,"蚌埠市行星工程机械有限公司","蚌埠高新区","七轴视觉机器人项目防尘除尘难题","袋装水泥由生产车间的输送带传送过来，并由输送带尾端的导向机构将袋装水泥摆正，再由机器人抓起后放入车内，在这种高灰尘环境下，如何避免灰尘，同时机器视觉传感能正常运行。要求能解决高灰尘环境下，视觉传感清晰度达到100%，七轴视觉机器人24小时无间断顺利工作。","先进制造与自动化","急","合作开发"]
[70,"蚌埠市江南建筑机械有限公司","蚌埠淮上区","重型塔式起重机生产制造的技术","  公司响应建筑业市场发展需求，拟开展3150KN-M重型塔式起重机生产制造的研发，想与相关院所合作，双方将从图纸设计，生产线设计及调试，新型专利技术的应用及国家质检总局审核批复本公司生产资质等方面进行合作，以达到产品智能化、模块化、高科技的成果。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、销售提成"]
[71,"蚌埠市龙泰消防有限公司","蚌埠高新区","新型硅基高效环保灭火剂生产技术","新型硅基高效环保灭火剂不但能扑灭可燃液体、气体、电气火灾，而且还能扑灭一般固体火灾，是当今应用最广的干粉灭火剂。特别是随着哈龙灭火剂的逐步淘汰，ABC干粉作为主要替代品，将更为广泛应用。我公司需要该项产品的生产技术。","新材料","急","技术入股"]
[72,"蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司","蚌埠怀远县","水磨糯米粉全自动生产线设计使用","  我公司欲联合科研院所对水磨糯米粉的传统生产工艺进行升级优化，对卸车—入仓—放料—浸泡—磨浆—压滤—粉碎—烘干—冷却—筛理—打包—入库的整条工艺揉合自动化元素，融入上述技术领域的相关知识，设计一条糯米粉行业世界领先的水磨糯米粉生产线，其中重要环节技术超前、工艺独特，且投入运行后具有节能、环保、经济、高效等优势。","先进制造与自动化","急","直接购买、技术入股、销售提成"]
[73,"蚌埠市鑫民玻璃有限公司","蚌埠蚌山区 ","玻璃窑炉表面热量回收利用技术","主要要求：1、设备简单投资少、绿色环保； 2、工艺成熟，成本合理； 3、自动化程度高； 4、在此项技术在我公司实施过程中必须给予技术支持与服务，确保一次成功。","新能源与节能","一般","直接购买、技术入股、销售提成"]
[74,"蚌埠威诺过滤器有限公司","蚌埠高新区 ","电控高压共轨燃油滤清器相关技术","随着国家对节能减排的重视，发布了国五标准，解决排放问题。因而各柴油机公司都推出了新柴油机产品，以满足国四排放标准，并正在致力于国五机型的研发。因此对于传统的燃油滤清器部件也将逐步淘汰，取而代之是电控高压共轨燃油滤清器。对于我企业来说，目前最迫切的需求：\n1、如何对硬件生产线进行改造升级，以达到电控高压共轨发动机技术性能要求。2、我企业国四、国五高压共轨滤清器产品开发缓慢，技术滞后。对于目前柴油机通常采用的两条技术路线：⑴SCR(选择性催化还原)技术路线(通过优化喷油和燃烧过程，尽量在机内控制微粒的产生，在机外后处理过程，采用尿素溶液对氮氧化物进行选择性催化还原)；⑵EGR+DPF(废气再循环加微粒捕集器技术路线：它以废气再循环为基础，在机内抑制氮氧化物的产生，在机外后处理过程中采用微粒捕集器对微粒进行微粒捕捉。对于这两项技术了解不透彻，高压共轨滤清器开发、生产、工艺等知识缺乏。3、技术人员缺乏SCR技术的专业知识和尿素滤清器的生产专业技术知识。\n希望技术入股或专业人员对公司技术人员进行高压共轨燃油滤清器的技术进行培训。 ","先进制造与自动化","急","技术合作"]
[75,"蚌埠依爱电子科技有限责任公司","蚌埠高新区 ","高采样率 DAC 专用芯片","目前我单位在开发高端任意波形发生器产品，由于国外对该产品中核心元件高采样率DAC和 DC～4GHz 宽带增益可控放大器的限制，使得我们在采样率和分辨率上要想取得突破非常困难，严重制约我们高端任意波产品的开发，急需解决高采样率DAC专用芯片及宽带增益可控放大器。希望通过对DAC芯片整体架构、高速与高线性度 DAC 关键技术、DAC 芯片高速高性能时钟分布网络设计技术、DAC 芯片电流源匹配技术以及宽带可变增益放大电路、高平坦度与高线性度电路的研究，实现采样率达 10GSa/s、垂直分辨率为 12bit、无杂散动态范围小于-53dBc、DNL 小于±2LSB、INL 小于±2LSB、最高输出频率可达5GHz 的 DAC 芯片，及带宽覆盖DC～4GHz、最大差分输出摆幅为2Vpp的带宽增益可控放大器芯片，性能指标均达到国际先进水平。","电子信息","急","合作开发、直接购买、人才培养。"]
[76,"蚌埠依爱电子科技有限责任公司","蚌埠高新区 ","动物生理状态智能识别系统","在家禽或家畜养殖过程中，由于养殖密度较大，如何快速分辨动物健康状态，把生病或健康状态不佳的动物隔离出来；若等生病的动物死了后才发现，一方面会造成饲养成本较高，另一方面会造成环境污染，加大群体受传染的可能性；要隔离生病或健康不佳的动物，首先要把他们组识别出来。预期目标：\n1. 对动物的图像进行处理，把正常的和非正常的图像进行采集，找出比对的关键要素，建立图像库。\n2. 一种能移动的智能摄像头在动物棚舍内对整栋棚舍内的动物无死角巡视，对动物进行拍摄图像，并及进对图像进行处理，若发现有生病或健康状态不佳的动物，能及时发现报警或记录动物的位置；\n3. 把采集到信息及时传输到管理员的电脑或手机上，通知管理人员及时处理。 ","电子信息","急","合作开发、直接购买、人才培养。"]
[77,"贝迪斯电子有限公司","蚌埠高新区 ","厚膜片式电阻器的温度系数性能、薄膜片式电阻器的高阻温度系数性能改进","1、厚膜片式电阻器的温度系数性能改进:实现厚膜片式电阻器的温度系数（TCR）达到±50 PPM/℃，工作温度范围：-65℃到150℃，同时性能满足GJB1432B-2009的要求，主要要解决厚膜的浆料以及电阻器加工工艺问题。目前的水平是±100 PPM/℃。2、薄膜片式电阻器的高阻温度系数性能改进。\n 生产薄膜片式电阻器时，高阻电阻器难以实现较低的温度系数（TCR）,特别是NiCr合金膜层的方阻大于2KΩ时，温度系数达不到±10PPM/℃，而且稳定性也保证不了标准要求，难题就是：\n 实现薄膜片式电阻在较高的阻值段（也就是膜层的方阻大于2KΩ时）的温度系数（TCR）可达到±10PPM/℃，工作温度范围：-65℃到150℃，同时产品性能满足GJB1432B-2009的要求，主要解决合金靶材材料和电阻加工工艺问题。 ","电子信息","急","合作开发"]
[78,"中国电子科技集团公司第四十一研究所","蚌埠高新区 ","5G信号发生分析与关键指标测试","需要技术：5G信号发生分析与关键指标测试技术，依据3GPP规范的测试和验证需求，研究新型多址、新型多载波、先进调制编码以及大规模MIMO动态自适应波束赋形核心算法，构建整个5G链路级仿真，实现 5G新空口多种方案及参数化设计（包括波形、多址、编解码、帧结构等）。","电子信息","急","直接购买"]
[79,"合肥美亚光电技术股份有限公司","合肥高新区","口腔医疗领域的高精技术","如三维扫描技术","生物与新医药","紧急","合作研发"]
[80,"合肥宏晶微电子科技股份有限公司","合肥高新区","平板显示主控芯片相关技术研发","公司自主研发的平板显示相关核心芯片，需不断提升产品的高集成度以及智能化水平，包括产品的超高清、超低功耗、超高集成度和安全性能。公司也将结合产业发展，不断拓展产品领域，从单一产品发展为产品组合开发。","电子信息","紧急","产学研或合作开发等形式"]
[81,"安徽联合安全科技有限公司","合肥高新区","车辆VIN码1:1采集技术","VIN码智能采集仪主要用于车辆VIN码的现场智能采集，具备1:1采集车辆车架等位置的VIN码图像功能，能够通过上位机打印采集的图像，打印的图像能自动叠加VIN串码、查验日期、查验地址等信息。该设备主要由手持式终端硬件系统、扫码终端软件系统以及上位机组成。硬件系统由电源模块、图像采集模块和图像显示及传输模块组成，电源模块包含电池及其外围电路；图像采集模块由系统板、步进电机、线阵CCD扫描探头、结构传动模组、驱动控制电路组成；图像显示和传输单元由LCD、USB、WIFI等组成。1、具备1:1采集车辆车架等位置的VIN码图像，图像与实物尺寸的误差不超过2%， 图像要求不畸变、不伪影； 2、能够通过上位机打印采集的图像，打印的图像能自动叠加VIN串码、查验日期、查验地址等信息； 3、现场采集图像质量良好时，在字符无粘连、扭曲或破损的情况下，具有提取、显示VIN码字符的功能，识别率准确率达到90%以上； 4、单次获取采集结果的时间不大于15秒； 5、充电电池容量不小于1800mAh； 6、在环境温度： -20℃ ~ +50℃，环境湿度：＜95%，能正常工作。","电子信息","急迫","开发、转让、股份皆可，可谈"]
[82,"安徽美兰农业发展股份有限公司","合肥高新区","流水线改进及产品研发创新","生产流水线半自动化向全自动化的升级，数码技术的应用和改进，为了实现产品的更新升级和创新研发，对技术方面提出了更高的要求，因此，产品研发的技术水平和研发产品的设备配置将成为公司未来研发自主创新产品的关键。","生物与新医药","中","产学研或对标诊断"]
[83,"安徽瀚海博兴生物技术有限公司","合肥高新区","PD1与其他药物联合使用技术开发","人源化PD1单克隆抗体与其他药物联用的成药性研究，动物模型构建等。","生物与新医药","紧急","灵活"]
[84,"合肥芯碁微电子装备有限公司","合肥高新区","芯片光刻的前后道的配套的工艺平台和检测设备","激光直写光刻设备是集成电路制造领域的核心工艺及设备。激光直写光刻是利用空间光调制器二维图形扫描技术，实现集成电路图形的光学影像转移，实现集成电路图形的刻写。该设备主要攻克的技术攻关课题包括:精密光学照明及成像技术、图形发生器及高速数据传输技术、高功率高稳定性激光器研制、高精密定位技术、高速高精度对位技术、高精度实时对焦技术、高精密微环境控制技术等。","先进制造与自动化","迫切","顾问或聘用"]
[85,"安徽众喜科技有限公司","合肥高新区"," Ad hoc动态自组网和WDS MESH自组网技术及自组网基站技术；   ","众喜科技（ZoneSea Tech）成立于2013年，专注于无线宽带专网技术、NGN（Next Generation Network）技术应用研究及应用产品开发，低空安全防护技术应用研究和应用产品开发等的年轻科技公司。研制开发了拥有自主知识产权的无线宽带专网技术及智能通讯产品。 面向客户的专业化通讯需求，众喜科技开发的主要产品包括：无线宽带专网系统、基于无线集群通讯技术的智能装备、信息化指挥调度系统，低空探测、安全防护打击产品。针对客户的特殊通讯场景要求，众喜科技还开发了便携式快速实现的无线专网整体解决方案和相关系列产品，可在十分钟内搭建覆盖30公里范围的无线专网通讯系统。                       公司产品和服务得到了包括中国海关总署、中国民航总局、中国武装警察部队和地方应急主管部门在内的核心客户群体的高度认可，为国家、社会公共安全、应急保障等提供了技术保障和产品支持，具有较好的应用前景和较高的社会效益。","电子信息","急需","技术支持或者合作开发"]
[86,"安徽众喜科技有限公司","合肥高新区","集4G+专网，高清视频，DMR，北斗短报文，加密模块（量子加密）于一体的移动单兵终端技术；","众喜科技（ZoneSea Tech）成立于2014年，专注于无线宽带专网技术、NGN（Next Generation Network）技术应用研究及应用产品开发，低空安全防护技术应用研究和应用产品开发等的年轻科技公司。研制开发了拥有自主知识产权的无线宽带专网技术及智能通讯产品。 面向客户的专业化通讯需求，众喜科技开发的主要产品包括：无线宽带专网系统、基于无线集群通讯技术的智能装备、信息化指挥调度系统，低空探测、安全防护打击产品。针对客户的特殊通讯场景要求，众喜科技还开发了便携式快速实现的无线专网整体解决方","电子信息","急需","技术支持或者合作开发"]
[87,"合肥彩虹蓝光科技有限公司","合肥新站高新区","MicroLED芯片技术","1、外延技术：uA级电流下工作的波长、亮度一致性；非线性工作区的线性化、电容特性控制，实现低亮高灰、高刷新、高扫描的显示；通过大尺寸外延生长技术控制缺陷、颗粒，实现高良率要求。2、芯片工艺实现高良率：突破亚微米级芯片制程；高良率芯片制备技术；结构设计控制电流密度等。3、巨量转移技术：临时键合材料、工艺；衬底剥离技术；转移衬底材料、工艺；巨量芯片的测试表征。4、全彩显示的实现：全彩的实现：RGB、量子点荧光粉。5、驱动控制：主动驱动设计、被动驱动设计；光色差异的驱动补偿技术。6、检测与修复：光学检测方案；坏点的修补技术。","电子信息","急需","产学研或技术转让"]
[88,"安徽未来医疗科技有限公司","合肥巢湖经开区","知识图谱","针对医疗数据专业性强、机构复杂等特点，对构建医学知识图谱的关键技术进行全面解析，包括对医学知识表示、抽取、融合、推理和质量评估五部分内容","电子信息","中等","合作开发"]
[89,"安徽未名生物医药有限公司","合肥巢湖经开区","医疗诊断技术方法/试剂盒/芯片","基于抗原抗体结合原理或其他生物技术原理的疾病诊断技术方法或试剂盒或芯片的开发，要求检测灵敏度不低于已上市产品，检测时间不长于已上市产品，产品具有明显市场竞争优势。","生物与新医药","紧急","全资转让/技术入股"]
[90,"安徽宇锋智能有限公司","合肥肥西县","AGV构造和技术原理","无人搬运车，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，工业应用中不需驾驶员的搬运车，以可充电之蓄电池为其动力来源。一般可透过电脑来控制其行进路线以及行为，或利用电磁轨道来设立其行进路线，电磁轨道贴在地板上，无人搬运车则依循电磁轨道所带来的信息进行移动与动作。","先进制造与自动化","紧缺","技术合作"]
[91,"安徽皖维高新材料股份有限公司","合肥巢湖市","低温水溶聚乙烯醇纤维生产技术","采用水系凝胶纺丝法生产出的聚乙烯醇纤维，水溶温度可达到80℃，若想降低产品的水溶温度，需改变生产工艺为有机溶剂法凝胶生产技术。","新材料","紧急","技术合作"]
[92,"安徽锐能科技有限公司","合肥包河区","主动均衡电路、算法以及失效控制研究","均衡技术可以有效改善电池的一致性，增加电动汽车续航里程，并延长电池组寿命。本公司需要能开发出一整套的主动均衡方案，具体需求如下：1、主动均衡，平均均衡电流≥2A，适用于电动汽车及储能系统；2、均衡算法设计，提高均衡效率3、均衡失效检测与控制。","新能源与节能","较紧急","技术服务"]
[93,"池州华宇电子科技有限公司","池州经济技术开发区","集成电路测试系统100MHZ多通道FPGA测试信号量测技术关于芯片代码设计、编程软体开发及系统集成","100MHZ数字类集成电路测试系统，是目前国内中高端数字集成电路产品的最主要测试平台。该系统由1024个数字通道，16组混合信号的MSO 电源组，4路TMU时间量测单元，8路RF量测单元，由PXI总线组成的测试系统。主要研发系统包括：核心模块设计（FPBGA或ASIC电路），系统算法与编程环境软体，PCB layout,系统组装，装机调试，DUT等。现在研发过程中存在三个难点：1、硬件系统芯片与源代码设计；2、编程软体开发；3、系统集成。","电子信息","急","共同研究"]
[94,"安徽睿讯微电子有限公司","池州贵池区","新一代NBioT射频可重构单芯片模块研发","NB-IoT射频FEM单芯片。根据 NB-IoT 系统标准，制定射频集成电路与系统设计方案，NB-IoT 为通信运营商布局，兼容 4G基站，对于终端芯片，根据应用领域的不同，基本要求：超低功耗（工作及待机芯片功耗），超低成本（芯片面积），远距离通信（大功率发射和低噪声接收），大容量（支持多频段）。 针对通信运营商而言，工作的频段为B1/B2/B3/B5/B8","电子信息","紧急","产学研合作方式"]
[95,"青阳县光大铸造有限公司","池州青阳县","树脂砂车间除尘方案","大空间（800平米）树脂砂车间扬尘如何除尘；除味(用什么设备,什么方法）","先进制造与自动化","紧急","技术指导"]
[96,"安徽省青阳县九华中药材科技有限公司","池州青阳县","九华黄精精深加工","以九华黄精为主的精深加工，开发九华黄精保健、功能性食品、新资源食品、保健饮品、保健汤料及其他养生保健用品、黄精提取物等产品。","生物与新医药","紧急","产学研合作"]
[97,"安徽嘉智信诺化工股份有限公司","池州东至县","水性防涂鸦易清洁助剂和树脂的研究开发","抗涂鸦涂料与其他涂料的主要性能区别在于经它涂装的表面附着力低，很难被污染物附着。降低附着力，既要降低其本身的附着力，还要考虑如何把污染物从底材的界面上分离开。这些因素包括底材的湿润性、原子间的吸引力和分子间的相互扩散性。这就需要添加防涂鸦易清洁助剂或树脂。","新材料","急","与高校、科研院所进行产学研合作"]
[98,"安徽青山艾草制品有限公司","滁州明光市","皖艾的相关研究","皖艾的特征特性及人工栽培技术、化学除草的研究，皖艾叶化学成分的分析研究，不同季节与不同部位采收的艾叶提取艾绒和精油的质量等级、含量的研究，艾烟对人体的作用及化学成分的研究，存储不同年份的皖艾叶及不同比例艾绒的药理作用及化学成分。","生物与新医药","紧急","校企产学研合作"]
[99,"安徽埃克森科技集团有限公司","滁州天长","航空用聚酰亚胺聚四氟乙烯复合薄膜与聚四氟乙烯生料带组合绝缘无缝绕包线的研究。","本项目对绕包后的绝缘平滑度有要求，且对耐磨性等指标提出更高的要求，目前国内厂家对航空用聚酰亚胺聚四氟乙烯复合薄膜与聚四氟乙烯生料带组合绝缘有缝绕包线技术已经掌握，但无缝技术都处于研制阶段，国外已有成熟的技术，且批量运用于国内军工等尖端技术领域。难点是绕包为52%搭盖，但成品电线外观平滑，类似于挤出电线，电性能也要合格。因此本项目需要一种能改善电线的无缝工艺技术或满足无缝绕包的异性膜。","新材料","急","合作开发"]
[100,"安徽天康（集团）股份有限公司","滁州天长","钛酸锂电池研发与石墨烯多元钛酸锂电池性能优化","钛酸锂电池研发难点主要是现急需研发技术人才和建立一条由小型制浆机、涂布机、模切机、辊压、叠片、热封机、手套箱、电性能检测等设备组成研发试验线。","新能源与节能","急","合作开发"]
[101,"安徽施耐德成套电气有限公司","滁州琅琊区","消除35KV系统谐振的设备","35KV系统为中性点不接地系统，由于35KV系统线路单相接地或短路、合闸操作于空母线等原因，在运行中往往容易激发电压互感器发生铁磁谐振。当出现铁磁谐振时将产生较大的谐振电压，会导致保护电压的不正常采样，造成保护的拒动作或误动作；同时在电网导线对地电容较大的系统中，其暂态过程往往会产生超低频振荡过电流，导致高压熔断器熔断甚至烧毁电压互感器。由于设备选型及设计方面的原因，现有的消除谐振的设备及方法已远远不能满足要求","先进制造与自动化","急","合作开发"]
[102,"安徽全柴锦天机械有限公司","滁州全椒县","柴油机体加工降本增效方案","对现有柴油机体加工工艺方案进行优化设计可有效降本增效，降低辅材消耗，提高加工效率，保证产品质量","先进制造与自动化","一般","合作开发"]
[103,"安徽康能电气有限公司","滁州苏滁现代产业园","机器人越障算法；利用可见光摄像机、红外热成像仪、三维激光扫描仪实现综合图像识别等技术","利用人工智能技术提高巡线机器人在野外复杂环境、大幅度光照条件等环境下的视觉识别能力，能够自主越过直线塔、转角塔等不同类型的障碍，完成架空线路巡检机器人产品和后台巡检系统研制并推广应用","先进制造与自动化","紧急","高校合作"]
[104,"中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司","滁州经开区","语音控制的智能空调","许多企业在新产品上增加了远程遥控、手机联网等功能，但产品本身功能的提升非常有限。目前大部分智能家电，主要的功能就是通过手机APP实现产品的远程控制，产品同质化严重，远没有达到智能的目的。而智能语音技术通过人机对话交互，解放双手，正在成为人工智能的切入点和关键技术。","先进制造与自动化","一般","合作开发"]
[105,"安徽立光电子材料股份有限公司","滁州来安县","自动放片自动化改造","现有方式需人工将约355*406mm大小玻璃逐片摆放入平板式清洗线中，放入前需将玻璃之间间隔纸去除，现需求将此进行自动化改造，将玻璃按照指定的朝向放置在清洗机的入料端。技术要求：玻璃规格(毫米)：370*470，406*355，400*500 厚度从0.4~1.8重量(克)：200~1200节拍：单班(12小时)2万片。难点：节拍、如何去掉白纸","先进制造与自动化","紧急","交钥匙工程"]
[106,"宣城亚邦化工有限公司","宣城宣州区","水性酞菁蓝颜料新产品开发","通过对酞菁蓝进行表面改性，增加其表面极性以适应其在水性体系中具有良好的分散性、储存稳定性以及良好的流动性，能充分满足水性环保着色体系的应用要求。形成水性体系专用产品，年产量达1000吨。","新材料","急","合作开发  "]
[107,"宣城亚邦化工有限公司","宣城宣州区","工程塑料着色专用酞菁蓝颜料新产品开发","通过对酞菁蓝颜料粒子进行改性，在其分子结构上引入耐高温的基团以提高其耐温性，并通过微细化和树脂包覆处理，提高其分散性，从而达到满足工程塑料着色的应用要求。形成耐高温型专用新产品，年产量达1000吨。","新材料","急","合作开发 "]
[108,"安徽绿源机械科技股份有限公司","宣城宣州区","全自动茶叶曲豪机的产品开发","项目目标：采用多个锅体对茶叶进行循环炒制保证茶叶中的水气充分挥发，另外，每次炒制过后茶叶会在输送单元上自然冷却，从而避免了茶叶因持续受热而被烧坏。关键问题和技术：1、上部红外加热系统。通过空气传热使的每一片茶叶热均匀，促使茶叶在炒制过程中成型快，避免茶叶在炒制卷曲过程形成外干内湿的现象，并在炒制过程可以大幅度降低夏秋茶叶的苦涩味；2、出茶的顺畅从炒锅底部出茶，可实现制茶连续化和自动化。","先进制造与自动化","急","合作开发"]
[109,"安徽国肽生物科技有限公司","宣城郎溪县","小分子生物活性肽的功能性新产品的开发","生物活性肽功能性提取技术，建立检测中心。研发生产生物蛋白酶。","生物与新医药","紧急","合同开发"]
[110,"安徽亿宏生物科技有限公司","宣城郎溪县","茶油技术研究","压榨茶籽油在后续精炼中需要经过碱液进行碱炼去皂角、水洗去沉淀、白土或活性炭脱色等造成茶籽油中原有营养物质损失及残留新的添加物的技术缺陷，对在无水状态下以无水乙醇和活性炭为原料精炼压榨茶籽油工艺进行研究，以求获得纯绿色压榨一级茶籽油，提高油脂精炼率，从而提高企业经济效益。","生物与新医药","急","高校合作"]
[111,"安徽新悦精密机械有限公司","宣城郎溪县","高强度合金材料成型技术研究","高强度材料经过冷冲压成型后产生高内部应力，会弹变形，变薄开裂。无法准确控制，现在一般公差范围控制在±1.5mm以上，高精度产品公差范围控制在±0.20mm。，为满足市场需求，需将一般公差范围控制在±0.15mm，高精度产品公差范围控制在±0.02mm。目标：确保产品公差范围稳定可控，生产成本略有降低。","先进制造与自动化","一般","合作研究"]
[112,"安徽黄山胶囊股份有限公司","宣城旌德县","耐强酸、强碱肠溶空心胶囊新产品研发","现有肠溶包衣材料生产的肠溶明胶空心胶囊充填强酸、强碱类药物易降解，不能满足肠溶胶囊剂的质量要求。现需求研发一种耐强酸、强碱的肠溶包衣材料，也可利用现有肠溶包衣材料，通过配方调整，添加耐强酸、强碱辅料，解决肠溶明胶空心胶囊充填强酸、强碱类药物易降解问题。","生物与新医药","紧急","委托研发"]
[113,"安徽黄山胶囊股份有限公司","宣城旌德县","羟丙基淀粉空心胶囊抗脆性技术研究","以羟丙基淀粉为原料生产的空心胶囊成本低，也适合素食人群和伊斯兰人群服用。但目前国内生产的羟丙基淀粉空心胶囊易发脆，不能满足制药行业的质量需求。因此，需通过技术研究解决该技术难题。","生物与新医药","紧急","委托研究"]
[114,"安徽省旌德博仕达农业科技有限公司","宣城旌德县","黄精多糖的分子修饰技术研究","黄精为百合科植物滇黄精的干燥根茎，多糖是其主要化学成分。目前已证实黄精多糖具有抗衰老、降血糖、降血脂等多种作用，但其天然结构状态和理化特性不利于其生理活性的发挥。通过分子修饰对其分子进行结构改造，可获得众多结构类型衍生物，为高活性或特异性多糖药物筛选提供了更多选择。","生物与新医药","一般","委托研究"]
[115,"铜陵三极照明科技有限责任公司","铜陵铜官区","一种环保健康的涂覆工艺","电镀行业是重污染行业，其中，热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来。近30年来，伴随冷轧带钢的飞速发展，热镀锌工业得到了大规模发展。 在各种保护钢基体的涂镀方法中，热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下，经过了相当复杂的物理、化学作用之后，在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层，而且还生成一种锌铁合金层。这种镀法，不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点，而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。但是，同时电镀使用大量有毒有害材料，这些化学材料在保管和使用过程中都会散发不同程度的气体，这些气体会对人体器脏造成损害，甚至发生癌变；特别是氰化物非常容易被人体吸收，经口、呼吸道或皮肤进入人体后可导致呼吸衰竭乃至急性中毒致死。并且因为热镀锌一般需要，铅，锡，锌，长期接触，锌锅周围工作人员体内这几项元素容易超标需调换工作。现市场上几乎全是热镀锌工艺，若设计出可代替热镀锌的环保健康的涂覆工艺，则可以实现对环境无污染、对人体无害；实现年产值1.5亿元；利税2500万元；解决就业100人左右。","资源与环境","紧急","共同研发"]
[116,"铜陵三极照明科技有限责任公司","铜陵铜官区","灯具自清洁","清除甲醛、杀菌和消烟除尘的吸顶节能灯具是我公司开发的一款节能环保型灯具，伴随着人们日益增长的美好生活需要，对灯具的要求不仅要有照明功能，还要具有环保节能功能。清除甲醛、杀菌和消烟除尘的吸顶节能灯具广泛应用在家庭、办公室、娱乐场所，市场前景广阔，目前我公司已经投入资金80万元。开发灯具注塑模具一套，负离子发生器电路模块1套，现有生产工艺为注塑加工吸顶灯具全PC灯盘，灯具采用LED光源，增加了TiO2(光触媒)的涂敷、增加负离子发生器产生负离子，增加活性炭，产品目前已经获得国家专利一项，主要技术指标：光效≥110Lm/W,显指Ra≥85,24h甲醛、苯、TVOC清除率≥90%，1h可吸入颗粒物的清除率≥99%，生成负离子浓度：（5~8）×106/m3，杀菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌）≥98%。主要难题在于负离子发生器长期工作时，在电离空气的同时，吸附空气中的细小颗粒依附在灯具表面，严重影响灯具外观且不易清洁，阻碍了该款灯具的市场推广。","高技术服务","一般","共同研发"]
[117,"铜陵市华兴化工有限公司","铜陵铜官区","污水氨氮深度处理","我公司使用硫铁矿生产硫酸，污水呈弱酸性，有少量悬浮物。根据《GB26132-2010 硫酸工业污染物排放标准》要求，污水中氨氮含量不得大于8mg/L，我公司现在的测定值约为300 mg/L，无法实现达标排放。根据华兴公司目前的调研，对高浓度氨氮的处理技术较为成熟可靠，我公司氨氮浓度较低，相对来说处理难度加大，希望经过有效处理后能够达到排放标准。","资源与环境","紧急","面议"]
[118,"安徽六国化工股份有限公司","铜陵郊区","副产磷石膏无害化处理及综合利用","技术现状：我公司目前采用二水法湿法磷酸工艺生产磷酸，每年副产二水磷石膏大约有170万吨，由于磷石膏残磷含量高，不仅利用价值低，同时由于长期堆存而污染环境。为此，公司自主开发了二水/半水法湿法磷酸工艺，副产半水磷石膏，其残磷量大大下降，前期将本工艺生产的半水石膏为原料，进行了磷石膏制水泥缓凝剂，石膏粉，石膏板，砌块试验，大多指标符合国家标准要求，由于石膏未经处理，其中的有机质、游离酸等杂质可能影响了石膏砌块的强度。\n技术需求：1、二水-半水法工艺中硫酸钙晶型转化及形貌控制技术研究，通过转晶剂、稳定剂控制石膏晶型结构和稳定性，获得高品质半水石膏；2、以本工艺生产的半水磷石膏为原料生产水泥缓凝剂、建筑石膏粉、纸面石膏板、高强石膏粉、高强度石膏砌块技术研究与应用。\n以本工艺生产的半水磷石膏为原料生产的水泥缓凝剂、建筑石膏粉、纸面石膏板、高强石膏粉、高强度石膏砌块产品达到或超过国家标准。 ","资源与环境","紧急","合作开发、技术转让"]
[119,"铜陵瑞莱科技有限公司","铜陵铜官区","再生性活性氧化铁脱硫剂技术","活性氧化铁主要用于石油化工、天然气、煤气的脱硫，氧化铁脱硫剂是一种可在接近常温条件下，脱除大量H2S的脱硫剂。在正常使用条件下，具有操作方便、运行成本低等优点。可将原料气中1000ppm左右的H2S脱除至1ppm以下。本课题符合国家产业发展政策及行业发展规划，产品市场前景看好。\n铜陵瑞莱科技公司目前拥有利用废副硫酸亚铁生产建筑及涂料级氧化铁颜料技术，氧化铁黄实现全液相法生产，生产技术稳定可靠，现拟通过与国内知名高校合作开发利用钛白粉副产硫酸亚铁生产再生性活性氧化铁脱硫剂制作工艺。\n获得生产再生性活性氧化铁所需原料原料废副硫酸亚铁高净化工艺条件，在此基础上，获得晶种制作工艺条件，氧化阶段生产工艺参数，及后处理各类生产控制等各类参数及指标，达到常温下对含高速硫气体的高效吸收。 ","资源与环境","一般","合作开发"]
[120,"铜陵瑞莱科技有限公司","铜陵铜官区","高纯氧化铁生产技术研究","铜陵瑞莱科技有限公司目前拥有利用废副硫酸亚铁生产建筑及涂料级氧化铁颜料技术，氧化铁黄实现全液相法生产，生产技术稳定可靠，现拟通过与国内知名高校合作开发利用钛白粉副产硫酸亚铁生产高纯氧化铁制作工艺，包含氧化铁黑、氧化铁黄，氧化铁红等产品类别，获得废副硫酸亚铁高纯度净化工艺条件；在获得以废副硫酸亚铁高纯净化的基础上，实现高纯氧化铁产业化生产过程中晶种制备、氧化及后处理等各类工艺参数和控制指标；产品符合高纯氧化铁相关标准。","资源与环境","一般","合作开发"]
[121,"铜化集团技术中心","铜陵市直","聚苯硫醚副产氯化钠的利用与所含锂的回收技术研究","聚聚苯硫醚是一种性能优异的特种工程塑料，具有突出性能：耐热性能良好，可在180~220℃温度范围内使用；耐腐蚀性接近聚四氟乙烯；电性能优异；机械性能优异；阻燃性能好。其广泛应用于汽车工业、电子电器、机械工业、家电行业。应用前景广阔，产品附加值高。\n但在其生产过程中会产生大量含氯化锂、有机低聚物及氯化钠的废水，氯化锂催化剂价格昂贵，需要综合回收利用，否则，将严重制约聚苯硫醚的工业化生产。目前，聚苯硫醚生产中所用助剂氯化锂的回收工艺主要有煅烧法、沉淀法和有机溶剂提取法，这些回收工艺技术仍存在一些问题，特别是有机低聚物对锂盐产品质量有一定影响。\n研发绿色环保、低成本回收氯化锂关键技术意义重大。要求所研发的技术方案具有经济、技术与可实现性、氯化钠可以应用、锂回收率不低于50%。 ","资源与环境","紧急","共同研发"]
[122,"安徽航睿电子科技有限公司","铜陵经开区","超级电容器的电极蒸镀","超级电容器是通过电极与电解质之间形成的界面双层来存储能量的新型元器件。当电极与电解液接触时，由于库仑力、分子间力及原子间力的作用，使固液界面出现稳定和符号相反的双层电荷，称其为界面双层。把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板，电压加载到2个板上。加在正极板上的电势吸引电解质中的负离子，负极板吸引正离子，从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。双电层电容器根据电极材料的不同，可以分为碳电极双层超级电容器、金属氧化物电极超级电容器和有机聚合物电极超级电容器，广泛应用在风力发电变流器、新能源汽车、充电桩等领域，属于绿色环保产品，市场前景广阔。目前公司代理韩国NESSCAP品牌超级电容，现有生产可进行超级电容器模组的装配，期望通过技术合作，生产超级电容器单体。","电子信息","紧急","面议"]
[123,"安徽铜峰电子股份有限公司","铜陵经开区","压扁式金属化聚丙烯薄膜电容器并联芯组间电场畸变","产品或技术领域：自愈式金属化聚丙烯薄膜电容器\n现有生产工艺及技术状况：压扁式芯组叠层整组打包并联，不采用整组芯组分层若干组，组与组之间用环氧板绝缘后并联的形式。\n预期达到目标或指标：分析压扁式金属化聚丙烯薄膜电容器并联芯组间相邻芯子电场畸变的原理，了解在此情况下电容器芯组在不影响其寿命的前提下所能承受的场强。探索压扁式高芯组分段并联的且不降低薄膜场强的方法，方便相应的电容器生产。 ","电子信息","紧急","共同研发"]
[124,"文一三佳科技股份有限公司","铜陵铜官区","嵌入式运动控制器技术研发","目前嵌入式的运动控制器应用相对比较灵活、方便，国外的很多品牌都已经发展的很好，硬件、部分的应用软件，都需要专利费用，国内很多使用企业均需要购买硬件和软件版本，才可以应用，在应用上投入了巨大的成本。在一些特殊运动应用上，需要购买特殊的功能模块程序，极大的限制了我司自动化控制技术的发展，而自主运动控制器的研发，可以掌握运动控制的本质特点，实现自动化设备高精度的应用，为后期的自动化设备开发提供坚实的基础。","先进制造与自动化","紧急","共同研发"]
[125,"文一三佳科技股份有限公司","铜陵铜官区","芯片封装自动化改造技术研发","针对目前半导体封装智能化、自动化的发展方向，计划上线芯片封装自动化改造系统，自动化改造包括集成现有塑封压机、排片机，增加机器人搬运系统、自动清模系统、自动树脂排列系统，塑封成品检测系统等，来实现半导体封装的自动化生产。","先进制造与自动化","紧急","共同研发"]
[126,"安徽麦基艾迪新材料科技有限公司","铜陵经开区","电致变色玻璃的电路程序控制","本公司是一家专业从事电致变色智能玻璃(膜)的研发、生产和销售的科技型企业，主营生产电致变色智能玻璃(膜)。电致变色智能玻璃是一种集智能响应材料、电化学、电子技术与玻璃显示技术于一体的一类电致响应智能器件。产品能通过电压的改变，调节其颜色与透明度，是对普通玻璃单一通光性的一个变革，是玻璃深加工向高科技、电子化、智能化方向发展的产物。现需求能程序改变电压的微电子器件(通过遥控，或APP调控)","电子信息","紧急","共同研发"]
[127,"安徽纪兴源科技股份有限公司","淮南经济技术开发区","涂装自动化生产线联动控制系统","通过本系统达到生产线全部设备联动控制，并可进行对产品的识别功能","先进制造与自动化","一般","共同研发"]
[128,"安徽华润金蟾药业股份有限公司","淮北经济开发区","药物分离合成专家","华蟾素有效成分的分离与合成，制备一种高效低毒的新药。","生物与新医药","一般","共同研发"]
[129,"淮北祥泰科技有限责任公司","淮北经济开发区","轨道机车自动驾驶障碍物识别，视觉识别或激光雷达图像处理技术。","能识别前方60米Φ>300mm","先进制造与自动化","急","合作开发或技术转让"]
[130,"安徽科宝生物工程有限公司","淮北烈山区","动物副产品（大脑、苦胆、软骨、肺等）循环利用提取分离纯化关键技术","生物医药原料中间体胆红素及鹅去氧胆酸、猪去氧胆酸、熊去氧胆酸、胆酸、去氧胆酸等胆酸系列提取分离纯化。","生物与新医药","紧急","技术开发、技术合作、技术转让等多种形式"]
[131,"安徽广博机电制造股份有限公司","淮北濉溪县","新能源汽车助力转向电机的合作研发","“新能源汽车用EPS轻型铝基外壳高效电动助力转向电机”是一种机电一体化的新一代汽车智能助力转向装置，比原先采用液压动力转向具有高效、比功率大和宽调速等优点，以电力为能源，按需供能，也即需要转向时才耗电，不存在传统的“液压动力转向器”漏洞、需配软管、油泵和密封件等缺点。","先进制造与自动化","急","合作研发"]
[132,"安徽黄金新材料科技有限公司","宿州萧县","水溶性皮革用改性硫化黑","将硫化黑改性后，性能得到大幅度提高，可用于皮革染色及印染","新材料","紧急","合作及技术转让"]
[133,"安徽蓝海之光科技有限公司","宿州高新区","化工自动化改造（基于光纤传感技术安全监测管理平台）","建设化工安全监测管理平台，通过光纤传感器作为前端触手，感知监测数据，测量储罐健康状况（沉降、倾斜、液位、位移等），管道渗漏、压力，气体浓度，火灾预警。同时设立二道门系统，企业生产区域与生活区域有效隔离人员，建设化工企业安全保障的第一屏障，提高企业安全生产管理水平， 监管单位能够进行实时远程有效监管。","电子信息","急","产学研合作"]
[134,"宿州市新亚电子科技有限公司","宿州高新区","裸眼3D显示技术","裸眼3D技术在分辨率、亮度、可视角度方面存在着进步的空间，裸眼3D产品在切换到3D模式时，分辨率会出现较大程度损失。而且如果想要观看到比较生动的3D效果，需满足合适的角度和距离，否则轻则3D效果降低，严重的话只能看到充满了重影的影像。除了裸眼3D技术自身的不完善，从成本、时效性等方面看，现有的3D技术也阻碍着裸眼3D技术的发展和普及。","电子信息","急","合作开发"]