{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["第四届中国创新挑战赛（宁夏）第一批需求汇总表","重点需求"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第四届中国创新挑战赛（宁夏）第一批需求汇总表","index":0,"n_rows":170,"n_cols":11,"rows_kept":170,"merged":[[0,0,0,10],[169,0,171,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第四届中国创新挑战赛（宁夏）第一批需求汇总表"]
[null,"推荐单位（盖章）："]
["需求编号","需求名称","需求简介","单位名称","推荐单位","联系人","职务职称","手机号码","技术领域","需求类别","合作方式"]
["001","枸杞鲜果去农残实用技术","针对目前枸杞生产中农药使用频繁，影响枸杞的质量，为此需要枸杞鲜果去农残实用技术，农残去除达到98%","固原润农电子商务有限公司","固原市科学技术局","郭振国","总经理",13639548805,"A","A","ACE"]
["002","轻质高强度粉煤灰隔墙板技术","粉煤灰隔墙板具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。不但使房屋功能大大改善,还可以使建筑物内外更具现代气息,满足人们的审美要求;有的新型建材可以显著减轻建筑物自重,为推广轻型建筑结构创造了条件,推动了建筑施工技术现代化,大大加快了建房速度。 目前绝大多数的建筑都是框架结构，多孔轻质高强度粉煤灰隔墙板关键技术研究十分迫切需要。我们需要在提高粉煤灰利用率、降低容重的情况下轻质隔墙板强度增加2.5MPa以上技术工艺。","固原开源节能建材有限公司","固原市科学技术局","辛殿武","总经理",18995436156,"H","A","ACE"]
["003","畜禽脂肪资源深度开发与高值化利用技术","针对我公司年屠宰加工200万只鸡以上，年家禽脂肪产出近400吨，这些脂肪类原料处理和销售给公司造成很大困难，加之固原市牛羊脂肪生产量，仅固原市脂肪量在5000吨以上。为此需要畜禽脂肪资源深度开发与高质化利用技术。以畜禽副产品皮脂、脏脂、尾脂为原料，系统开发了低温动态脂肪抽 提、连续脂水分离技术，对原料中的脂肪达到完全分离，脂色纯白，无杂质，可广泛应用于火锅料、肉制品、烘焙食品等领域。 ","宁夏好水川养殖有限公司","固原市科学技术局","马玉芳","董事长",18995410666,"H","A","AC"]
["004","煤矸石在建筑墙体材料中高效利用技术","针对固原王洼煤矿和固原六盘山热电厂挑拣出来的大量煤矸石难以利用，造成环境影响。我公司需要低成本投入煤矸石在建筑墙体材料中高效利用技术，利用废弃物，降低成本，增加收入。","宁夏新汇德工贸有限公司","固原市科学技术局","牛永安","经理",18395041728,"H","A","ACE"]
["005","硬蛋白资源高效利用与系列功能肽产品开发","针对畜产品屠宰生产中产生副产物，如皮、蹄、角等，其富含胶原蛋白、 弹性蛋白和角蛋白，其由于其氨基酸序列组成，具有优良的营养、 保水、抗氧化等功能，在食品、保健品、化妆品以及其它个人护理用品中 具有广泛应用。以生物酶解为核心技术，经过生物脱毛，去除杂蛋白以及 复合酶解等环节，开发胶原蛋白肽、弹性蛋白肽以及角蛋白肽等。\n可以凭借宁夏丰富的肉类资源，进行富含胶原蛋白、弹性蛋白和角蛋白的开发，其成本低，附加值高。","宁夏好水川食品有限公司","固原市科学技术局","马娅妮","经理",15595544012,"B","B","AC"]
["006","城乡一体化客运互联网服务平台--‘全微通’","“全微通”是按照“政府引导、企业主体、市场化运行”的运营机制，通过整合乡村客运供需资源，针对农村地远人稀、信息闭塞、客源货源分散，农村客运成本高、收益低、盈利难，农民生产生活出行难、在校学生往返乘车难、城乡产品流通运输难、游客乡村旅游乘车难、黑车营用与乱收费、交通拥堵和事故安全监管等现实存在的问题，构建城乡一体化客运信息服务平台——“全微通”,需求全微通相关技术支持。","宁夏时迈科技集团有限公司","固原市科学技术局","薛红","经理",15009649665,"A","ABCD","EF"]
["007","对黄牛风冻干肉食品微生物安全性评价需求","采用风冻干技术对黄牛肉进行加工干燥处理,可以最大限度地保留牛肉原有的香味和营养成分。风冻干牛肉条的研制不仅可以丰富牛肉加工制品的种类,而且由于冻干生牛肉条具有耐贮藏、质量轻, 易携带、复水后与新鲜牛肉品质基本一致等特点,但是目前,尚未见有对黄牛风冻干肉的食品微生物安全性评价。所以我们针对风冻干肉的食品微生物安全性评价提出需求。","固原小丘山庄生态旅游有限公司","固原市科学技术局","李勇","联系人",18995411595,"I","B","ADE"]
["008","宁夏特色杂粮醋保鲜贮藏关键技术需求","针对生态醋保鲜时间短，我们希望从生物技术角度对保鲜时间长的生态醋保鲜贮藏技术提出需求","固原小丘山庄生态旅游有限公司","固原市科学技术局","李勇","联系人",18995411595,"I","B","ADE"]
["009","微生物发酵饲料储存方法及生产技术","针对牛羊发酵饲料，利用尾菜、蘑菇菌棒等蔬菜残余物，制作发酵饲料，我公司需求发酵饲料长期保存技术及生产技术。","固原博泰农业科技有限公司","固原市科学技术局","李保","经理",15595445877,"G","ABD","CF"]
["010","复杂地貌农用多功能犁","我国山地多、平原少，山地旱作粮食对山区脱贫具有重要意义，现在普遍使用的杠杆耕犁功能单一、垄沟宽度深浅不能调节，犁沟行走阻力大，松翻土块大，能耗高，工作效率低。需要多功能耕犁生产技术，犁体采用轴承支撑轮滚动，使负荷减轻三倍以上深度达35厘米，逼土由片状改为多条梳齿即破碎土块减轻摩擦阻力；并一次性深埋茬土层，降低行走阻力的功效。通过耕犁附加装备，能够实现犁、种、耙、耱等功能。","固原鑫耘农机技术有限公司","泾源科学技术局","马继明","经理",13629545300,"D","A","ACE"]
["011","黑果腺肋花楸功能性食品研发","黑果腺肋花楸是集食用、药用、园林和生态价值于一身的蔷薇科落叶灌木。黑果腺肋花楸果实具有非凡的保健作用。果实及其提取物对心脏病、高血压等心脑血管疾病具有特殊的疗效。果实中花青素、黄酮（鲜果含量高达0.25%-0.35%）、多酚是已知植物中含量最高的。多酚是改善毛细血管和血管的结构与机能的重要物质，花青素和黄酮能够维持人的心脏和机体的健康。针对我公司种植成功并推广种植的情况，需要黑果腺肋花楸为原料的功能性食品技术。","宁夏富康源黑果花楸科技开发有限公司","泾源科学技术局"," 刘治德","经理",15306311898,"H","A","ACE"]
["012","益生菌玉米饲料","玉米片培育生产线，以利生产益生菌玉米片产品技术需求，首先将玉米片压片后熟化，再接种牛益生菌菌种进行扩大培养，最后制作成低污染高活性的益生菌玉米片产品，完成这一生产工艺就必须有完善的自动化流水生产线，所以对核心技术设备的研发就成了重中之重。","宁夏泾源清苑牧业有限公司","泾源科学技术局","马忠海","经理",13995047115,"B","AC","CD"]
["013","功能性营养食品-蜂胶糖配方","针对固原市中蜂养殖数量越来越多，蜂蜜产量不断增加，需要蜂蜜高质化产品来提升市场价值，推动产业发展研制一种蜂胶糖，将蜂王浆经过预处理进行复配，添加相应的填充剂、甜味剂、粘合剂、润滑剂混合制成具有保健效果的功能性营养食品。通过感官评论和理化指标的检测分析结果，确定并制定营养蜂蜜制品的质量标准。通过小试、中试和生产性试验确定工艺参数，制定标准化操作规程和工艺技术方案。\n","宁夏天沐中蜂产业发展有限公司","泾源科学技术局","马红艳","经理",13995245092,"I","A","ACE"]
["014","面向固原旅游市场的高品质牛肉干生产技术及装备","用真空低温干燥技术对牛肉进行加工生产，产品为非油炸型，危害物产生较常规产品降低15%以上，低温阻氧干燥过程可使产品营养价值损失降低20%，产品色泽红亮、氧化程度低，产品含水量控制在36左右，口感风味优于当前市场同类产品，剪切嫩度好。","宁夏泾源清苑牧业有限公司","泾源科学技术局","邓纬贤","经理",13259682091,"I","A","C"]
["015","基于农业废弃物资源化利用开发碳基生物菌肥的技术","以畜禽粪污及农作物秸秆等农业废弃物为原料，通过生物发酵技术，研究开发新型碳基生物菌肥，开发出适宜畜禽粪污及农作物秸秆发酵的微生物分离、培养、扩繁技术与工艺及参数；开发出拮抗微生物二次发酵制备碳基生物肥料技术及工艺流程；制定出碳基生物菌肥指标及评价体系。","泾源县瑞生源农牧科技发展有限公司","泾源科学技术局","何生平","经理",13895449991,"G","A","ACE"]
["016","10种毒性中药饮片炮炙技术优化研究示范","目前，炮制降毒的研究，大都以毒性成分含量为指标，或以毒性强弱来评价、优选降毒工艺，这使有些有毒中药在炮制过程中，在去掉毒性成分的同时也损失了有效成分，导致了降毒而又降效的结果。对具有多种降毒方法药物，应进行多种方法的比较，找出最佳炮制降毒方法，以制定统计化、科学化、规范化、标准化的炮制方法。炮制后的效应指标最好量化到具体的数字，用毒性成分含量、有效成分含量、MTD等进行评价。","宁夏西北药材科技有限公司","泾源县科学技术局","解娟芳","总经理",13389546912,"I","B","CF"]
["017","生物质洁净能源生产技术","针对废弃的树木和木材废料越来越多，对环境造成一定压力，也造成资源浪费。我公司准备开战生物质能源产品生产，需要生物质洁净能源生产先进技术工艺。","西吉县震湖乡犇牛木业有限公司","西吉县科学技术局","权治平","厂长",13895444632,"D","C","BCEF"]
["018","金莲花加工利用技术","针对金莲花在固原引进试种成功，而且产量高，质量好，需要对金莲花大面积种植推广经济价值很高。但需要金莲花加工技术提升产品价值，也便于储存运输。","西吉县瑞泰农业发展有限公司","西吉县科学技术局","赵鸿强","经理",15595189090,"I","B","ACE"]
["019","龙王坝综合体电商技术","针对龙王坝最美乡村建设需求，研究旨在以生态经济学原理为基础，促进森林资源循环利用，把林药种植、林禽养殖、观光采摘园等复合经营模式与美丽乡村建设带动乡村旅游业发展有机结合，实现物质能量流的闭合式循环。利用当地资源开展手工艺加工带动产业升级研究，探索宁南山区林下经济最佳复合经营模式。需要对龙王坝产品和服务进行电商销售，需要电商模式和技术。","宁夏瑞信龙王坝生态文化旅游村股份有限公司","西吉县科学技术局","刘志勇","项目联系人",18195441947,"B","B","ACE"]
["020","牡丹花色素及牡丹花精油提取工艺流程及最新技术","牡丹花色素作为食品及化妆品等的添加剂是牡丹深加工的主要途径之一。如牡丹红色素可作为果冻的添加剂。牡丹花精油具有药用价值和良好的护肤品价值。因此牡丹花色素和牡丹花精油应用市场潜力巨大，对牡丹花色素及牡丹花精油分离，提纯的工艺要求日益提高。我公司需求对牡丹花色素及牡丹花精油的分离、提纯的节能环保工艺流程和相关先进技术。","西吉县龙王坝农业科技有限公司","西吉县科学技术局","焦建鹏","总经理",15379675999,"I","A","AC"]
["021","设施有机循环农业和蚯蚓养殖关键技术","针对设施温棚种植受到化肥、农药使用过量严重影响蔬菜等种植作物的质量和安全，开展设施有机循环农业种植模式设计和农业技术应用研究；重点开展蚯蚓消解畜禽粪便生态资源化利用技术研究，提高温棚有机循环农业的产出效益，确保温棚种植蔬菜等作物的品质和安全。因此我公司需求设施温棚有机循环农业种植技术、蚯蚓养殖技术和蚯蚓消解畜禽粪便生态资源化利用技术。","宁夏喆强农林牧业科技有限公司","西吉县科学技术局","符正勇","总经理",13995341898,"H","B","AC"]
["022","环保四季坐垫对负离子原料多元化的技术需求","目前在对产品负离子释放量的测量上, 还未形成统一的评价方法与标准, 同一产品利用不同的测量仪器得出不同的负离子释放量, 导致企业在生产时出现一定程度的混乱现象; 无机物微粒在纤维及面料中存在的分散均匀性和牢固性，以及负离子本身的不稳定性；环保四季垫的版型需要精细化和更贴身。对规模生产力能力影响较大， 1.建立标准的测试方法, 加强测试仪器评估, 使检测向规范化方向发展;2.负离子添加剂原料多元化需求 3.积极寻求技术复合, 使功能向复合化方向发展,","宁夏爱丽纳地毯有限公司","隆德县科学技术局","王萌","经理",15379294000,"C","B","CE"]
["023","无矾马铃薯粉丝生产工艺技术","针对马铃薯淀粉产品生产过程中为增加忍度，需要添加明矾。我公司为生产绿色产品，需要无矾马铃薯粉丝生产工艺技术","宁夏黄土地农业食品有限公司","隆德县科学技术局","梁隆","负责人",19995400168,"I","B","CE"]
["024","仿真人造花表面植毛处理关键技术","人造花的关键是仿真，要使得产品形象逼真，除了产品标注尺寸多样化和接近真花，主要是表面植毛处理技术。","宁夏隆德人造花工艺有限公司","隆德县科学技术局","潘文贤","董事长",13959968496,"D","B","ABE"]
["025","六盘山黄芪保健品生产技术需求","依托黄芪保健品与药材原料，对已批准含黄芪的160余个保健品以及200余个成药进行系统梳理，筛选出疗效和市场好的品种进行研究，比如口服饮片与食品等产品开发；借鉴人参、三七、阿胶等药材开发成功的经验，拓展黄芪在精深食品开发中的应用，需要可供口服的卫生黄芪饮片或即食饮品方面的技术。","隆德县福源中药材科技有限公司","隆德县科学技术局","赵潇潇","负责人",18827559269,"I","A","BCE"]
["026","3D打印技术针对性改进提升","针对我公司生产加工的花灯存在成本高、工时长的软肋，希望能利用3D打印代替部分工艺，但是在实际使用过程中，我们发现3D打印材料主要是塑料、树脂、石膏、陶瓷、砂和金属等，能用于3D打印的材料非常有限。而且3D打印成型零件的精度（包括尺寸精度、形状精度和表面粗糙度）、物理性能（如强度、刚度、耐疲劳性等）及化学性能等大多不能满足工程实际的使用要求，需要3D打印技术正对性改进提升。","隆德县正观花灯工艺有限公司","隆德县科学技术局","单劲松","经理",18995429991,"I","C","BCE"]
["027","3,3-二氯联苯胺盐酸盐废水资源化利用","本公司生产DCB使用盐酸转位，经溶解、脱色、盐析、结晶、离心的方式得到DCB成品，该工艺废水产生量太大，且废水中含有大量的盐，后续废水处理成本高。现需要一种新的转位方式，使废水产生量大幅度降低，废水可进行资源化回收利用。","宁夏蓝丰精细化工有限公司","中卫市","王磊","经理",18695562323,"G","B","E"]
["028","单晶生长控制软件的研究开发","FEMAG《晶体生长仿真分析软件》是比利时科学家上世纪80年代开发的一种晶体生长模拟软件，很好的为直拉单晶热场设计和参数设置提供支持和参考，模拟和现场实际相似度极高，可以节约技术人员大量的工作时间，提高技术的前瞻性，国内有几家科研院所已采购了该软件做技术分析。由于目前该软件是国外软件，没有本土的相关软件，且费用较高，而且连续每年要付服务费。 \n   希望国内有软件开发方面的专家，能开发本土的模拟软件，指导晶体生长。","宁夏隆基硅材料有限公司","中卫市","陈洋","经理",18809550291,"G","D","DE"]
["029","单晶炉冷却水蒸发回收再利用技术研究","我公司采用了两种冷却塔冷却方式,一种是分散式圆塔,一种集中式方塔,全部采用逆流式风冷自动冷却.冷却水采用闭式无限循环使用。为保证循环水冷却效果,在环境温度较高的时间段内,我们需要开启塔顶的风机进行降温.在冷却塔的使用过程中循环水蒸发量以及飘逸损失较大,全年损失纯水达到30万吨以上。给我们的资源节约带来不利因素。在使用的过程中，蒸发损失以及飘逸损失一直超过较高。如果可以通过技术手段将蒸发损失以及飘逸损失的水量进行部分回收，将极大的降低企业对水资源的使用，提高资源使用效率。","宁夏隆基硅材料有限公司","中卫市","陈 洋",null,18809550292,"G","D","D、E"]
["030","单晶拉制过程抑制气泡的技术研究","目前直拉单晶石英坩埚原材料是石英砂，选用高纯原料，但是石英砂中还是含有微量的金属和羟基，在高温下会诱导石英坩埚气泡扩散形成方石英（杂质），进一步造成拉晶断棱，影响单晶硅生产效率。我们希望有技术能抑制气泡的生长，或者可以抑制气泡扩散到熔硅内。","宁夏隆基硅材料有限公司","中卫市","陈 洋",null,18809550293,"G","D","D、E"]
["031","单晶炉保温桶材料的研究开发","目前的热场材料都是碳碳和石墨材质，在单晶炉内石墨加热器加热，炉内温度上千度，石墨和碳碳材料的辐射吸收率都比较大，我们希望能在石墨和碳碳材料上生长一层高红外反射率的材料，减少保温材料与加热器辐射换热，提高热场保温性。材料要求能耐温2000℃以上，金属含量控制在10-4以下，反射率0.8以上。高温下与碳和氧不反应。","宁夏隆基硅材料有限公司","中卫市","陈 洋",null,18809550294,"B","D","D、E"]
["032","高档彩色卡纸的生产技术","通过对原有1760长网多缸纸机改造为双叠网纸机，在1760双叠网造纸机上研发生产具有高附加值的市场需求大的高档彩色卡纸产品。需求国内双叠网造纸机生产高档彩色卡纸生产技术。投产后计划年产100～350g/m2高档彩色卡纸1.3万吨左右，吨纸毛利率15-20%以上。","中冶美利云产业投资股份有限公司","中卫市","郭旭斌","经理",13723355928,"B","B、C","E"]
["033","粉煤灰加工生产造纸填料处理技术","热电厂燃煤发电后产生的粉煤灰如何通过技术处理有效回收资源化利用，变废为宝，达到减少固废排放，同时提高生产效益的目的。目前考虑如何就地回收处理后作为本厂造纸填料使用。","中冶美利云产业投资股份有限公司","中卫市","郭旭斌","经理",13723355928,"G","D","E"]
["034","高附加值特种纸研发生产技术","在现有2640、1760长网多缸纸机上研发生产具有高附加值的特种纸产品，\n如热敏原纸、转移印花纸等、需求相关产品生产工艺技术，实现高附加值的特种纸产品吨纸毛利率达到15-20%以上。\n","中冶美利云产业投资股份有限公司","中卫市","郭旭斌","经理",13723355928,"B","A、C","E"]
["035","枸杞白兰地残夜的回收综合再利用研究","在生产枸杞白兰地蒸馏酒时所剩的蒸馏残液是一种高浓度有机废水，这种废水如果不经处理排放到周围环境中，将对自然环境造成极为严重的影响。所以急需找到一种残液处理方法对白兰地蒸馏残液进行回收处理，我们期望既处理了废水，又能回收利用有益物质，变废为宝。经过检测有效成分含量，评估有无回收利用的价值，如果有则制定回收工艺及技术路线及全套的设备清单，如果无回收利用价值，则提出废弃物治理方案。","宁夏红枸杞产业有限公司","中卫市","赵智慧","经理",18895296680,"I","A、B","C"]
["036","枸杞发酵酒及配制酒杂醇油控制及“易上头”问题研究","枸杞酒以枸杞发酵酒或食用酒精或蒸馏酒为酒基，加入枸杞、红枣、甘草浸提液，经调配、过滤、灌装等工序生产而成的枸杞酒。上头是特指酒类饮品饮后使人头痛、晕眩、头胀、眼胀等症状，枸杞酒以枸杞发酵酒或食用酒精或蒸馏酒为酒基，加入枸杞、红枣、甘草浸提液，经调配、过滤、灌装等工序生产而成的枸杞酒。但在饮用中发现，它比葡萄酒等其他果酒上头快，针对此情况进行检测分析，以找出枸杞酒上头的原因。","宁夏红枸杞产业有限公司","中卫市","赵智慧","经理",18895296680,"I","A","C"]
["037","枸杞酒生产过程中的功效成分变化研究及品质提升工艺研究","枸杞酒酿造的主要目的是提取存在于枸杞中的营养成分和功能性因子，生产一种低度营养、健康的饮料酒。现生产的枸杞酒具体营养成分及功能性因子尚没有完全进行定性及定量分析。如何使枸杞内在的营养成分最大程度的释放，最大限度地保留了枸杞中的精华成分，从而更易于被人体所吸收。同时由于微生物的作用，使得氨基酸、维生素类含量其他对人体有益成分大为增加，大大提升其营养价值。","宁夏红枸杞产业有限公司","中卫市","赵智慧","经理",18895296680,"I","A","C"]
["038","枸杞酒优良酿酒菌种选育及应用研究","枸杞酒发酵过程中使用的酵母还是依赖酿造葡萄酒用的活性干酵母商业菌种进行生产。在枸杞果酒的发酵过程中，枸杞酒酿造酵母的发酵特性对发酵过程的影响极为重要，是影响枸杞果酒品质和典型性的重要因素。对商业酿酒酵母的依赖，不利于选育适合枸杞酒酿造的专用酵母，不能酿造出独具风格和特色的发酵枸杞酒。\n本研究的目的是想借助宁夏独特的枸杞生态条件，挖掘枸杞酒专用酿酒酵母资源。通过对枸杞酵母的发酵特性进行深入系统的研究，筛选出能体现枸杞原料特有风味和口感、发酵性能良好的酵母，可以为高品质的枸杞干红酒生产提供适应强的优良菌种。 另一方面，通过菌种资源的探寻，也从枸杞生境中筛选出的具有优良特性的酵母菌株，也可以在除酿酒以外的其它领域得到应用。\n","宁夏红枸杞产业有限公司","中卫市","赵智慧","经理",18895296680,"I","A","C"]
["039","枸杞明目和护肝功能特医食品研究与开发","近年来，特殊医学用途配方食品（简称特医食品）领域因为刚起步、潜力大，在我国被称为是“黎明行业”。据悉，我国涉足特医食品领域的企业已超过30家，但只有少数企业能做到产品特色研发，而且产品在冲调性、口味、口感等方面与外企仍有较大差距。\n作为国内首屈一指的枸杞深加工企业，开发枸杞明目、护肝功能的特医食品具有很广阔的市场前景。枸杞含有丰富的营养成分和药理活性成分，具有降低血糖、抗脂肪肝、抗动脉粥样硬化等作用,是可即食的滋补上品，卫生部1988年正式公布枸杞既是食品又是药品，所以研发枸杞特医食品具有很强的资源优势。但是由于公司现有研发条件限制，我们需要与外部合作共同完成产品研发工作，同时需要外部专业科研机构具备进行动物实验、人体实验的条件，协助企业进行特医食品申报。","宁夏红枸杞产业有限公司","中宁县科学技术局","赵智慧","经理",18895296680,"I","A、B","C"]
["040","枸杞鲜果农残控制及保鲜技术的研究","随着人们对枸杞深入的认识和消费观念的转变，近年来，枸杞鲜果获得了广大消费者的青睐，每年夏季头茬鲜枸杞已供不应求，但枸杞表面农药残留是公众更为关注的食品安全问题，所以降低鲜果表面农药残留，开发即食鲜枸杞产品具有很广阔的发展空间。同时，作为浆果，鲜枸杞极易腐烂受损，采摘和运输过程都要细心“呵护”，所以如何保鲜和延长保质期也是急需解决的问题。","宁夏红枸杞产业有限公司","中卫市","赵智慧","经理",18895296680,"I","A、B","C"]
["041","复合菌种发酵法制备枸杞酵素工艺研究","现阶段采用响应面法优化酵母菌和乳酸菌双菌种发酵法制备枸杞酵素的工艺,建立了枸杞酵素SOD酶活性与各自变量的回归方程。结果表明,最优双菌种发酵条件为酵母菌接种量1.99%,酵母菌发酵时间9.13 d;乳酸菌接种量1.27%,乳酸菌发酵时间10.98 d,此优化条件下SOD酶活性为245.3 U/mL,接近理论值246.45 U/mL。但在双菌种优化条件下,如何通过三种菌的复合发酵制备枸杞益生菌剂制备是现阶段存在的技术问题。","宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司","中宁县科学技术局","王娟","经理",15121959749,"I","A、B","C、E"]
["042","高TOC氯化钠危废资源化利用","高TOC氯化钠危废资源化利用，目前我公司氯化钠的废盐是委托第三方进行处理，并没有合适自己的处理办法，现提出在氯化钠处理之前就能将它循环利用，绿色环保的一种办法，希望提出一个适用于产业化的方法，但我公司目前自身能力较差，尚不能满足。","宁夏瑞泰科技股份有限公司","中卫市","石苏洋","经理",13815814792,"H","A","A、D"]
["043","硝酸安全高效生产关键设备-吸收塔工艺技术研究","稀硝酸生产目前硝酸吸收效率90%左右，尾气当氧化物含量较高，造成原料浪费，我公司希望通过技术改造提高吸收塔吸收效率大于96%，提高产量，降低吸收塔尾气氮氧化物排放浓度。","宁夏润夏能源化工有限公司","中卫市","杨超","经理",19909552816,"H","C","A、C、D、E、F"]
["044","电解金属锰生产废水废渣中硒元素的回收利用","我公司在电解锰生产过程中，在电解工序中添加二氧化硒来提高电流效率，生产1吨电解锰需消耗1.2kg二氧化硒，故消耗量巨大，而后续对废水废渣中硒元素的回收没有可行的方案，现需要可行性高的电解锰生产领域硒元素回收利用的技术方案。","宁夏天元锰业集团有限公司","中卫市中宁县","宋正平","经理",13519251950,"F","A","C、D"]
["045","单晶硅制备过程中液口距大小与晶体品质参数关系研究","液口距拉晶过程中的重要的工艺参数，其波动可能会影响单晶的品质尤其是氧含量；目前行业内对液口距对单晶品质的影响没有系统的研究，因此有必要系统的研究拉晶过程中液口距对单晶品质的影响，尤其是对氧含量的影响，对提高单晶的品质具有重要意义。","宁夏协鑫晶体科技发展有限公司","中卫市","李莎","经理",13723334339,"G","A","C"]
["046","低缺陷密度单晶制备过程中拉速控制技术","在实际（CZ）生产的单晶生长过程中，由于生长工艺，外界环境及杂质等因素的影响，实际晶格排列结构与理想晶格存在较大差距，即形成所谓的单晶缺陷，将给后续太阳能电池制造带来严重影响。目前随着光伏行业的深入发展，下游太阳能电池厂商选择品质更佳的硅片作为其衬底材料，只有拥有高品质完美晶格的单晶硅片的企业才能在竞争中立于不败之地，拉速是拉晶过程中的重要参数之一，在整个拉晶过程中拉速是不断变化的，拉速的变化是造成晶体缺陷的主要原因之一，因此掌握拉速变化幅度和频率对晶体缺陷的影响程度对提高单晶硅品质具有重要的意义。","宁夏协鑫晶体科技发展有限公司","中卫市","李莎","经理",13723334339,"G","A","C"]
["047","低缺陷密度的单晶冷却技术","据研究，单晶缺陷会在一定温度范围内产生，而晶体冷却过程刚好要经过这样的温度区间，因此控制晶体冷却的过程非常必要。目前经过我们的改造，在单晶生产设备中加装一水冷装置，可使单晶的生长速度大幅度提高， 同时单晶冷却过程中热历史也随着改变，因此研究热历史对晶体缺陷的影响对于提高单晶品质非常重要。","宁夏协鑫晶体科技发展有限公司","中卫市","李莎","经理",13723334339,"G","A","C"]
["048","单晶提产能提质量研发项目","银阳公司的单晶炉炉体为汉虹95炉配套22吋热场生产单晶硅棒，随着行业的不断进步，单晶硅棒的尺寸也在不断的增大；单晶硅棒的质量也有显著的提高；生产成本不断的下降。现有的设备和生产工艺已不能生产高质量低成本的单晶硅棒，需对现有的炉体，热场进行改进，生产工艺的高效率化才能达到现单晶硅棒的生产需求。","中卫市银阳新能源有限公司","中卫市","吴建科","经理",18709555120,"G","A","C"]
["049","枸杞产品生虫的防治","需要解决枸杞酥糖中枸杞生虫的问题，主要是枸杞应该做什么样的预处理，从而达到在保质期内不会生虫。","宁夏饮和食品发展有限公司","和信华成","赵成章","经理",13014277549,"I","A","D"]
["050","酥糖氧化问题","因为酥糖的原料主要是坚果类，比如花生、南瓜子、核桃仁等，在保存过程中，果仁中的油脂很容易酸败，从而产生哈喇味，无法食用，现需要解决果仁酸败的问题。解决果仁在保质期8个月内的酸败问题，通过添加食品添加剂解决，或是改变生产工艺，成本每公斤≤2元；","宁夏饮和食品发展有限公司","和信华成","赵成章","经理",13014277549,"I","A","D"]
["051","豆制品灭菌","针对真空包装豆制品的灭菌问题如何解决，从而达到豆制品的口味及状态不要发生变化。","宁夏饮和食品发展有限公司","和信华成","赵成章","经理",13014277549,"I","A","D"]
["052","蔬菜快捷保鲜技术","生鲜蔬菜的保鲜技术。要求能批量、成本可控且易操作，不借助成套设备，不需要另行建设类冷库等物理设施。最好便于单人操作，要求无毒、无残留、无环境污染\n温棚自动保温或控制的技术，并可远程操作。","宁夏雄越农牧专业合作社","和信华成","秦玉平","经理",13995293283,"I","B","D"]
["053","温棚的自动控制","温棚的自动控温技术。要求能充分考虑北方温棚的环境，方便技术的使用和推广，具有维修简便、保养便宜的特性。可通过网络监控及远程控制。","宁夏雄越农牧专业合作社","和信华成","秦玉平","经理",13995293283,"D","A","D"]
["054","牛羊肉解冻技术","要求能够解决牛羊肉制品在内包装后、真空封口前，产品的快速冷却问题：需要配置一套冷却槽，可进行流动水冷却，可保证产品在内包装完成后达到快速冷却的目的，再进行真空包装，加快产品生产工时，降低产品二次污染的概率。要求主要设备不属于高能耗、高成本设备，设备运行成熟度较高。","宁夏伊佳仁食品有限公司","和信华成","王 薇","经理",15008689152,"I","A","D"]
["055","牛羊肉解冻技术","牛羊肉在切配前的原料解冻问题：由于季节不同原因，解冻方法存在很大差异，采用单一解冻方法对原料肉的品质影响很大，现需要一项快速解冻方法，能针对不同季节的原料肉，在保证原料肉品质影响最小的前提下达到解冻目的。\n要求能够解决牛羊肉原料肉在不同季节，采用不同解冻参数，在对原料肉的品质影响最小的前提下，达到快速解冻的目的。解冻工艺不属于高能耗、高成本工艺，技术成熟度较高。","宁夏伊佳仁食品有限公司","和信华成","王 薇","经理",15008689152,"I","A","D"]
["056","牛羊肉解冻技术","牛羊肉熟食品的灭菌问题：牛羊肉罐头食品在高温高压灭菌后，产品品相不太好，且有罐头味，需要采用一种技术，在产品制作成成品后经高温高压灭菌后，使产品品相好，且没有罐头味。\n要求能够解决牛羊肉罐头食品在高温高压灭菌后产品品相问题及罐头味的去除问题，主要是在灭菌过程中，针对产品不同形状、大小设定的灭菌参数该如何界定。解冻工艺不属于高能耗、高成本工艺，技术成熟度较高。","宁夏伊佳仁食品有限公司","和信华成","王 薇","经理",15008689152,"I","A","D"]
["057","牛羊肉解冻技术","需要解决牛羊肉调理制品制作过程中加入时令蔬菜后的保鲜护色问题：牛羊肉调理制品在加工制作过程中，加入时令蔬菜后，再加入盐或者醋等调味料后，时令蔬菜变色的问题；产品加工完成后，产品的品相及在短期内的保鲜问题。\n要求能够需要解决牛羊肉调理制品经现有工艺加工后，加入的时令蔬菜或易变色，或口感欠佳，且保鲜时间短，应该采用什么方法能够抑制时令蔬菜的变色，保证某些菜品的口感，且能延长产品保鲜期。要求主要技术不属于高成本工艺，技术成熟度较高。","宁夏伊佳仁食品有限公司","和信华成","王 薇","经理",15008689152,"I","A","D"]
["058","电子竞技服务管家管理系统需求","通过竞技服务管理平台，管理员可以通过该系统对上网人员（会员、非会员）记时收费、充值，对出售的食品饮料等在线计费，对网吧内的各台机器进行控制，以及提供节假日对上网费打折等，而被控制端有网络电子游戏比赛服务（比赛报名入口、赛后比赛成绩数据统计、游戏商城、赛事直播、赛事竞猜、账号转让等）、登陆、登离、呼叫网管、修改密码、买东西、查看个人信息（余额、姓名等等），还需要餐饮业等店铺入驻技术支持，线下送货。 ","银川博客网络俱乐部","宁夏绿展投资有限公司","张永涛","总经理",18995000867,"A","CD","CDE"]
["059","孵化器企业智慧办公管理平台技术需求","公司致力于建立智慧办公平台功能，包括用户组织机构建模子系统、资源权限管理、数据和日志管理、用户登录同意以使用者手机账号登录，超级管理员全面配置，流程设置、表单定义、常用意见、监控权限、印章管理、流程类型、支持企业管理表格自定义、增加、修改、支持流程流转审批顺序调整、自定义、流程审批统计报表、报表管理、报表类型。","宁夏绿展投资有限公司","宁夏绿展投资有限公司","王辉","总经理",18911770191,"A","B","AD"]
["060","基于云数据的大众化竞价系统技术需求","基于云数据的网络交易平台，将以大数据的运用为切入点，采取精准推送和消费习惯分析为产品创新目标，增强会员体验感和成交率，是一种可以实现商品线上进行竞拍、招标、交易的电子交易平台，其中包括议家厅、拍卖厅、招标厅、求货区、供货区以及商家信息一览。后台操作者所需执行的职能进行分类，所能执行的管理功能也不同，主要功能为对网站和电子交易平台进行管理，包括用户管理，业务管理，发布信息管理，信息发布，系统维护等。","宁夏河山文化有限公司","宁夏绿展投资有限公司","张永涛","总经理",15378919111,"B","B","AB"]
["061","即时恋爱网建设需求","随着网络进一步网络认识和交往，最终走上婚姻的殿堂。于是从事婚介服务的网站就孕育而生，此项目以建设一个本地专业的信息经营（商家资讯、活动信息、个人征婚广告、婚姻咨询、结婚团购）和广告经营、连锁经营、活动策划、联合运营为主的新媒体.","喜闻乐见（宁夏）网络科技有限公司","宁夏绿展投资有限公司","马亮","总经理",18295477225,"A","AB","BCEF"]
["062","科技项目专业问答平台","我公司是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体，今年以来，在新时期积极响应“大众创业、万众创新”的号召，加快发展众创空间等创新创业服务，努力营造良好的创新创业生态环境，为了更好地服务企业，现在需要建设以高新科技、知识产权、科技财税、技术创新四个栏目的网站政策财税问题。","宁夏绿展投资有限公司","宁夏绿展投资有限公司","王辉","总经理",18911770191,"A","C","C"]
["063","宁夏本地生活服务（吃喝玩乐）平台开发的技术需求","应用于企业与消费者之间的商务交易网站平台。为消费者提供一个网上虚拟城市，为市民的购物、美食、娱乐等消费行为提供重要的参考与指导。\n（1）网站设计页面显示出生命、活力、健康、热情、欢乐的象征，文字简洁醒目。在界面排版上，有图片展示，再配以适当的文字说明，添加特殊的效果，使整个网站看起米很美观大方、个性化，能够展示企业形象。\n（2）功能需求：吃喝玩乐四个板块功能分区。企业所有的商品数据都在电子商务平台中展示。\n（3）规范、完善的基础信息设置。\n（4）商品分类详细，可按不同类别查看商品信息。\n（5）按商品大类及商品名称、订单进行模糊查询。\n（6）实现选购商品、订购商品、收银结账、打印订单功能。\n（7）实现各种查询，如模糊查询等。\n（8）管理员对用户订单进行管理。\n（9）用户网上订单外卖管理系统开发","宁夏加速科技有限公司","宁夏绿展投资有限公司","钱丽丽","总经理",18995122995,"A","B","AD"]
["064","天幕式智能自控遮阳卷帘技术需求","我公司位于银川文化城4区6栋的“银川加速器”众创空间办公楼需要安装约300㎡天幕式自动遮阳卷帘，具体技术要求为：1、分时、感应智能控制开合度；2、拉力大、体积小；3、面料抗氧化性能强、不变色，保温、隔热性能优异；4、支撑、伸缩辅材防腐防锈、5、抵抗紫外线。","宁夏绿展投资有限公司","宁夏绿展投资有限公司","李波","项目专员",18109551307,"I","B","ACD"]
["065","智慧厨房安全联锁系统","基于互联网的新产品研发项目，通过结合固体、液体、气体等多介质、高精度探测，实时传输控制命令，达到更安全第远程智慧化控制厨房水、电、气实施安全连锁的目的。\n在智慧厨房安全系统项目中，各探测、控制点位的介质、浓度不同，探测传感器的试制、定制为关键点，点位间连锁控制系统是整个项目工作中的技术创新点。当前国内已有数家大企业拥有智慧厨房研发实力，但其核心技术都是保密级的，功能亦不完善，价格昂贵。","宁夏余香餐饮管理有限公司","宁夏绿展投资有限公司","李旭东","项目专员",15209666350,"B","B","AD"]
["066","水肥一体化软件开发、系统集成及安装调试技术需求","总需求为：开发智能施肥终端的移动端及云平台管控端。需求内容:\n一、通过采集数据、积累数据、分析数据，为用户的农业种植服务；为设备商的设备软硬件优化升级服务；为农产品质量溯源、化肥使用监控以及相关行业标准制定等服务，同时也从数据资产的角度为企业的未来创造价值；\n二、可接入用户的其他传感设备，实现一端多用，为用户提供更多增值服务；\n三、为用户提供更多的精准推送等资讯类增值服务；\n四、通过搭载在智能施肥终端上的全网通讯模块(又称网关)，实现云端及移动端与现场端的网络双向通讯。相关授权人员可以随时通过电脑或手机端登陆云端及移动端；\n五、云端及移动端的栏目及子栏目","银川沃尔森节水灌溉有限公司","宁夏绿展投资有限公司","陈林","总经理",13709577175,"B","AB","AD"]
["067","中小学生寓教于乐平台需求","1、学生端注册用户信息储存。\n2、学生端在线信息记录、统计以及查询。\n3、用户登录权限管理。\n4、网络课堂信息数据记录及查询。\n5、网络课堂监控功能。\n6、互动白板：教师端可以上传图片，在互动白板上使用不同色笔涂写、擦除、清除、截屏白板内容，翻页功能；\n7、教师可以对学生进行表扬或小红花奖励，学生在下课时可以对教师授课方式、难易程度、课堂互动等方面对教师进行评价打分，教师和学生的评价结果后台管理端可查询。","宁夏盛仕智能科技有限公司","宁夏绿展投资有限公司","孙裕","项目专员",18109551307,"A","AB","D"]
["068","枸杞多糖分离纯化技术研究","由于枸杞多糖是大分子的糖，很难被人体直接吸收，\n通过采用超滤膜分离技术，实现多糖的连续分级分离，\n得到不同分子端多糖，实现人体对枸杞营养成分的有效吸收","宁夏灏瀚生物科技产业有限公司","惠农区科学技术局","陈晓燕","副总经理",18609519388,"I","BC","C"]
["069","磷酸铁锂正极材料的生产技术","磷酸铁锂正极材料技术应满足以下要求：\n1. 高新能磷酸铁电池材料中铁离子为零的问题\n2. 磷酸铁锂电池单体的能量密度达到165Wh/kg的问题\n3. 磷酸铁锂电池充电时间缩短到20分钟的问题\n4. 磷酸铁锂电池达到循环寿命超过7000次或日历寿命达到10年的使用期限\n","宁夏滨河新材料科技有限公司","石嘴山平罗县科学技术局","杨昆","化工工程教授",15825320871,"F","AB","AF"]
["070","低氧高纯钛箔材的制备","高纯钛蒸发颗粒的主要应用领域为热蒸发及电子束蒸发镀膜行业，由于钛的塑性加工性能较差，尤其是高纯钛热加工过程中容易吸氧导致材料的纯度变差，影响镀膜效果，因此蒸发颗粒的制备工艺比较苛刻，尽管国内目前有很多机构在做相关的研究，但迄今为止仍没有得到有效的解决。公司希望通过技术转让或合作研发等多种方式来突破高纯钛蒸发颗粒的生产工艺，实现高纯钛蒸发颗粒的批量生产","宁夏德运创润钛业有限公司","石嘴山市大武口区科技局","陈睿博","技术副总",18095212010,"F","B","CD"]
["071","中低碳锰铁铸块内部气孔的控制","中低碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金，锰铁是炼钢生产中用得最多的一种脱氧剂和合金化材料。它以锰矿石为原料，在电弧炉中冶炼而成。中低碳锰铁可分为含碳量小于0.7%的低碳锰铁和含碳量0.7%-2.0%的中碳锰铁。刚出炉的铁水温度较高，并混有熔渣，不得立刻浇注，防止烧坏锭模和造成铁中夹渣，应镇静降温一定时间后浇注，采用覆盖渣保温浇注。浇注用铁模深度小于超过300mm，可以防止合金中心部位因降温过慢，产生偏析，造成杂质富集等。\n目前的主要问题是控制锭模深度50-300mm、浇铸温度1300-1450℃的情况下，中低碳锰铁块内部仍会产生大量的气孔。\n气孔的主要危害：\n1.降低产品的外观质量。\n2.在气孔处容易产生偏析，造成硅等杂质元素的富集。\n3.由于取样点的不同，造成化学成份分析结果波动大，在产品交付时容易产生质量争议。\n气孔产生的规律：\n1.新筑精炼炉（石墨电极固定式电弧炉）生产的中碳锰铁浇铸成块时产生的气孔少，随着使用炉次的增加，中低碳锰铁块中的气孔越来越多。\n2.在产生气孔较多的炉龄阶段，即使控制浇铸温度和锭模深度，仍不能有效控制气孔的形成。","宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司","平罗县科学技术局","马俊杰","工艺部技术主管",13469521758,"B","BD","ACD"]
["072","兰炭生产中的几个问题和煤气回收利用（制甲醇）","1、自动卸车技术研发。原料原煤在半挂汽车运输进入原料场后，一般要结合铲车+人工的卸车方式卸料，卸料效率低，原煤损失大，污染环境，希望通过一种改造技术或装置，在一个平台上完成自动卸车。\n2、白灰炉窑进出料改进。原白灰窑进料口上料，分为铲车产送原料筛分料斗上料进料四个环节，出料口为机械卸料闸，小推车接料，送入仓库，铲车堆积，在整个进出料环节中，会产生大量粉尘，造成环境污染。需要改造成自动选料上料、筛分，出料改造成自动出料，自动输送入仓。\n3、公司焦炉煤气年产量约10亿立方，寻求焦炉煤气制甲醇技术支撑\n希望能够得到相关专业的工程院院士\n团队的帮助，或者与冶炼相关专业院校合作","宁夏金海东泰洁能有限公司","石嘴山市平罗县","周毅",null,17752415168,"G","ABCD","AC"]
["073","如何降低冶炼过程中的元素烧损","球化剂和孕育剂的熔炼过程中需要添加一\n些非常活泼的金属元素，如Ca、Mg、Al、Ba等。\n这些元素在熔炼过程中极易和氧结合而变成氧化物。\n如果在熔炼过程中能杜绝或减少这些活性\n元素与空气中氧的接触，就可以减少元素烧损，\n提高材料的收得率，降低熔炼成本","埃肯铸造（中国）有限公司","石嘴山市科技局","谢婷",null,18995266167,"F","C","E"]
["074","如何实现高效机械化\n中频炉扒渣","在生产过程中，炉体内会产生硅钙铁的氧化物，氧化物直接附着在炉体内壁上且无比坚硬，无法直接浇出。清理起来全部靠人工清理，浪费大量的时间和人工，且安全也无法保证。现急需要一种扒渣设备，进行除渣","埃肯铸造（中国）有限公司","石嘴山市科技局","谢婷",null,18995266167,"F","C","E"]
["075","邻硝基苯酚生产尾气中物料回收","提高邻硝基苯酚生产过程排放尾气中物料的回收利用率，减少排放尾气的气味希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）\n希望有研究经验的高校研究团队参与进行研发","宁夏德昊科技产业有限公司","惠农区科学技术局","袁胜群",null,17795251960,"G","AC","C"]
["076","丙烯醛自聚问题和生产余热回收","丙烯醛自聚问题和生产余热回收在丙烯醛生产过程中，丙烯氧化产生大量热能，希望把这热能回收利用并用于丙烯醛生产提供热能或作其它热能利用","宁夏荆洪生物科技股份有限公司","惠农区科学技术局","张国平",null,18271272799,"F","CD","ACDE"]
["077","采煤刮板输送机的铲板槽帮拓扑分析与研究","铲板槽帮是刮板输送机的关键部件,铲板槽帮良好运行是保证刮板输送机效率和寿命的重要因素。因此主要以公司生产的刮板输送机的为研究对象,通过强度分析,找出应力盈余的部分,然后对其局部减重分析。主要研究内容如下：1.对刮板输送机的现场进行分析研究,保证实际的工况简化为正确的载荷。\n2.根据现场和煤矿机械有限公司提供的二维图纸利用尼建立起三维实体模型,并研究建模的技巧。\n3.利用读入建立的三维实体造型,并完成模型修改、有限元网格化、定义材料和几何特性以及典型工况下载荷等前处理功能。\n4.利用导入建立的模型,并作有限元分析\n5.利用读入分析的结果,并确定零件的减重部位。\n6.利用读入第三步建立的模型作拓扑优化分析,完成减重的目的。\n7.对优化结果进行分析,并与理论分析进行比较,验证结果的可行性","宁夏立志耐磨机械制造有限公司","石嘴山市平罗县","哈磊","总经理",15109668336,"D","C","EF"]
["078","鱼稻共生及以渔治碱综合技术研究与示范项目","1.鱼稻种养过程中的水质调控技术；\n2.鱼稻综合种养中渔业设施的建设技术；\n3.鱼稻综合种养过程中，不同鱼类适宜的放养密度，水稻种植密度及种养殖过程中的水质调控、鱼料投喂、日常管理等技术；","宁夏泰嘉渔业有限公司","石嘴山市科技局","梁芳芳",null,18152360509,"I","A","E"]
["079","减速器漏油问题技术需求","矿用减速器在使用过程中受环境、零部件磨损、操作方法及生产过程中遗留问题等因素影响出现了漏油现象。\n希望得到专家的技术帮助，能够分析出漏油的直接原因及间接原因，并制定出合理的技术方案，彻底杜绝减速器漏油的现象。\n","宁夏天地奔牛实业集团有限公司","石嘴山市大武口区科技局","王继国",null,13995460058,"D","A","E"]
["080","高效焊接在刮板机关键产品的工艺及装备研究","1、对刮板机关键产品中进行高强缆式焊丝异种钢的窄间隙机器人焊接工艺及装备研究。\n2、对刮板机大型复杂构件焊接生产线进行工艺及装备研究\n","宁夏天地奔牛实业集团有限公司","石嘴山市大武口区科技局","王继国",null,13995460058,"D","AB","CE"]
["081","轮胎性能仿真的有限元设计开发","轮胎的结构设计理论与轮胎的力学理论是分不开的，无论模型和轮胎的形状经过怎样的刻意设计,任何轮胎充气变形后都会建立起一种力学平衡,这对轮胎的设计开发、仿真分析、优化设计提出了更系统化的要求，同时，现代汽车工业对轮胎的可控性、舒适性、安全性和经济性提出了更高的要求，开发低滚阻，低噪音，湿滑性好，耐磨性高的轮胎是轮胎工业发展的共识，而轮胎的抗湿滑性、滚动阻力及耐磨性是一种“魔鬼三角”的制约，解决这两个技术难点，是轮胎企业发展的关键。有限元分析软件（ABAQUS）作为轮胎设计仿真核心技术软件，从帘线-橡胶复合材料力学性能、有限元模型的建立、应力应变场和温度场分析、轮胎接地性能分析、振动分析等对轮胎设计预先优化，因此对有限元设计的开发及熟练应用是企业技术需求点","宁夏神州轮胎有限公司","石嘴山市平罗县","李世军","高级工程师",13895642953,"D","A","E"]
["082","枸杞食醋优良菌种选育与发酵关键技术开发","一、枸杞食醋优良菌种选育与发酵关键技术开发\n一、主要选育适合枸杞醋的醋酸菌和乳酸菌，并建立发酵关键技术。\n二、利用生物技术提高传统发酵食醋的稳定性。\n","石嘴山市田园食品有限公司","石嘴山市科技局","岳鹏秀",null,18695101799,"B","AB","AC"]
["083","氟石膏的再利用","公司氟石膏中硫酸钙含量≥95%，氟化钙含量1-3%左右，硫酸含量0.5-2%左右。目前氟石膏多利用于建材行业，用于制备粉刷石膏、空心砖等建材，但使用量不高，且氟石膏中含氟化钙及硫酸，使用中造成工作环境较差。\n对于氟石膏利用技术要求能够解决公司20万吨/年的氟石膏量，市场应用推广效果较好，不属于高能耗、高成本工艺，技术常熟度较高。","宁夏盈氟金和科技有限公司","石嘴山市大武口区科技局","黄维凤",null,"0952-2163054","F","AB","CDE"]
["084","针对宁夏典型砂质土壤为研究对象，以粉煤灰处置协同微生物原位固化、增肥土壤改良技术","希望与北京有色研究总院携手共同研发利用粉煤灰协同微生物修复技术，形成产学研合作伙伴，共建创新载体，共同修复典型沙质土生态破损区，为宁夏粉煤灰综合利用和沙质土壤生态修复做出积极贡献，让我区的自然环境更加优美，天更蓝，水更绿","宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司","石嘴山市科技局","何瑞",null,18995222963,"H","D","C"]
["085","开发现有氰胺产业清洁\n生产及产品高附加值关键技术","1、硝基胍废酸综合利用技术\n（1）浓度50%硫酸提浓至70%硫酸过程中，石墨设备的可靠性及设备使用寿命有待商榷 ；（2）是否有成熟可靠且投资、运行成本较低的硫酸提浓工艺及装备。 \n2、精细化工废盐处理技术\n精细化工产品通常会用到三酸二碱等无机化工原料，最终以硫酸钠、硫酸铵、氯化钠、氯化铵等盐的形式排出系统。其中硫酸铵、氯化铵经过处理可用于复合肥生产。硫酸钠、氯化钠，量大面广，不能填埋，烧不掉、生化不了，不宜长久堆放，目前国家缺少指导性原则。对工业盐（NaCl）电解，小规模硫酸装置等基于废物处理的工业装置。\n3、精细化工废气处理技术\n含氮、硫、氯等有机物VOC尾气处理技术，是否有成熟可靠的 RTO＋后处理技术？\n","贝利特化学股份有限公司","石嘴山市科技局","赵黎明","总工程师、高级化工工程师",13995260705,"I","AC","CDE"]
["086","工业污水、城市污水、农村污水处理的最新技术","废水处理越完善，随之而来的污泥量也越多，污泥的安全且廉价处理处置的问题日益突出，成为困惑企业和地方政府的一大难题。由于污泥处理量越来越大，随之企业委外费用越来越大给企业经营造成很大压力，也对污泥处理企业的运营成本不断提高，现需求一种能够在处理污泥前大量减少污泥含水量的有效方法。","宁夏三瑞机械环保设备有限公司","兴庆区科技局","王文鹏","　",13995101877,"I","B","ABCDEF"]
["087","彩叶植物容器内一次性成苗繁育技术研究与应用","城市景观多层次，多种样的发展，彩叶植物是很重要的一部分，我公司拥有彩叶植物基地及资源圃，有研发中心，有长足的经验累积，在本地有一定的影响力。","宁夏科育种苗有限公司","兴庆区科学技术局","杨永山","工程师",13629587732,"I","BD","CED"]
["088","解决制剂处方、稳定性及杂质分析控制问题","解决制剂处方、稳定性及杂质分析控制问题。要求解决后的工艺，产品质量符合国际最新质量标准要求，单个杂质限度不得超过1‰，总杂不得过1%，稳定性考察数据符合质控要求。研究过程与条件需符合国家药品注册相关法规及GMP规范要求。","宁夏康亚药业股份有限公司","银川市","杨亚军","项目负责人",15009501474,"I","D","D"]
["089","沙枣品种改良","国内对沙枣研究的技术，有没有成果，有没有沙枣经济价值开发；目前国内的沙枣是怎么分类，宁夏的沙枣有没有具体的研究，研究方向是什么？各区域分别的沙枣在品种上有没有差异化","宁夏众森生态环境（集团）有限公司","银川市","王娟","　",18995127176,"H","A","EF"]
["090","一种档案管理柜专利的软件研发","一种档案管理柜”专利研发，硬件设备的进一步研发及软件系统的开发利用方面的技术支持。","宁夏信安永达科技有限公司","兴庆区科技局","邱悦","　",15595188922,"A","ABCD","ABCDEF"]
["091","光伏鱼菜共生成果转换，建设兴庆区光伏鱼菜智慧产业园","企业研发光伏鱼菜共生四年，已经研发出可以量产地光伏鱼菜个共生模式，研发出来了国内领先的低投入，高产出的鱼菜共生模式，即将进行量产。","宁夏益农投资咨询有限公司","兴庆区科技局","薛小龙","　",18095595555,"I","D","EDF"]
["092","宁夏地区花卉新品种资源收集与繁育技术研究","引进优新花卉新品种资源，优选培育出适宜银川乃至西北地区规模生产的优良品种，开展花卉新品种组培苗培育和瓶苗驯化，穴盘苗培养、无根苗和扦插种苗繁育技术，种苗移栽驯化技术等优选品种种苗规模扩繁关键技术，并推广示范应用。以优选花卉生产中低能耗、优质、高效、环保型生产标准化技术体系的建立为目标，为宁夏地区盆栽花卉标准生产提供技术支撑。利用营养诊断和环境控制技术，克服生产低效、病虫害防治和进出境检疫等一系列问题，研发花卉栽培基质及其栽培技术，推广新型高效的环保型的基质，降低生产成本。","银川爱必达园艺有限公司","兴庆区科学技术局","刘新伟","总经理",18408612697,"I","ABCD","ABCDEF"]
["093","矿热炉冶炼的生产过程实现自动化、信息化、智能化","我公司从事矿热炉冶炼生产过程各环节的智能装备制造与工艺过程设备的自动化控制系统。如矿热炉配料/上料/布料系统、电气监测系统、电极控制系统、除尘系统、出铁/浇铸系统等辅助工程。以此打造一个矿热炉冶炼的工业信息化平台-冶金工业物联网系统，打造一个从车间设备层到企业管理层，直至行业信息化平台完善的信息化云平台。矿热炉冶炼长期以来的发展仍以传统模式进行生产，已无法满足现阶段社会经济发展需求，高能耗、高污染、高强度劳工，巨大的环境环保、人力资源压力让企业无法支撑继续生存，要想发展必须与时俱进、必须走科技发展道路、必须进行环境环保整改。工业智能化、信息化的时代，要打造一个自动化的、数字化的园林化生产工厂。该系统的建设宗旨是让矿热炉冶炼的生产过程实现自动化、信息化、智能化，降低企业生产污染排放，提高企业生产效率、提高管理水平、提高企业经济效益。","宁夏杰力自动化设备有限公司","兴庆区科技局","刘楷","　","0951-6601241","D","AD","AC"]
["094","基于BIM技术与信息管理系统的集成应用","BIM技术（建筑信息模型）是当前数字建筑业中最基础性的应用，被认为是继CAD之后，建筑业的第二场“科技革命”，也是建筑产业信息化的重要抓手。传统的技术手段、管理模式已经无法满足当前企业乃至社会发展的需求，存在的问题也日益凸显，急需一种技术来突破传统模式的瓶颈。目前的建筑行业水利分支，大多还沿用传统的管理模式，流程繁琐，周期长，管理难度大，数据不透明等等弊病，而基于BIM技术与信息管理系统的应用能够很好的解决这些问题，为工程建设增值。","宁夏宏铭节水工程设计有限公司","兴庆区科学技术局","马涛","副总经理",15909687109,"B","ABCD","ABCDE"]
["095","大型铸造起重机主小车架的焊接和热处理形性控制技术研究及其应用","1.主小车架建模；2.主小车架的静强度、疲劳强度和刚度（变形）计算分析；3.焊接残余应力的分布及其对主小车架变形和减速器中齿轮啮合精度的影响；4.去应力退火对主小车架的焊接残余应力消除程度和对主小车架变形和减速器中齿轮啮合精度的影响；5.主小车架粗加工和半精加工后，加工应力的分布及其对主小车架变形和减速器中齿轮啮合精度的影响；6.对退火工艺和加工工艺进行优化；对主小车架结构优化； ","宁夏天地奔牛银起设备有限公司","银川市经开区","姚天富","副总经理","0951-8557521","D","A","C"]
["096","再生铝废料预处理技术研发项目","再生铝原料主要来源于生产中产生的各类废铝材料，种类繁多，杂质较高。目前，公司项目在废铝预处理环节上依然采用人工分选，杂质处理差，导致在熔炼生产过程中杂质无法清除，同时预处理的效率较低，影响产品质量。","宁夏瑞银有色金属科技有限公司","宁夏灵武市","吴军","　",18795113776,"H","AB","DE"]
["097","废铅酸蓄电池安全自动化破拆技术","目前，国内废铅酸蓄电池种类繁多，大小不一，破拆技术较为落后，宁夏瑞银建设废铅酸蓄电池综合利用项目采用国内现有锤石破碎、水力分选的破拆技术，该技术能耗大，效率低，浪费严重，分选效果差等诸多弊端，不利于项目扩大生产，为实现废铅酸蓄电池安全环保、高效率的拆解，现需研究一台自动化、高效率、低能耗、破拆效果高的设备及技术。实现整块废铅酸蓄电池从切割、分离、筛选等一系列环节全自动化高效率拆解。同时设备能适应不同种类、不同大小的电池的拆解技术要求。","宁夏瑞银有色金属科技有限公司","宁夏灵武市","吴军","　",18795113776,"H","AB","ED"]
["098","一种智能灌溉控制系统的软件开发","\"1、软件开发 2、井电双控和水肥机的产品升级 3、现有设备的升级\"","银川市川雨节水灌溉有限公司","银川市永宁县","王斌","　",17711801971,"I","ABCD","ABCDEF"]
["099","废旧线路板热裂解中卤族元素的处理方式","1.废旧线路板热裂解后产生裂解油、可燃气体、玻璃纤维等固体物质，热裂解后卤族元素可能存在裂解油、可燃气、玻璃纤维等固体物质中。卤族元素的存在导致热裂解油不能直接使用，可燃气不能直接燃烧，固体物质不能直接达标排放或再次使用。2.怎样处理废旧线路板热裂解后卤族元素，使得裂解油可直接使用或经过过滤作为工业原料、燃料；可燃气体作为燃料使用；固体物质可作为工业原料。 3.废旧线路板热裂解的工艺研究。","宁夏亿能环保科技有限公司","宁夏灵武市","李东莱","　",18909581629,"I","A","ABCDE"]
["100","开关设备智能仪表集成化的开发与研究","本项目的研制将开关设备由传统的并行控制模式转变为基于智能处理器的串行控制模式，改变原有的接线方式，使得面板操作元件和箱体内执行元件之间原有的一一对应并行控制方式转变为上位机（操作面板）与下位机（执行元件控制系统）之间仅有一根串行总线，执行元件全部连接于下位机（执行元件控制系统）的控制方式；将传统控制面板上繁多的控制开关以及指示元件集成于一块显示屏系统中，显示屏系统集成三个机械薄膜开关用于操作分闸、合闸和储能动作。实现集成智能检测、人机交互、简化操作面板及设备二次走线。现需求上位机研究开发。","宁夏凯晨电气集团有限公司","银川贺兰","杨雯","项目工程师",13723312455,"D","B","C"]
["101","畜禽无抗饲料研发","为给广大消费者提供健康优质的动物食品，为实现2020年无抗养殖做好饲料物质准备和技术储备，将开展肉鸡无抗饲料研发，并将研发成果逐步扩展到猪料和反刍饲料中。主要针对宁夏地区的三黄鸡、肉杂鸡和土杂鸡，研发小鸡、中鸡大鸡无抗配合饲料，要求技术较成熟，稳定性好，饲喂后鸡的毛色好，配方成本不高于2800元/吨。","宁夏大北农科技实业有限公司","宁夏贺兰","武森林","项目总监",13895416348,"I","C","C"]
["102","小型差压流量积算仪研发","实现小型差压流量积算仪研发，具体需求如下：1、显示瞬时流量、累计流量、温度、压力、密度、差压、当前时间、报表。2、分权限设置值班员、检定员、管理员、维护员四级密码，安全管理。3、记录最近n次仪表掉电发生的日期和时间，总掉电次数及总掉电时间。4、自动生成累计流量的时报、日报、月报、年报。5、传感器回路遇到断路、短路时自动启用应急功能，并发生蜂鸣报警。6、记录检修、清洗节流件、校表、停表发生的日期和时间，并进行自动补偿流量。7、标配RS485通讯接口。8、标配Hart通讯接口。标配Zigbee无线通讯、GPRS DTU数据通讯接口。","宁夏新银河仪表有限公司","宁夏贺兰","王新业","副总经理",18295304503,"D","B","F"]
["103","气液双相流流量计研发","实现气液双相流流量计研发，具体需求如下：1、实现高压力高干度下气液两相流流量计量；2、完成分体式气液双相流流量计研发；低压损气液混合装置；","宁夏新银河仪表有限公司","宁夏贺兰","王新业","副总经理",18295304503,"D","B","F"]
["104","荒野环境多节点油气井状态数据远程综合管控系统研发","基于现在野外作业平台应用多种智能化、数字化设备和传感器的情况，并结合远程传输采集数据的应用需求，利用现有数据采集和数电转换技术，研发融合北斗通讯的油气井用差压流量计，并建立面向多节点气井的数据采集及综合管控系统，解决决大量油气气田及输送管道地处偏远，常规通信通道覆盖困难、状态监控困难、巡检和维修困难等难题。","宁夏新银河仪表有限公司","宁夏贺兰","王新业","副总经理",18295304503,"D","B","F"]
["105","车间数字化升级改造","在智能制造国家政策号召、企业应对竞争、自我提升需求的背景下，车间数字化升级改造能帮助企业在全价值链中扩展寻找增值点，上下游协同、利益共享；在企业内部深耕细作，做好数据管理、运营管理和人才培养，建立持续改善企业文化。1、提高工厂自动化率、产品生产效率，减少人力资源投入；2、确保过程品质稳定性，提高加工精度，减少材料浪费；3、建立符合企业效率、品质、节拍的制造工艺流程，优化生产安排；4、实现生产计划与交货期的完美平衡，减少执行中的异常干扰，确保交期，，提高品牌声誉；5、量化制造成本，通过成本横向比较找到适合企业自身情况的降本途径。","宁夏新银河仪表有限公司","宁夏贺兰","王新业","副总经理",18295304503,"D","C","F"]
["106","智能生产线的研发","建成智能化生产线，主要建设内容是能够实时监测设备生产的运行情况以及提高生产效率。实现设备与设备互联，通过与设备控制系统集成，以及外接传感器等方式，由数据采集与监控系统实时采集设备的状态，生产完工的信息、质量信息，并通过应用无线射频技术、条码等技术实现生产过程的可追溯。运用工业软件，实现生产现场的可视化和透明化。","银川市立恒电气设备有限公司","宁夏贺兰","孙惠娥","　",15809582269,"D","C","C"]
["107","生产线自动化改造技术、工业互联网平台技术","公司太阳能集热器生产线是近年来新采购的生产线，生产线为半自动生产线，生产线内含码垛机器人及自动六轴机器人。现需在现有设备基础上进行生产自动化改造。需要生产线自动化改造及机器人使用方面技术。根据对生产企业的调研及向工业互联网专家的咨询，公司计划先以企业为载体，整合我公司现有的“艾服务”平台，打造工业互联网平台。平台实现对产品开发、生产、销售、使用及售后服务等全生命周期的资源整合。","银川艾尼工业科技开发股份有限公司","宁夏贺兰","闫鹏飞","　",19995363290,"G","C","CEF"]
["108","地溜子增白增脆的发酵技术研发","本公司主要从事酱腌菜加工，在地溜子腌制过程中遇到技术难题，试制的地溜子存在问题为：①腌制的地溜子白度不够，颜色发暗不亮；②装入包装袋中时间一长出现脆度不够；③为了避免颜色发暗添加的食品添加剂二氧化硫超标。为此，本公司在地溜子的发酵腌制过程中急需解决以上3个问题。一、主要技术为地溜子增白增脆的发酵工艺；二、研发出的产品要满足：①正常腌制的地溜子在常温状态下发暗、不白，而本公司要求腌制出的产品在常温状态下颜色要白亮，光泽度要好；②腌制出的产品在常温状态下要保持其脆度；③添加的食品添加剂（增白、增脆功效的）不能超标。三、该技术必须成熟；四、运用其技术的成本不超过同行同类产品的3%。","宁夏渝陵食品股份有限公司","宁夏贺兰","田华","　",13519288000,"I","A","ACE"]
["109","钙果果酒及其配制酒产品研发及中试生产","开展钙果果酒酿造技术研究、中试生产线组建和生产工艺优化。针对钙果原料特点、选配果实清洗、破碎、发酵、灌装等设备，组建钙果果酒中试生产线，并对果汁澄清工艺、发酵工艺等涉及的糖、酸、pH、酒精度、总二氧化硫含量、游离二氧化硫含量、干浸出物、稳定性等指标进行优化，以及酿酒口感、香气的品测，通过中试建立钙果果酒生产工艺控制要点以及产品标准。","宁夏西夏王葡萄酒业有限公司","银川市永宁县","王小峰","　",13995270718,"I","B","AC"]
["110","葡萄酒蒸馏废液资源化利用技术研究","葡萄酒蒸馏产生废水包括葡萄酒蒸馏残液、车间清洗废水和少量的生活污水。由于废水的浓度变化大；废水排放量不均匀等因素造成污水处理系统运行不稳定，且运行费用高。需要将葡萄酒蒸馏废液进行处理，充分利用，减少污水处理设备的负担。","宁夏西夏王葡萄酒业有限公司","银川市永宁县","王小峰","　",13995270718,"I","CD","EF"]
["111","葡萄蒸馏酒典型风格的研究","调查宁夏葡萄酒庄葡萄蒸馏酒采用原料、工艺、设备等情况，研究葡萄蒸馏酒中香味成分量比关系及风味特征，确立贺兰山东麓葡萄蒸馏酒的风格。","宁夏西夏王葡萄酒业有限公司","银川市永宁县","王小峰","　",13995270718,"I","A","EF"]
["112","废橡胶无氧低温热裂解成套设备","废橡胶无氧低温热裂解存在技术问题 \n1、热风加热系统：热风温度控制\n2、密闭进料系统：密闭方法\n3、热裂解控温系统：热裂解分区控温\n4、油气收集系统：油气分离冷却中的阻塞\n5、不可凝燃气净化系统：硫化物的去除\n6、炭黑出料冷却输送系统：炭黑冷却方法\n7、余热再利用系统：颗粒炭黑烘干的热风利用                                    通过对研发成果的转化对废轮胎全部利用，生产出以下新材料产品 1、工业油 ；2、炭黑 ；3、钢丝 ； 4、裂解不凝气体的利用。","宁夏亿能环保科技有限公司","灵武市科学技术局","李东莱","　",18909581629,"I","A","ABCDE"]
["113","基于农林废弃物和粉煤灰的园林基质高值化开发应用","充分利用作物秸秆、树木枝干、畜禽粪污及粉煤灰等农、林、工业废弃物为原料，通过微生物降解、混合调制等一系列生物物理处理措施，开发出高值化通用园艺再生基质；结合主要园艺植物生产需求，设计研发蔬菜、花卉、苗木育苗基质、栽培基质及海绵城市屋顶绿化基质等用途的专用基质，生产应用效果、成本等综合性能优于国内外同类基质产品，实现再生园艺基质产业化与进口产品部分替代，破解生态保护与农业循环发展的瓶颈问题；通过对具有自主知识产权的新菌剂、新工艺、新设备组装、整合、集成和产品研发，建立完整的再生园艺基质生产技术体系、产业化体系和应用体系；基质产品与国外主流品牌相比质量相当、价格低30%。","灵武市森保科技开发有限公司","灵武市科学技术局","李占文","　",13995491566,"I","A","DE"]
["114","大数据环境下宁夏酿酒葡萄病害预测预报关键技术研究","霜霉病、白粉病严重威胁宁夏酿酒葡萄的优质高产水平，制约了水果产业整体经济和社会效益提升，造成了巨大的经济损失。究其原因主要是对霜霉病、白粉病的发病机制和传播途径规律认识不清，缺少对葡萄生长过程中生境因子实时监测技术与孢子捕捉装备的研发，未能实现基于物联网的全信息化生境信息实时远程获取与处理，缺乏多源融合的智能建模和预测方法，病害智能诊断与预测预报模型缺失以及未能研制出大数据环境下葡萄霜霉病、白粉病病害预测预警平台。","宁夏智慧农业产业技术协同创新中心 （西部电子商务股份有限公司）","银川经济技术开发区经济贸易发展局","耿洪良","副研究员",13909500106,"I","AB","CDE"]
["115","宁夏特色优势农业智能装备研发","当前，我国城镇化的发展使劳动力大量转移，同时人工智能、机器人等新兴技术发展日新月异，《中国制造 2025》明确提出重点发展农业机械装备等十大领域。当前，我区“1+4”特色优势产业对智能农业装备的需求种类众多，特色明显，但是，针对这些产业的智能装备研发及投入不足，市场和技术方面从均在较大空白。因此，大力发展我区智能农业装备，研究其关键技术及产品，对加快着我区农业现代化进程、推进农业市场化、产业化具有重要的意义。","宁夏智慧农业产业技术协同创新中心 （西部电子商务股份有限公司）","银川经济技术开发区经济贸易发展局","耿洪良","副研究员",13909500106,"I","AB","CDE"]
["116","肉牛智慧养殖关键技术研究","肉牛产业是宁夏民族经济中的优势特色产业，但随着规模化、集约化畜牧养殖场的饲养密度增加，养殖环境日益恶劣，养殖知识贫乏，饲养管理粗放，技术支撑体系不完善，养牛科技含量不高。且疫病防控意识差，导致疾病频发。在牧场个体精细化的管理中：1）肉牛个体身份的高效识别；2）肉牛行为及体征的实时监测；3）肉牛体重测量和产量预估；4）肉牛疾病的监测预警和疫病控制等问题的有效解决将有助于提高肉牛养殖的综合效益。","宁夏智慧农业产业技术协同创新中心 （西部电子商务股份有限公司）","银川经济技术开发区经济贸易发展局","耿洪良","副研究员",13909500106,"I","AB","CDE"]
["117","多式联运冷链物流单元标准化相变蓄冷载具研发与应用","随着生产者和消费者对运输时效和运输质量的要求越来越高，在普通铁路运输时效性不强，公路运输环保压力较大，航空运输稳定性较差，发展高铁货运冷链班列将较好地弥补以上运输方式的短板。高铁货运的市场适应性还有待验证和完善。单元标准化载具是影响多式联运效率的关键因素。适合高铁、空、水多式联运的转载器具的标准化研发和应用还需要一个过程。研发单元标准化多式联运相变蓄冷载具是是提升海陆空多式联运效率的重要途径之一。","宁夏智慧农业产业技术协同创新中心 （西部电子商务股份有限公司）","银川经济技术开发区经济贸易发展局","耿洪良","副研究员",13909500106,"I","AB","CDE"]
["118","基于机器视觉与近红外光谱技术的新一代枸杞品质分选技术与自动化装备研发","目前，枸杞分选大多采用人工挑选或色选机筛选。人工挑选分选速度慢、成本高；枸杞色选机多采用光电传感器，只能按颜色分选，分级标准单一，无法实现对枸杞大小、形状、饱满程度、糖度、水分、杂质比等多个指标的在线实时检测。因此急需发展新一代枸杞分选技术并研发相应的自动化装备，进一步提升宁夏枸杞产品竞争力优势。","宁夏智慧农业产业技术协同创新中心（西部电子商务股份有限公司）","银川经济技术开发区经济贸易发展局","耿洪良","副研究员",13909500106,"I","AB","CDE"]
["119","牛羊益生菌玉米片培育生产线的研发制造项目","牛羊益生菌玉米片培育生产线的研发制造项目，首先是建立在成熟的益生菌培育生物技术之上，所以对牛羊益生菌地域化、本土化的原菌种采集、驯化、分离、复壮，最后形成母本菌群菌种，所需要专业精尖的技术专家来完成这一技术。就盐池滩羊而言，将滩羊品牌做大做强，就必须通过进一步科技创新作为抓手，通过先进的生物技术，得到最为适合盐池滩羊的菌群菌种，通过现代化设备进行批量生产，最后将鲜活的益生菌投喂给数以百万计的羊只。项目技术包括菌种制取，菌种复壮，菌种扩大培养（三角瓶、卡氏罐）小曲制作工艺，大曲制作工艺等","宁夏亿嘉益机械设备有限公司","永宁县科技局","邓维贤","　",13259682091,"D","ABC","CD"]
["120","纸质浇道管在线自动切边技术","现状：纸质浇道管是以纸为基础材料经复合而成的适用于铸造工艺用浇道管，浇道管根据需求有不同口径，长300mm，相应的有弯头、三通等规格。生产纸质浇道管时，两边有毛刺，需要切边。期望：设计一台切割、清理毛边一体的设备，能够对纸质浇道管自动切割、清理毛刺。","宁夏共享能源有限公司","西夏区科技局","马斌悍","　",13309577891,"G","C","CD"]
["121","铸造用树脂粘结剂合成效果测量、分析，以达到准确掌握工艺阶段性能，实现工艺优化、提升产品质量","铸造用树脂粘结剂合成效果测量、分析，以达到准确掌握工艺阶段性能，实现工艺优化、提升产品质量。希望通过与外界高校及科研院所的有效合作，借助其设备、资深专家等资源，对树脂合成中的细节进行分析，实现提升产品质量、效率、成本等作用。1、提升树脂的强度。铸造用呋喃树脂，现有产品24小时抗拉强度2.0MPa（行业为1.8MPa左右）。2、降低树脂的有机物挥发。","宁夏共享化工有限公司","西夏区科技局","张茜","　",18095102632,"D","D","E"]
["122","机车牵引电机绝缘轴承关键技术研究","铁路机车牵引电机工作时有电流通过，会对电机轴承造成电蚀损坏，要求轴承具备5000V绝缘能力，通常采用轴承外圈外径和端面涂覆一定厚度的绝缘陶瓷材料，存在一定技术难度。1、电机轴承加工技术，要求轴承震动值指标必须达到Z1组级别，公司目前基本具备Z1组电机轴承加工的设备能力，但在工艺能力上还有欠缺，尤其是滚动体工艺能力不足，需要投入设备。陶瓷绝缘涂覆技术公司不掌握，必须依赖外协加工。轴承耐压测试技术目前需要依赖外协，我们在银川市很多单位和高校都咨询过，检测可以做，但都没有检测资质，需要寻找有检测资质的单位协助检测。","宝塔实业股份有限公司","金凤区科技局","李宏滨","　",13995009259,"D","A","CD"]
["123","地铁列车齿轮箱轴承关键技术研究","地铁列车齿轮箱轴承要求长寿命、高可靠性，目前国内轴承研发技术还无法完全满足，需要在材料、热处理、磨削技术、三维仿真试验、表面改性处理上有所突破。建立齿轮箱轴承三维仿真模型，进行静力学、动力学仿真分析。研发高纯净度轴承钢，研究轴承工作表面改性技术，采用离子喷涂、气相沉积等技术改变工作表面机械性能，延长轴承寿命、提高轴承可靠性。","宝塔实业股份有限公司","金凤区科技局","李宏滨","　",13995009259,"D","ABD","CD"]
["124","无人直升机外壳设计、开模、制作","无人直升机外壳设计、开模、制作。主要技术：直升机空气动力要求，材质应用要求复合材料，轻质、韧度高。开模材质为铝合金，坚固耐用，光洁度高，翻模制品美观现在机型外围尺寸已固定，外围设备也已定型，只需在此基础上设计外壳，预投入资金5万元。","宁夏领航者低空飞行技术服务有限公司","西夏区科技局","赵新宁","　",13909502672,"I","B","D"]
["125","防止厚壁（≥300mm）球墨铸铁件球化衰退的工艺方法","随着科学技术的发展，铸造水平的进步，能够生产的铸件的壁厚也越来越大，但是厚大断面球墨铸铁由于冷却速度缓慢，往往在厚壁中心或热节处出现变态石墨、石墨数量少、组织粗大、晶间碳化物和石墨漂浮等缺陷，由此导致力学性能下降，尤其是塑性下降更为严重，所以防止厚壁（≥300mm）球墨铸铁件球化衰退的工艺方法是非常有实用性的。因此，需要：通过原材料、化学成分选择、球化剂的研究，找到一种确实有效的、稳定的控制办法，防止厚壁球墨铸铁出现缺陷。","共享装备股份有限公司","西夏区科技局","马秉平","　",13895646362,"D","B","D"]
["126","便携速溶果味益生菌酸奶粉","1.研发一款便携速溶益生菌酸奶粉，该产品粉质细腻，具有奶粉特有的组织状态，蛋白质≧16.5g/100g，脂肪≧20g/100g，水份≦3.5g/100g，杂质度≦12ppb，发酵酸度50℃-60℃，微生物符合GB19644要求，污染物符合GB2761要求。 2.携带方便速溶，货架陈列期长达1年以年，活菌率保持为７８．４％以上。 3.果肉丰富有嚼劲，多种水果配合益生菌酸奶粉搭配营养美味。","宁夏伊友乳业有限公司","吴忠市科学技术局","邓生平","副总经理",13895256380,"I","B","BD"]
["127","简便高效四氟锥形底整体成型方法及其装置研发","研发“简便高效四氟锥形底整体成型方法及其装置”，将成形的四氟板平铺在上开口的成形模具，通过加热、软化、负压吸力等一系列工序的运用以达到一种整体成型的四氟锥形底，使用该工艺技术制作四氟锥形底简便、高效、成形效果好，避免了材料浪费，节约企业生产成本。","宁夏金梯氟塑防腐设备有限公司","吴忠市科学技术局","蔡红荣","总经理",18709530199,"F","A","BD"]
["128","新型耐低温环保PET酸奶包装瓶研发及产业化","1.该包装瓶可在低温下存储，无龟裂和渗漏现象，盛装酸奶或其他食品直观感强。 2.批量生产PET聚酯瓶实现自动上料、自动烘干、自动注射、自动成型脱模，相对传统工艺技术产品成本可降低20%左右，合格率提高达到98%，符合国家标准。 3.新型耐低温环保PET酸奶包装瓶乙酸含量降低到20mg/L以下，高于国家食品质量安全包装物的标准（国标≤30mg/L)。相对于传统工艺技术综合能耗降低10-18%。","吴忠市三和塑料瓶厂","吴忠市科学技术局","魏继保","副总经理",18909538238,"F","A","BD"]
["129","数字化胡麻油加工工艺及装备研发","1、提供一种新型胡麻油精练方法。 2、提升胡麻油的a-亚麻酸含量和出油率 3、对公司现有的生产设备进行研发改进结合冷榨法和热榨法的优势，通过研究不同的炒籽温度、炒籽时间、入榨水分、盐水喷淋对胡麻油主要理化指标和营养指标的影响及变化规律，通过对生产设备的改进得到新型的胡麻油压榨制油工艺及技术。提供一种营养价值更高的健康食用油，满足消费者的营养需求和生产企业的经济需求。","宁夏苏酥粮油工贸有限公司","吴忠市科学技术局","张利宁","总经理",15909535154,"H","A","BD"]
["130","大掺量粉煤灰生产防水卷材技术的研发","主要技术及指标： 1.通过粒度调整、组织调整以及反应过程调控等手段，优化产品技术方案，选择合适的粉煤灰激活方法及活性激发剂，在激发粉煤灰活性同时增强其与其它原料功能外加剂的匹配性； 2.针对大掺量粉煤灰对防水卷材的施工性能、工作性能及其耐久性等影响进行研究和试制，使粉煤灰使用占比量达到35-40%左右，节约成本3-5%左右。 3.研发改进后的防水卷材符合GB/T 23457-2017预铺防水卷材标准及各项性能要求。","宁夏银珠蓝箭建材科技有限公司","吴忠市科学技术局","张会荣","办公室主任",17795368809,"F","A","BD"]
["131","一种混合型的动植物油脂产品调和工艺技术研发","研发一种混合型的动植物油脂产品调和工艺技术，将该工艺技术应用于生产过程中，将牛、羊、鸡、鸭等动物的油脂按照不同比例进行混合、精炼、提纯，形成一种新型混合型的动物油脂，再添加混合压榨提纯后的植物油，满足市场多样化的需求。 性能指标：1、全封闭真空蒸馏法连续生产，提取率高达98%；2、油脂过氧化值低，颜色透亮，香味浓，无水杂；3、环保达标；4、产品附加值高，酸价小于GB 10146-2005 国家标准。4、酸价1.8mgKOH/g，过氧化值10meq/Kg)。","宁夏红鑫源食品有限公司","吴忠市科学技术局","岳家麒","副总经理",15595232777,"I","A","BD"]
["132","焊接机器人用双电压自动转换的双路全桥逆变电焊机研发","1.研发实现全数字化智能控制，主要包括电源主电路数字化、控制系统数字化和人机交互系统数字化； 2.在额定电流下，焊机负载持续率稳定达到100%，焊缝质量完美，无飞溅； 3.节能省电，可自动识别输入电压，可在多电压下皆可正常工作的焊接机器人用双电压自动转换的双路全桥逆变电焊机。","吴忠市中心电焊机有限公司","吴忠市科学技术局","丁帅","总经理",18195312888,"D","B","BD"]
["133","一种用于食品内包装的可食用明胶基膜生物材料的研发"," 1.膜机械强度要求：通过改变成膜工艺或其他方法能够完善膜结构，进而达到提高膜的机械强度。 2.受热温度要求：要求食用膜低温（50℃以下）保持状态稳定，高温（50℃以上）便可溶解。 3.抗菌性要求：要求明胶基膜材质对革兰氏阴性菌大肠杆菌和革兰氏阳性金黄色葡萄球菌的具有很好的抗菌性。 4.环保要求：产品可降解、可食用、不污染环境，环保价值高。\n","宁夏金博乐食品科技有限公司","吴忠市科学技术局","郝彩霞","办公室主任",15909631680,"B","B","BD"]
["134","高质化复合营养酸奶系列产品研发及产业化项目","本项目利用宁夏优质天然鲜奶原料，选用丹麦科汉森双歧杆菌种生物技术，并通过复配技术，改进生产工艺装置，揉合黑米、青稞、糯小米、黄桃、蓝莓等食材营养特性，自主开发了黑米青稞酸奶、黄桃酸奶等系列高质化复合营养酸奶系列产品，该项目产品营养元素搭配科学合理，营养价值高，口感丰富，可满足当下市场对酸奶制品高品质、多样化、休闲化的需求。","宁夏雪泉乳业有限公司","吴忠市科学技术局","吴晓英","办公室主任",18609536736,"I","A","ABC"]
["135","亚麻籽油智能化生产技术及关键装备技术的开发   ","主要通过开发亚麻籽油生产全过程中的原料拣选系统、自动化喂料系统、温控系统、数字化计量系统、自动化罐装系统、数据收集分析系统及设备监控、感应装备设计等，结合亚麻籽油关键压榨技术装备的创新。不但可以生产出优质的亚麻籽油产品，大幅提升企业生产过程中的智能化、信息化、数字化水平，使企业亚麻籽生产线自动化率达到90%以上，更可以提高企业亚麻籽油出油率增长1%以上.","宁夏国海粮油有限公司","吴忠市科学技术局","丁国海","总经理",13014221351,"I","A","ABC"]
["136","新型枸杞养生保健老陈醋的开发","     通过微生物技术在枸杞养生老陈醋中的应用，提升老陈醋养生保健效果，使产品营养搭配更加合理，更易于为人体所吸收，提升产品健康功能，提高产品附加值。","宁夏味源食品有限公司","吴忠市科学技术局","徐东涛","总经理",13007928912,"I","A","ABC"]
["137","新型快速装配式建筑预制构件产业化项目","本项目锁定国内新型快速装配式建筑预制构件行业先进技术，通过自主研发，开发了新型快速装配式建筑预制构件生产技术，在宁夏率先建设了国内一流的快速装配式建筑预制构件生产线。公司通过运用成熟的生产加工技术，开发了用于城市输水管道，天燃气管道，电力、网络通信管道、居民小区、新农村建设等建筑的集成式多功能快速装配式建筑预制构件产品。","宁夏宸宇建筑科技有限公司","吴忠市科学技术局","李学廷","项目经理",18169039777,"G","A","ABC"]
["138","一种亚麻籽粉高膳食纤维低脂低糖薄脆饼研发","“一种亚麻籽粉高膳食纤维低脂低糖薄脆饼研发”项目总投资260万元，主要由宁夏索米亚生态农业科技有限公司开发实施。本项目以精选的宁夏地区出产的特色优质亚麻籽为原料，经过低温烘培（炒制）、粉碎后，创新加工提取、过滤、浓缩脱脂、精制纯化等技术工艺，再经过干燥、二次粉碎等工艺，生产出富含木酚素、亚麻籽胶和高质量蛋白的高膳食纤维、低脂低糖优质亚麻籽粉。","宁夏索米亚粮油有限公司","吴忠市科学技术局","马振国","办公室主任",18161657999,"I","A","ABC"]
["139","超长保质高强度环保EPS包装研发及产业化","“超长保质高强度环保EPS包装研发及产业化”开发一种超长保质的高强度环保EPS包装。产品有效期可达2年以上，强度是同类产品的1.5倍，回收利用率达80%以上，对环境无害。","宁夏永标实业有限公司","吴忠市科学技术局","杨伟","项目经理",13639555553,"B","A","ABC"]
["140","智能秸秆粉碎机研发及产业化项目","智能秸秆粉碎机研发及产业化”是国家科技型中小企业（编号：201964030200000174）宁夏龙海诚农牧机械制造有限公司根据国内畜牧业发展情况与特点，自主开发一种专门用于现代化畜牧养殖基地的大型高端多功能智能秸秆粉碎设备，希望通过挑战赛，使该设备实现产业化应用推广的创新项目。","宁夏龙海诚农机设备有限公司","吴忠市科学技术局","谭学军","总经理",13014223284,"C","A","ABC"]
["141","一种等离子转移弧粉沫堆焊接技术开发","等离子弧热输入比传统电弧控制得更好，而且能量几乎全部用于熔化填充合金，最大程度减少热输入和稀释。宁夏特鑫焊接热喷涂有限公司利用此原理，研发“一种等离子转移弧粉沫堆焊接技术开发”项目，项目成功实施后，可大幅提升公司焊接工艺技术水平，提升企业市场竞争力。","宁夏特鑫焊接热喷涂有限公司","吴忠市科学技术局","童广宇","项目经理",13895276674,"C","A","ABC"]
["142","一种氮气加压成型的高效阻燃环保聚苯乙烯（EPS）包装箱研发及产业化","“一种氮气加压成型的高效阻燃环保聚苯乙烯（EPS）包装箱研发及产业化”主要研究需求内容包括：（1）氮气加压成型加工工艺技术的研发应用（2）一种高效阻燃、无熔滴的阻燃聚苯乙烯高分子材料的开发。（3）PS包装材料环保性能提升技术的研究。","宁夏永标实业有限公司","吴忠市科学技术局","杨伟","项目经理",13639555553,"B","A","ABC"]
["143","低盐、高风味物质含量火锅蘸料、烧烤酱料新产品研发","1、针对现代消费群体，开发营养、健康的火锅蘸料、烧烤酱等即食类产品的有效成分保持及保质期控制；\n2、相关控制参数要求:\n  火锅蘸料：水分（58%-62%），盐分（4.6%-5.1%）,保质期(12个月)\n  烧烤酱：水分/%（62±2），盐分/%（7±1）,保质期(18个月)\n3、辣椒制品生产加工过程中，需对辣椒原料中辣椒帽、辣椒把等副产品的营养性、功能性等食用价值和综合利用进行研究，以提高辣椒原料的综合利用率、降低生产成本、提高产品生产效率及产品附加值；\n\n","宁夏红山河食品股份有限公司","吴忠市科学技术局","杨正苍","副总经理",18095311218,"I","B","C"]
["144","粮食储存安全","1、绿色储粮防虫技术应用，包括原粮及成品中害虫的防治。\n2、实现低能耗、低污染、低投入，易推广，实现粮食防虫，治虫，保证粮食质量安全。\n3、技术提供方提供的技术方案，有测定和对比数据，确定该技术方案能够防虫或杀虫，不会对粮食造成感官、品质及食品安全方面的影响。\n4、提供技术方案的同时，指导企业实施完成，同时在一定周期的使用时间内，效果稳定、明显。\n5.该技术方案易于实施，投入成本不会太高，易于应用实施。","宁夏塞外香食品有限公司","吴忠市科学技术局","张洁","办公室主任",13895252360,"I","B","AC"]
["145","酿酒葡萄微生物肥料开发","针对酿酒葡萄生长特点开发符合宁夏贺兰山东麓土壤特点的酿酒葡萄复合微生物肥料，其技术瓶颈: 1.酿酒葡萄生长的营养元素配比如何，如氮磷钾； 2.宁夏贺兰山东麓土壤本土有益微生物的筛选，通过有益微生物建立优势种群，减少酿酒葡萄病害发生； 3.葡萄生长需要而土壤中的硼、锌等中微量元素需求的添加技术； 4.酿酒葡萄专用定制肥的开发。","宁夏汇达阳光生态酒庄有限责任公司","吴忠市科学技术局","买晓玲","项目经理",18395000963,"I","AB","CF"]
["146","园林株行间自动除草机、残膜回收一体机","园林株行间自动除草机 1、林果地作业机具位置自动感知； 2、作业深度的自动感知及智能调整； 3、对作业目标的智能识别。 二、残膜回收一体机1、膜、杂及秸杆的更高效分离； 2、地下陈旧残膜及细小残膜的回收。\n我公司目前已自主研发该机械四代机型，适用于不同环境、不同地形，目前基本满足自治区内膜杂分离和回收条件。但以上问题是制约该机械向更高目标发展的瓶颈问题。","宁夏智源农业装备有限公司","吴忠市科学技术局","陈小娟","项目经理",13389581339,"C","AB","CDEF"]
["147","氨法电锌中降低直流电耗的方法研究","常规湿法炼锌工艺中电解工序直流电单耗为吨锌3000kw.h，氨法电锌理论实验直流电单耗为吨锌2500kw.h，而我公司采用氨法电锌工艺，目前直流电单耗为吨锌3500kw.h。本需求旨在研究氨法电锌工序中电化学和流体力学等理论数据，用于更改电积工序原有技术参数，以达到精细化控制电积参数及节能电耗的目的。","青铜峡市鼎辉工贸有限公司","吴忠市科学技术局","吴春晗","办公室主任",18169570672,"G","C","CF"]
["148","纳米氧化锌技术研发及其产业化","研发生产具有较大的比表面积和较小的颗粒尺寸的纳米氧化锌生产工艺技术及其实现产业化。技术需求详述：主要经济技术指标：1、纳米氧化锌粉体的尺寸小于100nm；2、纯度大于95%；3、具有较大的比表面（大于35m2/g）；4、有较好的流动性、团聚指数小于100；5、纳米氧化锌产品能够实现工业化生产。","宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司","吴忠市科学技术局","卿建荣","副总经理",17752369761,"I","AC","CDF"]
["149","荷斯坦奶公犊的育肥技术","技术支持单位需具有雄厚的科技研发能力和多年从事荷斯坦奶公犊育肥技术的研发经验，对肉牛的饲养管理、疾病防控、育肥等技术均有过初步的研究，并取得了相应的技术成果。同时，可以充分利用技术提供方的科技软实力，从企业实际出发，按照企业需要开展荷斯坦肉牛育肥技术的研发活动。最终使本地区肉牛养殖与牛肉食品加工产业链技术创新显著效应，并在全区内发挥示范作用。","宁夏壹加壹农牧股份有限公司","吴忠市科学技术局","赵福红","副总经理",17711818824,"I","AC","CEF"]
["150","辣椒酱物理防腐工艺技术","寻求一种能够提升辣椒酱保鲜期的物理防腐工艺技术，通过新工艺提升辣酱口感，减少油腻感。","宁夏沙湖食品有限公司","宁夏新思科管理咨询有限公司","丁学保",null,13995129800,"I","AD","DE"]
["151","辣椒酱生产能够最大化保证原料营养成分的炒制工艺或设备","寻求一种能够在辣酱原料炒制过程中最大化保证原料营养成分的炒制工艺或设备","宁夏沙湖食品有限公司","宁夏新思科管理咨询有限公司","丁学保",null,13995129800,"I","AD","DE"]
["152","纳米硝基胍的制备技术及其性能研究项目与产业化","企业产品硝基胍晶体呈针状，直接应用于火炸药中会存在流散性差，力学性能不好等缺点,2，硝基胍硝基胍制备工艺运用反应釜，产量低，三废减量化效果差，环保压力大，安全系数低。","宁夏东吴农化股份有限公司","吴忠市科学技术局","刘长明",null,18795338373,"I","ABCD","CDEF"]
["153","中、小批量民用阀门智能化柔性制造单元","对产品进行全面规划，搞好系列化、通用化、模块化设计。融合信息、机械、工艺、管理等学科技术，以一种高度柔性与高度集成的方式，支持产品从设计、加工、管理、销售到报废处理的全生命周期的智能控制，从而形成中、小批量的柔性制造单元，实现智能生态制造，从而打造个性化、定制化、绿色化、数字化的智能生态制造中心，积极推进产业化进程,使生产制造向着高端化、智能化、定制化方向发展。","宁夏银星吴忠仪表流体控制股份有限公司","吴忠市科学技术局","王北平",null,13895282977,"D","ABCD","CDEF"]
["154","宁夏中部干旱带苜蓿品种选育","通过品种资源收集、田间试验筛选出适应本地区环境的品种材料，通过杂交、分子育种等手段培育出具有高品质、抗旱性良好的优质苜蓿新品种","宁夏富阳工贸集团红寺堡农林科技有限公司","红寺堡科技局","韩鹏",null,18809547051,"I","ABCD","CDEF"]
["155","酿酒葡萄专用微生物肥料的开发","以全熟型有机肥为主要原料，通过添加贺兰山东麓酿酒葡萄产区本土微生物和中、微量元素，开发出适合酿酒葡萄种植的专用复合微生物肥料，该肥料将推动宁夏葡萄酒产业的发展。","宁夏汇达阳光生态酒庄有限责任公司","红寺堡科技局","王俊",null,18295316031,"I","ABCD","CDEF"]
["156","如何提高石磨面粉的出面率，精度，白度","如何在不更换大型机器设备的情况下，就现有机器设备提高出面率，精度和白度","宁夏加禾农业科技食品有限公司","红寺堡科技局","马国礼",null,18161616999,"I","ABCD","CDEF"]
["157","黄花菜鲜菜保存和加工技术","针对黄花菜鲜菜真空包装问题如何解决，从而达到黄花菜鲜菜口味及状态不要发生变化。","柳泉缘农作物种植专业合作社","红寺堡科技局","苗军",null,13519599526,"I","ABCD","CDEF"]
["158","一种亚麻籽粉高膳食纤维低脂低糖薄脆饼研发","本项目通过开发“一种亚麻籽粉高膳食纤维低脂低糖薄脆饼”产品，并引进国内一流的食品生产设备。项目完全达产后，亚麻籽粉高膳食纤维低脂低糖薄脆饼可达到每年5000吨的产量，有效促进本地特色产品深加工产业的升级，提升了传统亚麻籽原料的精深加工水平，在提高产品营养价值与功能性效果的同时，项目产品的附加值将大幅提升，从而提升企业产品技术市场竞争能力，提高了企业经济效益。","宁夏索米亚生态农业科技有限公司","红寺堡科技局","马振国",null,18169136888,"I","ABCD","CDEF"]
["159","新型果品酒的研发","无醇、低醇葡萄酒的研发、生产；起泡香槟的研发和生产；波特酒的研发和生产。","吴忠市红寺堡酒庄有限公司","红寺堡科技局","虎建仁",null,18995333933,"I","ABCD","CDEF"]
{"$rows_empty":7}
["注：1.需求编号为三位数，如001；2.需求简介要求200字以内；3.技术领域为电子信息（A）、高技术服务（B）、新材料产业（C）、先进制造与自动化（D）、航空航天（E）、新材料（F）、新能源与节能（G）、资源与环境（H）、其他领域（I）；4.需求类别为技术研发（关键、核心技术）（A）、产品研发（产品升级、新产品研发）（B）、技术改造（设备、研发生产条件）（C）、技术配套（技术、产品等配套合作）（D）；5.合作方式为技术转让（A）、技术入股（B）、联合开发（C）、委托研发（D）、委托团队、专家长期技术服务（E）、共建新研发、生产实体（F）；6.技术领域、需求类别、合作方式中A、B、C等为代码。"]

{"sheet":"重点需求","index":1,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第四届中国创新挑战赛（宁夏）重点需求汇总表"]
[null,"推荐单位（盖章）："]
["需求编号","需求名称","需求简介","单位名称","推荐单位","联系人","职务职称","手机号码","技术领域","需求类别","合作方式"]
["039","枸杞明目和护肝功能特医食品研究与开发","近年来，特殊医学用途配方食品（简称特医食品）领域因为刚起步、潜力大，在我国被称为是“黎明行业”。据悉，我国涉足特医食品领域的企业已超过30家，但只有少数企业能做到产品特色研发，而且产品在冲调性、口味、口感等方面与外企仍有较大差距。\n作为国内首屈一指的枸杞深加工企业，开发枸杞明目、护肝功能的特医食品具有很广阔的市场前景。枸杞含有丰富的营养成分和药理活性成分，具有降低血糖、抗脂肪肝、抗动脉粥样硬化等作用,是可即食的滋补上品，卫生部1988年正式公布枸杞既是食品又是药品，所以研发枸杞特医食品具有很强的资源优势。但是由于公司现有研发条件限制，我们需要与外部合作共同完成产品研发工作，同时需要外部专业科研机构具备进行动物实验、人体实验的条件，协助企业进行特医食品申报。","宁夏红枸杞产业有限公司","中宁县科学技术局","赵智慧","经理",18895296680,"I","A、B","C"]
[152,"纳米硝基胍的制备技术及其性能研究项目与产业化",null,"宁夏东吴农化股份有限公司","吴忠市科学技术局","刘长明",null,18795338373]
[153,"中、小批量民用阀门智能化柔性制造单元",null,"宁夏银星吴忠仪表流体控制股份有限公司","吴忠市科学技术局","王北平",null,13895282977]
["085","开发现有氰胺产业清洁\n生产及产品高附加值关键技术","1、硝基胍废酸综合利用技术\n（1）浓度50%硫酸提浓至70%硫酸过程中，石墨设备的可靠性及设备使用寿命有待商榷 ；（2）是否有成熟可靠且投资、运行成本较低的硫酸提浓工艺及装备。 \n2、精细化工废盐处理技术\n精细化工产品通常会用到三酸二碱等无机化工原料，最终以硫酸钠、硫酸铵、氯化钠、氯化铵等盐的形式排出系统。其中硫酸铵、氯化铵经过处理可用于复合肥生产。硫酸钠、氯化钠，量大面广，不能填埋，烧不掉、生化不了，不宜长久堆放，目前国家缺少指导性原则。对工业盐（NaCl）电解，小规模硫酸装置等基于废物处理的工业装置。\n3、精细化工废气处理技术\n含氮、硫、氯等有机物VOC尾气处理技术，是否有成熟可靠的 RTO＋后处理技术？\n","贝利特化学股份有限公司","石嘴山市科技局","赵黎明","总工程师、高级化工工程师",13995260705,"I","AC","CDE"]
["031","单晶炉保温桶材料的研究开发","目前的热场材料都是碳碳和石墨材质，在单晶炉内石墨加热器加热，炉内温度上千度，石墨和碳碳材料的辐射吸收率都比较大，我们希望能在石墨和碳碳材料上生长一层高红外反射率的材料，减少保温材料与加热器辐射换热，提高热场保温性。材料要求能耐温2000℃以上，金属含量控制在10-4以下，反射率0.8以上。高温下与碳和氧不反应。","宁夏隆基硅材料有限公司","中卫市","陈 洋",null,18809550294,"B","D","D、E"]