{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":2,"rows_kept":48,"merged":[[1,0,2,0],[4,0,7,0],[10,0,11,0],[12,0,15,0],[22,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[30,0,33,0],[36,0,37,0],[39,0,41,0],[42,0,44,0],[46,0,47,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","企业需求"]
["威海军创海洋生物科技有限公司","1、关于海藻、海参、牡蛎相关功能性物质的提取及利用技术，特别是海藻色素（叶绿素、藻蓝素等）在加工过程中防止流失的问题。                                              "]
[null,"2、引进其它功能营养性的海洋产品或保健品（不要水产品）"]
["好当家集团有限公司","海参捕捞的机械化开发：\n目前海参捕捞为人工捕捞，成本较高，需要提高机械化程度，需设备能够自动识别海参大小，按设置程序自动捕捞。设备需在水深4-7米水域环境下工作，水深最深12米左右。 "]
["威海双丰电子集团有限公司","1、关于引进地震检波器方面的技术，增加产品附加值：                            目前企业只生产地震勘探传感器，产品用途较单一，想引进关于地震检波器方面技术，实现数据采集分析、智能绘图等。                                                                    如：用户通过传感器采集数据并进行分析后、建模。可以使数据直接呈现出地质结构剖面图，让用户能够通过剖面图直观了解地下结构。"]
[null,"2、油气管道无损检测技术"]
[null,"3、道路桥梁振动检测技术合作"]
[null,"4、冲击振动技术合作"]
["文登市三峰轮胎有限公司","轮胎不使用胶囊直接硫化技术"]
["威海市九跃车桥有限公司","主齿油封漏油难题：从目前市场故障模式分布来看，问题主要出在渗、漏油方面，合计其次在17次，占总故障其次的53%，而其中主齿油封渗、漏油的故障其次，占渗、漏油项次的64.7%。其次是制动器故障，共6项，去掉分泵漏油，还有5项，占总故障的15.6%。                                                                今后工作重点为：主要针对渗、漏油和制动器的故障模式进行整改。 \n1、渗、漏油的问题： \n    a    油封渗、漏油 \n       ①  主齿油封有渗、漏油现象（11项）； \n　　   ②  半轴油封有渗、漏油现象（2项）； \n       ③  制动分泵渗、漏油现象（1项）； \n　  b   壳体渗、漏油 \n       ①   主减与后桥壳安装结合面有渗、漏油现象（3项）； "]
["威海中测测试科技股份有限公司","1、在线传感采集远传云数据监测分析：                                                      基于振动、温度、风力、位移、环境等参量的传感采集;\n数据远传和存储(云联);数据的处理、建模仿真虚拟现实。                         "]
[null,"2、基于云数据的在线监测系统：                                                          应用于各种基础结构的在建、在用时期安全建康状态数据服务。"]
["荣成市鸣川新能源科技有限公司","1、轮毂电动轮簧下质量增加后操控性改善研究开发；"]
[null,"2、轮毂电机轮冷却/散热和防水防尘优化研究开发；"]
[null,"3、电动汽车自动驾驶控制软硬件结合研究开发；"]
[null,"4、电动汽车本体总成设计研究开发。"]
["山东俚岛海洋科技股份有限公司","自动化海带加工设备：                                                        能够自动烫煮、切割、切丝"]
["荣成市荣佳动力有限公司","寻求转速能够达到3万转以上的高速电机，企业想要比较的成熟技术"]
["威海远大电器制造有限公司","不锈钢发热管的防水垢技术\n需求简述：辅助电加热器的发热管长时间烧水后,表面容易结水\n垢,影响热的传导和发热管使用寿命，寻求防水垢技术。\n技术问题现状分析：防水垢可以是不锈钢管材的选择(不增加成\n本的情况下),或表面喷涂,镀膜技术。\n预期达成指标 ：具有防垢功能,热传导效率好,不大幅增加成本.如\n果是涂层技术,涂层不会脱落。\n预期完成时间：3 个月。"]
["山东格瑞特工程检测有限公司","想找关于道路桥梁方面研究的专家教授长期合作"]
["威海瑞祥农业科技有限公司","寻求山楂、猕猴桃、金银花、紫菜、端粒酶的新产品加工开发"]
["威海众泰电机有限公司","寻求防爆电动机、高压电机  永磁电机的成熟技术"]
["威海浦源食品有限公司","1.系列调味品的低盐化：主要存在高盐问题的产品为鱼露，现在我们的鱼露盐分高达28%左右，影响口感和客户使用，希望降低盐分至23%左右并在不加防腐剂的基础上保证鱼露品质2年保质期的生产技术。（鳀鱼）"]
[null,"2.提高目前虾酱的保质期：现在我们的虾酱保质期为2年，盐分20%，水分52%，现在保质期很难维持，我们只能通过高温杀菌的方式来延长保质期，经过高温后影响虾酱口感和色泽，希望在保持原有水分和盐分的基础上，不经过高温杀菌来保证2年的保质期。"]
[null,"注：以上两项需求的预期目标是盐分为其他同类调味品的 50％，可投入的资金为 200 万元，期望的合作方式为校企合作（小白虾,眼子虾，糠虾）"]
["威海市山花地毯集团有限公司","地毯织机断纱检测技术                    "]
[null,"羊毛及短纤材质地毯防脱毛技术"]
["威海威达冶金有限公司","1.铁基及其他材质的粉末冶金产品及生产技术：                                                                       企业一直在寻找新的粉末冶金产品，可以是铁基的也可以是其他材质。"]
[null,"2.粉末冶金模具的耐磨、延长寿命的表面处理技术：                                                                               对模具的表面粗糙度、尺寸、紧密性、表面抗冲击性要求很高，表面处理深度不超过 0.01 毫米。给威达粉末提供模具的企业为台资企业，工厂设在东莞，工厂的模具钢来自日本，型号为 SKH。模具寿命一般为 2 万次左右，失效之后只能全部更换，相当费事，成本也高。曾采用碳-氮共渗技术帮企业进行过模具修复，但处理深度超过0.01 毫米，不能达到要求。"]
["威海俊奇信息科技有限公司","购买两个关于灯杆、灯头、灯具的专利。"]
["威海齐德新型建材有限公司","1.先进的桩法、工法、设备等方面的研发"]
[null,"2.研究解决滨海环境下砼耐蚀问题：\n解决如何在提高砼强度同时提升砼的韧性，增加砼抗击打能力。       "]
[null,"3.缩短预制方桩蒸氧时间的技术：\n目前方桩预制好，需要蒸氧 8 小时，8 小时后强度 C60，如何缩短时间，降低成本。"]
[null,"4.先进装配式建筑产业化技术：\n公司 2017 年被认定为全国首批装配式建筑产业基地，需要先进装配式建筑产业化技术。"]
["威力工具有限公司","数显扭矩扳手 相关提升技术：                                                                                       数显扭矩扳手是借助贴在扳手杆上的电阻应变式传感器实现对扭矩进行数字化测量的工具，是公司目前产品科研的重点项目。目前存在较大的技术合作需求，如：扭矩的精度：国际一流的扭矩精度是±1%（精度与扳手上作用力的力臂长度无关），公司现在能够做到 2%，一直在与北洋电气合作，提高智能扭矩扳手的扭矩精度。精度主要涉及到三个方面的技术：应变片相关的技术、应变片信号采集后的电路处理技术、金属材料及其热处理技术。已推荐北京化工大学信息学院教授靳其兵与其进行对接。\n电阻应变式传感器的温度补偿功能：消除外界温度变化对传感器电阻的影响。无线通信功能：可将拧紧作业的数据通过无线方式上传到上位机，也可接收上位机发送过来的指令。采用陀螺仪对扳手转动角度的测量；条码扫描功能：可扫描一维码和二维码。\n拧紧作业的提示：灯光、声音、振动等。"]
["威海亿美运动器械有限公司","鱼竿加工中机械自动绕线技术开发：\n鱼竿加工制造时需要手工安装导眼，急需开发机械自动绕线技术，这是一个行业共性问题，急需尽快解决。"]
["威海合鸿新材料股份有限公司","1.醇水分离技术：                                                                                                            目前存在的问题：\n中和水洗后的粗酯进入汽提塔进行精制，目前汽提塔只能将粗酯中的醇和水同时去除，后期分水除去醇中的水分；自然分层的分水效果较差，导致水中含醇较多，污水 COD 高；同时醇中含水也较多，这部分回收醇重新参与酯化反应，需通过加热蒸馏除水，增加了能耗。\n预期效果：在现有汽提塔结构中加入醇水分离设备或者重新设计汽提塔，实现回收醇中不含水及污水的含醇量降低。"]
[null,"2.液体钙锌热稳定剂：                                                                                                         目前存在的问题：无应用于高端加工行业的液体稳定剂\n预期效果：开发可用于医疗手套、食品软管的高效、高透、无味液体钙锌热稳定剂。"]
["威海贝尔卡特钢帘线有限公司","铁化物的环保处理:原材料钢筋:\n钢筋保护层的氧化皮处理，主要成分（三氧化二铁、四氧化三特、氧化铁），寻找好的利用价值方案"]
["威海宏安集团有限公司","1、提高光纤预制棒合格率技术\n企业希望与研究光纤预制棒的专家合作，提高产品的合格率"]
[null,"2、低损耗光纤生产技术\n随着三网融合、IPTV 新业务以及大数据处理等信息需求的突破\n性发展，400G 时代的来临，光纤作为光网络建设的基础设施，其使\n用寿命超过 20 年，铺设施工到位后很难改动，所以选择光纤需要考\n虑其寿命期限内所有的网络需求，超低损耗光纤带来的巨额成本优势\n必将越来越引人注目，研发超低损耗光纤，将成为我们的发展方向及\n目标。企业现在产品的光纤损耗率是 0.19db/km，希望提高到 0.15～\n0.16db/km。"]
[null,"3、教授挂靠：研发和生产方向为光缆、光纤、光纤预制棒，光纤预制棒是光导\n产业的顶端产品，附加值高，技术难度大。意向合作的人才类型为国\n内光通讯方面的技术专家，尤其是光纤预制棒方面的专家。"]
["威海化工机械有限公司","1、化工反应釜有限元分析软件需求简述：开发一种适应于化工反应釜设计的软件,为反应釜中其他设备装置的设计提供可靠参考。预期达成指标： ：智能化,可视化,界面友好,可二次开发,可方便的向设计制造过程进行集成和数据转换。\n预期完成时间：6 个月。"]
[null,"2、反应釜流场仿真模拟系统需求简述：反应釜是化工生产的重要设备,也是非标设备,需要根据不同的工艺设计不同的反应釜,特别是搅拌方式的设计需要流场模拟系统来验证。\n技术问题现状分析：模拟过程比较复杂，牵涉到三维制图、网格划分、流畅模拟，现需要一个辅助系统，将这三者结合在一起，能通过将参数输入就可以达到对反应釜内的流场进行模拟。\n预期完成时间：6 个月。"]
[null,"3、磁力密封是我公司的核心密封技术，现在存在的问题是扭矩超过10000N.M以上，受密封罩材料、磁钢材料的制约，我们无法做到可传动更大扭矩的磁力耦合传动器。我们现在需求是磁力传动相关方面的技术，如磁路的排布，密封罩材料的选择、磁钢材料的选择等，能够设计开发 出20000N.M以上磁力耦合传动器：\n预期完成时间：6 个月"]
["威海威达精密铸造有限公司","硅溶胶熔模铸造的新领域新技术"]
["﻿威海威达机械股份有限公司","产品在线测量：\n随着产品加工自动化的推广，目前正在逐步推进一人多机，一人多线的加工方式。而目前的手动测量方式检测周期长，检测时间长。无法及时准确的反馈在在线产品的质量状况，存在质量问题反馈滞后的状况。\n技术需求：\n1、 能实现产品在线快速测量，测量精度满足零件需求；\n2、 测量尺寸包含：直径，长度，槽宽，孔深，螺纹通、\n止，跳动等。\n3、 检测设备能适应较差工况，油烟、铁屑；\n4、 检测数据能实时传递，接入 MES 系统。"]
[null,"成品夹爪高度差自动检测\n夹头成品组装完成后，当三个夹爪旋出闭合后，三个爪的高度差不允许超过 0.38mm。\n所述夹爪的上表面为斜面状态。目前测量方法为用百分表测量最高点位置。\n技术需求：\n1、 能实现产品在线快速测量，测量精度满足零件需\n求；\n2、 检测数据能实时传递，接入 MES 系统。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}